Banie, dnia 09.06.2011r.

 OC.7234.2.1.2011



**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OC.7234.2.1.2011

 Nazwa zadania: ” **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kunowo- Swochowo”**

 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Banie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:**

Gmina Banie

ul.Skośna 6

74-110 Banie

www.bip.banie.pl

urzad@banie.pl

tel. (091) 4166381

7:00 - 15: 00

**II. Określenie trybu zamówienia:**

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

**III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.banie.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy w Baniach

ul. Skośna 6

74-110 Banie

pokój nr 13

**IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:**

 „**Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kunowo- Swochowo”**

1.Opis przedmiotu zamówienia:

w km **0+ 000 - 0+226**

- szerokość jezdni = 5,0m

- szerokość korony drogi = 7,0m

W tym poszerzenie istniejącego bruku :

- szerokość poszerzenia = 1,75m

- szerokość poboczy:

2 x 0,5m . pobocza wzmocnione tłuczniem na głębokość 10cm

bezpośrednio przy nawierzchni bitumicznej oraz 1 x 1.0m pobocze

gruntowe po stronie lewej między poboczem wzmocnionym a skarpą

rowu.

- spadek poprzeczny jezdni - jednostronny = +2%

w km **0+ 226 - 1+130**

- szerokość jezdni = 5,0m

- szerokość korony drogi 6,0m

- szerokość poboczy 2x0,5m - pobocza wzmocnione tłuczniem na

głębokość 10cm

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy +- 2%

Szczegóły przekrojów poprzecznych pokazano w części rysunkowej.

I. w km **0+ 000 - 0+ 226** - szerokość 5,0m

1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm

 - grubość warstwy po zagęszczeniu = 4cm

2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm

- grubość warstwy = 4cm

3. istniejąca konstrukcja o nawierzchni brukowcowej wyrównana

kruszywem kamiennym 0/31,5mm - grubość konstrukcji ok. 40cm

Ogólna grubość konstrukcji ................ ok. 50 cm

konstrukcja poszerzenia bruku na długości 250m

(długość poszerzenia liczona włącznie ze skrzyżowaniem dróg przy W1)

1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm

- grubość warstwy po zagęszczeniu = 4cm

2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm

- grubość warstwy po zagęszczeniu = 4cm

3. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o frakcji ciągłej

0/31,5mm układana w dwóch warstwach (20cm+10cm)= 30cm

4. warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego

- grubość warstwy = 15 cm

Ogólna grubość konstrukcji ............ 53 cm

**II. w km 0+ 226 . 1+130** - szerokość 5,0m

1 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm

. grubość warstwy po zagęszczeniu = 4cm

2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm

- grubość warstwy po zagęszczeniu = 4cm

3. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o frakcji ciągłej

0/31,5mm układana w dwóch warstwach (20cm+10cm)= 30cm

4. warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego

- grubość warstwy = 15 cm

Ogólna grubość konstrukcji ............ 53 cm

Opis przedmiotu zamówienia przedstawia dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w trakcie przebudowy drogi Kunowo- Swochowo, natomiast szczegółowy wykaz prac zawarto w przedmiarach robót będących załącznikami do siwz.

Wspólny słownik zamówień 45100000-8, 45233000-9, 45233000-0.

#45**V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:**

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

**VI. Termin wykonania zamówienia:**

 do 15.10.2011 r.,

**VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:**

w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24. ust 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki określone w SIWZ

**VIII. Informacja na temat wadium:**

zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z zapisem w SIWZ

**IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

#61

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa kryterium | Waga |
| Cena  | 100 |

**X. Miejsce i termin składania ofert:**

Oferty należy składać do dnia: 2011-06-27 do godz. 10:00

 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Baniach,

 ul. Skośna 6, 74-110 Banie

 pokój nr 15

**XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:**

 Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-06-27, o godz. 10:30

 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Baniach,

 ul. Skośna 6, 74-110 Banie

 pokój nr 9

**XII. Termin związania ofertą**

 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

**XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej**

 nie dotyczy

**XIV. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

ustala się w wysokości 5% ceny (brutto) podanej w formularzu oferty

 Wójt

 Teresa Sadowska