Załącznik nr 1
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Banie


Wójt Gminy Banie
zaprasza do złożenia oferty na:    „Przebudowa łącznika miedzy ul. Pocztową a przystankiem PKS w Baniach”       
1. Ofertę należy: 
1. złożyć w jednej zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego* lub
1. wysłać faksem na numer 91 4 166 381 lub 
1. przesłać e-mailem na adres: urzad@banie.pl

1. Na kopercie/faksie/e-mailu* należy umieścić:
1. Nazwę i adres Wykonawcy
                    b    Tytuł: „Oferta na „Przebudowa łącznika miedzy ul. Pocztową a przystankiem    
                          PKS w Baniach”       

1. Oferta winna:
1. zawierać cenę obejmująca całość zamówienia (cyframi i słownie);
1. zawierać cenę jednostkową netto i brutto, jeżeli wynika to ze specyfiki przedmiotu zamówienia;
1. być napisana w języku polskim, czytelnie, trwałą techniką.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
	1. 
	Przebudowa łącznika między ul. Pocztową a przystankiem PKS w Baniach

	
	Nr poz.
	Opis robót
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	
	
	
	

	
	1
	Rozebranie krawężników betonowych 30x15cm na podsypce cem. piaskowej z wywozem rumoszu w miejsce wybrane przez wykonawcę robót

	
	
	od ul. Pocztowej - str. lewa drogi    48
	m
	48
	
	

	
	
	od ul. Pocztowej - str. prawa drogi    51
	m
	51
	
	

	
	
	
	m
	99
	   
	

	
	2
	Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych 35x35cm na podsypce cem. piaskowej z wywozem rumoszu w miejsce wybrane przez wykonawcę robót

	
	
	od chodnika przy ul Pocztowej str. prawa    25,50*1,10
	m2
	28,05
	
	

	
	
	
	m2
	28,05
	
	

	
	3
	Rozebranie nawierzchni asfaltowej o grub. 4cm z wywozem urobku w miejsce wybrane przez wykonawcę robót

	
	
	od ul. Pocztowej    (5,20+4,20)/2*48,0+13,0
	m2
	238,6
	
	

	
	
	
	m2
	238,6
	
	

	
	4
	Rozebranie podbudowy brukowcowej 13-15cm z wywozem urobku na odległość do 5km
	

	
	
	od ul. Pocztowej    (5,20+4,20)/2*48,0+13,0
	m2
	238,6
	
	

	
	
	
	m2
	238,6
	
	

	
	
	1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	
	
	
	

	
	
	2. WYKONANIE PIESZOJEZDNI
	
	
	
	

	
	5
	Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni na głębokość 50cm z wywozem urobku na odległość do 5km

	
	
	od ul. Pocztowej strona lewa    48,0*1,9
	m2
	91,2
	
	

	
	
	od ul. Pocztowej strona prawa    (25,50*1,50)+(22,50*2,90)
	m2
	103,5
	
	

	
	
	
	m2
	194,7
	
	

	
	6
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni na głębokość 30cm z wywozem urobku na odległość do 5km

	
	
	od ul. Pocztowej - jezdnia    (5,20+4,20)/2*48,0+13,0
	m2
	238,6
	
	

	
	
	
	m2
	238,6
	
	

	
	7
	Wykonanie warstwy odsączającej zagęszczanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm

	
	
	od ul. Pocztowej strona lewa    48,0*1,9
	m2
	91,2
	
	

	
	
	od ul. Pocztowej strona prawa    (25,50*1,50)+(22,50*2,90)
	m2
	103,5
	
	

	
	
	od ul. Pocztowej - jezdnia    (5,20+4,20)/2*48,0+13,0
	m2
	238,6
	
	

	
	
	
	m2
	433,3
	
	

	
	8
	Ustawienie krawężnika betonowego 22x15cm wtopionego z wykonaniem ławy betonowej zwykłej z betonu C12/15, na podsypce cem. piaskowej grub. do 5cm

	
	
	od ul. Pocztowej - zarys jezdni    48,0*2+3,0
	m
	99
	
	

	
	
	od ul. Pocztowej - strona lewa-zjazd oraz poszerzenie przy śmietniku    3,5+7,0+2,0
	m
	12,5
	
	

	
	
	początek i koniec jezdni    5,20+4,20
	m
	9,4
	
	

	
	
	
	m
	120,9
	
	

	
	9
	Ustawienie obrzeża betonowego 30x8cm na podsypce cem. piaskowej
	
	
	

	
	
	od ul. Pocztowej - strona prawa    48,0+2,9+1,4
	m
	52,3
	
	

	
	
	od ul. Pocztowej - strona lewa    48,0-3,5-7
	m
	37,5
	
	

	
	
	
	m
	89,8
	
	

	
	10
	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm
	

	
	
	od ul. Pocztowej strona lewa    48,0*1,9
	m2
	91,2
	
	

	
	
	od ul. Pocztowej strona prawa    (25,50*1,50)+(22,50*2,90)
	m2
	103,5
	
	

	
	
	od ul. Pocztowej - jezdnia    (5,20+4,20)/2*48,0+13,0
	m2
	238,6
	
	

	
	
	
	m2
	433,3
	
	

	
	11
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej (typ kostki - Behaton) z wypełnieniem spoin mieszanką cem. piaskową

	
	
	od ul. Pocztowej - jezdnia    (5,20+4,20)/2*48,0+13,0
	m2
	238,6
	
	

	
	
	
	m2
	238,6
	
	

	
	12
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8cm KOLOR CZERWONY, układanej na podsypce cementowo-piaskowej (typ kostki - Behaton) z wypełnieniem spoin mieszanką cem. piaskową

	
	
	od ul. Pocztowej strona lewa    48,0*1,9
	m2
	91,2
	
	

	
	
	od ul. Pocztowej strona prawa    (25,50*1,50)+(22,50*2,90)
	m2
	103,5
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	m2
	194,7
	
	

	
	13
	Regulacja pionowa studni rewizyjnych urządzeń podziemnych
	
	
	
	

	
	
	
	szt.
	2
	
	

	
	
	2. WYKONANIE PIESZOJEZDNI
	
	
	
	

	
	
	Razem k.b.
	
	
	
	

	
	
	Podatek VAT 23%
	
	
	
	

	
	
	Ogółem
	
	
	
	




1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy
1. Na ofertę Wykonawcy składają się następujące dokumenty:
1. Formularz oferty wg wzoru załączonego do zaproszenia;
1. Inne dokumenty żądane przez Zamawiającego a niezbędne do przeprowadzenia postępowania tj.: brak
             Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena
1. Cena zaoferowana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
1. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć/przesłać* w terminie do: 6 marca 2019 r. godz. 12°°
1. [bookmark: _GoBack]Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Inspektor  Mieczysław Szydełko 
1. Urząd Gminy Banie ul. Skośna 6 74-110 Banie, pok. nr 13, tel. 664-427-004
1. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do Wykonawcy zamówienie/zlecenie/umowę* w sprawie zamówienia publicznego.


									                          
                                                                                                     ………………………..
							              podpis Zamawiającego



W załączeniu:
1. Formularz oferty – załącznik nr 2
1. …………………………………..
1. …………………………………..


(*) niepotrzebne skreślić
	
