SPU.7234.47.2019.MS                                                                      Banie, dnia 01.07.2019 r.


Wójt Gminy Banie

zaprasza do złożenia oferty na:    „Przebudowa  odcinka drogi na dz. nr 296 obręb Banie 1 oraz utwardzenie terenu na dz. nr 293,287 i 285 obreb Banie 1”       

1. Ofertę należy: 
1. złożyć w jednej zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego* lub
1. wysłać faksem na numer 91 4 166 381 lub 
1. przesłać e-mailem na adres: urzad@banie.pl

1. Na kopercie/faksie/e-mailu* należy umieścić:
1. Nazwę i adres Wykonawcy
                    b    Tytuł: „Oferta na „Przebudowa  odcinka drogi na dz. nr 296 obręb Banie 1 oraz 
                                                         utwardzenie terenu na dz. nr 293,287 i 285 obręb Banie 1”       
   

1. Oferta winna:
1. zawierać cenę obejmująca całość zamówienia (cyframi i słownie);
1. zawierać cenę jednostkową netto i brutto, jeżeli wynika to ze specyfiki przedmiotu zamówienia;
1. być napisana w języku polskim, czytelnie, trwałą techniką.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

	
	Nr poz.
	Opis robót
	Jm
	Ilość

	
	1
	2
	3
	4

	
	
	1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	
	

	
	1
	Rozebranie krawężników betonowych 30x15cm na podsypce cem. piaskowej z wywozem rumoszu w miejsce wybrane przez wykonawcę robót

	
	
	wyjazd na ul. Grunwaldzką - obustronnie    22,5*2
	m
	45

	
	
	
	
	

	
	
	
	m
	45

	
	2
	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej o grub. 8cm z wywozem w miejsce wybrane przez wykonawcę robót

	
	
	początek łącznika przy ul. Pocztowej    10,0*4,0
	m2
	40

	
	
	
	m2
	40

	
	3
	Rozbiórka obrzeża betonowego 8x30cm z wywozem w miejsce wybrane przez wykonawcę robót

	
	
	wzdłuż łącznika  obustronnie od ul. Pocztowej    10,0*2
	m
	20

	
	
	
	m
	20

	
	4
	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych o grubości do 20cm z wywozem rumoszu w miejsce wybrane przez wykonawcę robót

	
	
	(2,50+62,5+24,0)*3,50+(10,0+5,0)/2*3,0
	m2
	334

	
	
	
	m2
	334

	
	
	1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	
	

	
	
	2. WYKONANIE PIESZOJEZDNI
	
	

	
	5
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni na głębokość 50cm z wywozem urobku na odległość do 5km

	
	
	koryto podbudowy    12,50*4,50+9,50*4,50+62,5*5,0+(4,3+3,5)/2*24,0+(10,75+5,75)/2*3,25
	m2
	531,913

	
	
	
	m2
	531,913

	
	6
	Wykonanie rowka o wymiarach 40x40cm pod ławę krawężnika z wywozem urobku na odległość do 5km

	
	
	4,50+(12,50*2)+4,50+(9,50*2)+(62,5*2)-(10,75+4,30)+5,0+(24,0*2)+3,50
	m
	219,45

	
	
	
	m
	219,45

	
	7
	Wykonanie warstwy odsączającej zagęszczanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm

	
	
	warstwa żwirowa    12,50*4,50+9,50*4,50+62,5*5,0+(4,3+3,5)/2*24,0+(10,75+5,75)/2*3,25
	m2
	531,913

	
	
	
	m2
	531,913

	
	8
	Ustawienie krawężnika betonowego 22x15cm wtopionego z wykonaniem ławy betonowej zwykłej z betonu C12/15, na podsypce cem. piaskowej

	
	
	4,50+4,50+10,75+5,75+5,0+3,5
	m
	34

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	m
	34

	
	9
	Ustawienie krawężnika betonowego 22x15cm wtopionego z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce cem. piaskowej

	
	
	(12,50*2)+(9,50*2)+(62,5*2-10,75)+5,0+(24,0*2)
	m
	211,25

	
	
	
	m
	211,25

	
	10
	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm

	
	
	podbudow tłuczniowa    12,50*4,50+9,50*4,50+62,5*5,0+(4,3+3,5)/2*24,0+(10,75+5,75)/2*3,25
	m2
	531,913

	
	
	
	m2
	531,913

	
	11
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej (typ kostki - Behaton) z wypełnieniem spoin mieszanką cem. piaskową

	
	
	nawierzchnia drogi    12,50*4,50+9,50*4,50+62,5*5,0+(4,3+3,5)/2*24,0+(10,75+5,75)/2*3,25
	m2
	531,913

	
	
	
	m2
	531,913

	
	12
	Regulacja pionowa studni rewizyjnych urządzeń podziemnych
	
	

	
	
	
	szt.
	2




	
	



1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 50 dni od dnia podpisania umowy

1. Na ofertę Wykonawcy składają się następujące dokumenty:
1. Formularz oferty wg wzoru załączonego do zaproszenia;
1. Inne dokumenty żądane przez Zamawiającego a niezbędne do przeprowadzenia postępowania tj.: brak
             Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena
1. Cena zaoferowana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
8. Termin złożenia oferty:
 Ofertę należy dostarczyć/przesłać* w terminie do: 9 lipca 2019 r. godz. 12°°
           9. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Inspektor  Mieczysław Szydełko 
               Urząd Gminy Banie ul. Skośna 6 74-110 Banie, pok. nr 13, tel. 664-427-004
         10. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do Wykonawcy zamówienie/zlecenie/umowę* w sprawie zamówienia publicznego.


									                          
                                                                                                        Wójt Gminy Banie
                                       
                                                                                                     Arkadiusz Augustyniak
							              

[bookmark: _GoBack]


W załączeniu:
1. Formularz oferty – załącznik nr 2
1. Wzór Umowy



(*) niepotrzebne skreślić
	
