Załącznik nr 1

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Banie

SPU.7234.49.2020.MS

Wójt Gminy Banie
zaprasza do złożenia oferty na: „ Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1360Z Steklno – Babinek, w miejscowości Babinek 
1. Ofertę należy: 
a) złożyć w jednej zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego* lub
b) wysłać faksem na numer 91 4 166 381 lub 

c) przesłać e-mailem na adres: urzad@banie.pl, drogi@banie.pl
2. Na kopercie/faksie/e-mailu* należy umieścić:
a. Nazwę i adres Wykonawcy

                    b.   Tytuł: „Oferta na „ Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1360Z Steklno –   

                                                         Babinek, w miejscowości Babinek „
3. Oferta winna:

a) zawierać cenę obejmująca całość zamówienia (cyframi i słownie);
b) zawierać cenę jednostkową netto i brutto, jeżeli wynika to ze specyfiki przedmiotu zamówienia;

c) być napisana w języku polskim, czytelnie, trwałą techniką.
4. Opis przedmiotu zamówienia:
	
	
	

	PRZEDMIAR ROBÓT
	
	

	PRZEBUDOWA CHODNIKA W BABINKU, GMINA BANIE
	
	

	Nr
	Nr ST
	Opis robót
	Jm
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	 ODCINEK NR 1 o długości 123,0m
	
	

	1
	
	Rozbiórka obrzeża trawnikowego 20x6cm z wywozem rumoszu w miejsce wybrane przez wykonawcę robót
	m
	80

	2
	
	Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30cm na podsypce cementowo piaskowej z wywozem rumoszu w miejsce wybrane przez wykonawcę robót
	m
	123

	3
	
	Rozbiórka podbudowy z betonu o grub. 10cm z wywozem rumoszu w miejsce wybrane przez wykonawcę robót
	m2
	184,5

	
	
	123,0*1,5
	m2
	184,5

	4
	
	Cięcie nawierzchni bitumicznej na głębokość 8cm - wyrównanie krawędzi jezdni
	m
	123


	5
	
	Wykonanie koryta o głębokości 15cm pod chodnik
	m2
	126

	
	
	pow. chodnika minus pow. zjazdów    (123,0*1,5)-((6*(8,0+5,0)/2)*1,5)
	m2
	126

	6
	
	Wykonanie koryta o głębokości 30cm pod zjazdy do posesji
	m2
	58,5

	
	
	zjazdy - 6szt.    (8,0+5,0)/2*1,5*6
	m2
	58,5

	7
	
	Wykonanie warstwy odsączającej o grub. 10cm
	m2
	184,5

	
	
	126,0+58,5
	m2
	184,5

	8
	
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Grubość warstwy 20cm
	m2
	58,5

	
	
	zjazdy - 6szt.    (8,0+5,0)/2*1,5*6
	m2
	58,5

	9
	
	Ustawienie obrzeża betonowego 8x30cm na podsypce cementowo piaskowej
	m
	93

	
	
	123,0-(6*5,0)
	m
	93

	10
	
	Ustawienie krawężników betonowych15x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
	m
	75

	
	
	123,0-(6*8,0)
	m
	75

	11
	
	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 na zjazdach
	m
	78

	
	
	na zjazdach do posesji    6*8,0+6*5,0
	m
	78

	12
	
	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej SZAREJ o grub. 8cm na podsypce cementowo piaskowej
	m2
	126

	
	
	126,0
	m2
	126

	13
	
	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej KOLOROWEJ o grub. 8cm na podsypce cementowo piaskowej
	m2
	58,5

	
	
	zjazdy - 6szt.    (8,0+5,0)/2*1,5*6
	m2
	58,5

	14
	
	Regulacja pionowa studni telefonicznej
	szt
	1

	
	
	 ODCINEK NR 2 o długości 166,0m
	
	

	15
	
	Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30cm na podsypce cementowo piaskowej z wywozem rumoszu w miejsce wybrane przez wykonawcę robót
	m
	25

	16
	
	Rozbiórka podbudowy z betonu o grub. 10cm z wywozem rumoszu w miejsce wybrane przez wykonawcę robót
	m2
	37,5

	
	
	25,0*1,5
	m2
	37,5

	17
	
	Cięcie nawierzchni bitumicznej na głębokość 8cm - wyrównanie krawędzi jezdni
	m
	166

	18
	
	Wykonanie koryta o głębokości 15cm pod chodnik
	m2
	200,25

	19
	
	Wykonanie koryta o głębokości 30cm pod zjazdy do posesji
	m2
	66,25

	20
	
	Wykonanie warstwy odsączającej o grub. 10cm
	m2
	266,5

	21
	
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Grubość warstwy 20cm
	m2
	66,25

	22
	
	Ustawienie obrzeża betonowego 8x30cm na podsypce cementowo piaskowej
	m
	170

	23
	
	Ustawienie krawężników betonowych15x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
	m
	128

	24
	
	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 na zjazdach
	m
	65

	25
	
	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej SZAREJ o grub. 8cm na podsypce cementowo piaskowej
	m2
	200,75

	26
	
	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej KOLOROWEJ o grub. 8cm na podsypce cementowo piaskowej
	m2
	66,25


5. Wymagany termin realizacji zamówienia: 40 dni od dnia podpisania umowy
6. Na ofertę Wykonawcy składają się następujące dokumenty:
a. Formularz oferty wg wzoru załączonego do zaproszenia;

b. Inne dokumenty żądane przez Zamawiającego a niezbędne do przeprowadzenia postępowania tj.: brak
7. Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena
8. Cena zaoferowana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
9. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć/przesłać* w terminie do: 07.09.2020 r.  godz. 12:00
10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Mieczysław Szydełko, Urząd Gminy Banie ul. Skośna 6 74-110 Banie, pok. nr 13, tel. 91 4 166 381 w. 32, tel. kom. 664 427 004
11. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do Wykonawcy zamówienie/zlecenie/umowę* w sprawie zamówienia publicznego.









………………………..










     podpis Zamawiającego
W załączeniu:

1. Formularz oferty – załącznik nr 2

2. Wzór umowy
