                                                                                                  Banie, dnia 09.12.2020 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 
Przebudowa drogi: Banie - Tereny rekreacyjne
Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 604254-N-2020 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 540215471-N-2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Banie, Krajowy numer identyfikacyjny 53339200000000, ul. ul. Skośna  6, 74-110  Banie, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 166 381, e-mail jgurd@interia.pl, faks 914 166 353. 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa drogi Banie - Tereny rekreacyjne 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
SPU.7234.79.2020.MS 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
W zakres zamówienia wchodzą następujące prace: Nr poz. Numer ST Opis robót Jm Ilość 1 2 3 4 5 1. ROBOTY POMIAROWE 1 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej km 1,725 2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2 D-01.02.01 Mechaniczne i ręczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia 10*10/1000 ha 0,1 3 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 36-45 cm szt 5 4 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 26-35 cm przy użyciu piły mechanicznej łańcuchowej szt 5 5 D-02.01.01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm za pomocą spycharek gąsienicowych 74kW (100KM) na odcinku 0+900 do 1+725 789,0*5,0+36,0*22,0 m2 4737 3. REMONT PRZEPUSTU 6 bez sst Wykonanie ścianek czołowych przepustu o śr. 80cm z dopasowaniem do części przelotowej szt 2 7 D-07.05.01 Ustawienie barier energochłonnych SP-06 z odbojnicami na zakończeniach prowadnic w km 0+866-0+878 str. L+P 2*12,0 m 24 4. ROBOTY ZIEMNE niwelowanie terenu w km 0+900-1+000 8 D-02.01.01 Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kategorii III-IV przy użyciu spycharki gąsienicowej o mocy 74kW (100KM) w km 0+900 do 1+000 100,0*7,0 m2 700 podniesienie niwelety drogi w km 0+500-0+900 9 D-02.03.01 Formowanie nasypów o wysokości do 1,0m z ziemi kategorii I-II dostarczonej w km 0+500-0+900 400,0*8,0*0,6 m3 1920 10 D-02.03.01 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grubość zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25cm, grunt kategorii III-IV w km 0+500-0+900 400,0*8,0*0,8 m3 2560 koryto pod konstrukcję drogi 11 D-04.01.01 Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z formowaniem poboczy z urobku od km 0+000 do 0+100 100,0*4,0 m2 400 do km 0+100 do km 0+120 (4,0+5,0)/2*20 m2 90 od km 0+120 do km 0+850 730,0*5,0 m2 3650 od km 0+850 do km 0+890 40,0*3,0 m2 120 od km 0+890 do km 1+689 799,0*5,0 m2 3995 od km 1+689 do km 1+725 36,0*22,0 m2 792 razem m2 9047 12 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI od km 0+000 do 0+100 100,0*4,0 m2 400 do km 0+100 do km 0+120 (4,0+5,0)/2*20 m2 90 od km 0+120 do km 0+850 730,0*5,0 m2 3650 od km 0+850 do km 0+890 40,0*3,0 m2 120 od km 0+890 do km 1+689 799,0*5,0 m2 3995 od km 1+689 do km 1+725 36,0*22,0 m2 792 razem m2 9047 5. KONSTRUKCJA DROGI - szerokość drogi 5,0m 13 D-04.02.01 Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 15cm od km 0+000 do 0+100 100,0*4,0 m2 400 do km 0+100 do km 0+120 (4,0+5,0)/2*20 m2 90 od km 0+120 do km 0+850 730,0*5,0 m2 3650 od km 0+850 do km 0+890 40,0*3,0 m2 120 od km 0+890 do km 1+689 799,0*5,0 m2 3995 od km 0+1689 do km 1+725 36,0*22,0 m2 792 razem m2 9047 14 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, bazaltowych- warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm od km 0+000 do 0+100 100,0*4,0 m2 400 do km 0+100 do km 0+120 (4,0+5,0)/2*20 m2 90 od km 0+120 do km 0+850 730,0*5,0 m2 3650 od km 0+850 do km 0+890 40,0*3,0 m2 120 od km 0+890 do km 1+689 799,0*5,0 m2 3995 od km 0+1689 do km 1+725 36,0*22,0 m2 792 razem m2 9047 15 D-05.02.01 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, bazaltowego - warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 10cm od km 0+000 do 0+100 100,0*4,0 m2 400 do km 0+100 do km 0+120 (4,0+5,0)/2*20 m2 90 od km 0+120 do km 0+850 730,0*5,0 m2 3650 od km 0+850 do km 0+890 40,0*3,0 m2 120 od km 0+890 do km 1+689 799,0*5,0 m2 3995 od km 0+1689 do km 1+725 36,0*22,0 m2 792 razem m2 9047 16 D-04.01.01 Plantowanie ręczne poboczy przy grubości ścinania 10cm w km 0+120 - 0+870 P+L 2*750,0*1,0 m2 1500 w km 0+ 880-1+689 P+L 2*809,0*1,0 m2 1618 w km 1+689- 1+725 (36,0+36,0+22,0+15,0)*1,0 m2 109 razem m2 3227 17 D-04.01.01 Zagęszczenie poboczy walcem stalowym w km 0+120 - 0+870 P+L 2*750,0*1,0 m2 1500 w km 0+ 880-1+689 P+L 2*809,0*1,0 m2 1618 w km 1+689- 1+725 (36,0+36,0+22,0+15,0)*1,0 m2 109 razem m2 3227 6. ZJAZDY DO POSESJI - 2 szt., kształt trapezowy, dłuższa podstawa 8m, krótsza podstawa 4m, długość 5,0m 18 D-04.01.01 Koryta o głębokości 30cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o szerokości do 2,5m w gruncie kategorii II-IV 2*(8,0+4,0)/2*5,0 m2 60 19 D-04.02.01 Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 15cm m2 60 20 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, bazaltowych- warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm m2 60 21 D-05.02.01 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, bazaltowego - warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 10cm m2 60 7. INNE ROBOTY - OZNAKOWANIE 22 D-07.02.01 Ustawienie i zabetonowanie słupków do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych 50-70mm szt 5 23 D-07.02.01 Ustawienie znaków drogowych: A-7, A-12a, A-12a szt 3 24 D-07.02.01 Ustawienie znaków obszaru zabudowanego: D42,D43 szt 2 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 45110000-1

Dodatkowe kody CPV: 45233290-8, 45233000-9, 45112700-2 
SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
	

	

	IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/12/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 1064646.90 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 770300.13 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 770300.13 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1113709.00 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 



	

	

	IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/12/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 1064646.90 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: TRANS-MASZ S.A. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Na Grobli 4 
Kod pocztowy: 73-110 
Miejscowość: Stargard 
Kraj/woj.: zachodniopomorskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 770300.13 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 770300.13 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1113709.00 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
nie



                                                                                              WÓJT GMINY BANIE




