	
	
	
	
	

	Rodos 7.0.17.7 [12451]
	
	

	PRZEDMIAR ROBÓT
	
	

	Przebudowa dróg parkowych w Baniach
	
	

	Nr
	Nr ST
	Opis robót
	Jm
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	D-01.02.04
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej z wywozem rumoszu w miejsce wybrane przez wykonawcę robót
	m
	300

	2
	D-04.01.01
	Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z rozplantowaniem urobku w miejscu robót i wywozem nadmiaru ziemi
	m2
	972,8

	
	
	razem z rowkami pod ławę obrzeży    442,2*2,20
	m2
	972,8

	3
	
	Wzmocnienie podłoża cementem do R=1,5 na głębokość 15cm
	m2
	972,8

	
	
	razem z rowkami pod ławę obrzeży    442,2*2,20
	m2
	972,8

	4
	D-08.03.01
	Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 30x6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m
	884,4

	
	
	442,2*2
	m
	884,4

	5
	D-04.04.02
	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm
	m2
	884,4

	
	
	szerokość 2,0m    442,2*2,0
	m2
	884,4

	6
	D-05.03.23a
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	884,4

	
	
	szerokość 2,0m    442,2*2,0
	m2
	884,4

	
	
	
	
	



