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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/198/08
Rady Gminy Banie 

z dnia 20 listopada 2008 r.
Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt 2 uchwały

	Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)
	Stawka podatku (w złotych)

	Nie mniej niż
	Mniej niż
	Oś jezdna (osie jezdne)                   z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
	Inny system zawieszenia osi jezdnych

	1
	2
	3
	4

	Dwie osie

	12
	13
	1270
	1390

	13
	14
	1280
	1400

	14
	15
	1290
	1410

	15
	
	1300
	1450

	Trzy osie

	12
	17
	1300
	1420

	17
	19
	1330
	1450

	19
	21
	1350
	1470

	21
	23
	1380
	1490

	23
	25
	1400
	1820

	25
	
	1420
	1820

	Cztery osie i więcej

	12
	25
	1420
	1530

	25
	27
	1460
	1580

	27
	29
	1490
	1910

	29
	31
	1910
	2690

	31
	
	1910
	2690


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/198/08
Rady Gminy Banie 

z dnia 20 listopada 2008 r.
Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt 4 uchwały

	Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik

siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy

+ przyczepa (w tonach)
	Stawka podatku (w złotych)

	Nie mniej niż
	Mniej niż
	Oś jezdna (osie jezdne)              z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

	1
	2
	3
	4

	Dwie osie

	12
	18
	1390
	1500

	18
	25
	1400
	1510

	25
	31
	1410
	1520

	31
	
	1630
	2080

	Trzy osie i więcej

	12
	40
	1540
	1980

	40
	
	1980
	2690


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/198/08
Rady Gminy Banie 

z dnia 20 listopada 2008 r.
Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt 6 uchwały 

	Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd

silnikowy (w tonach)
	Stawka podatku (w złotych)

	Nie mniej niż
	Mniej niż
	Oś jezdna (osie jezdne)                              z zawieszeniem pneumatycznym            lub zawieszeniem uznanym za równoważne
	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

	1
	2
	3
	4

	Jedna oś

	12
	18
	1270
	1390

	18
	25
	1280
	1400

	25
	
	1290
	1410

	Dwie osie

	12
	28
	1290
	1410

	28
	33
	1310
	1430

	33
	38
	1340
	1490

	38
	
	1370
	1960

	Trzy osie i więcej

	12
	38
	1370
	1480

	38
	
	1410
	1520


