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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

   
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót związanych z realizacją projektu  
„Remont Szkoły Podstawowej w Lubanowie”
1.2. Zakres stosowania ST 


Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy 
            i Kontraktowy przy realizacji Robót, zgodnie z zakresem wymienionym 
            w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 


Zakres Robót opisanych w ST obejmuje następujące roboty:

· wymiana pokrycia dachowego;
· wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

· wymiana podłogi  na korytarzu;

   w Szkole Podstawowej w Lubanowie.
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte  w  ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską normą PN - ISO 7607-1 - „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN-ISO 7607-2 - „Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”

1.5. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z Kontraktem i poleceniami Zamawiającego. 
1.5.1. 
Przekazanie terenu i pomieszczeń Szkoły Podstawowej 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach dla Umów na Wykonanie Robót Inwestycyjnych przekaże Wykonawcy teren i pomieszczenia Szkoły Podstawowej w Lubanowie. 

Na  Wykonawcy  spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego  
mu  terenu i pomieszczeń wraz z wyposażeniem   do  chwili  odbioru  końcowego  Robót. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej.

            2.  Jeżeli   w   trakcie  wykonywania  Robót  okaże  się  koniecznym uzupełnienie    

                 Dokumentacji   Projektowej   przekazanej   przez Zamawiającego,  Wykonawca   

                 sporządzi  brakujące rysunki i ST na własny  koszt  w  3  egzemplarzach 
                 i przedłoży je Zamawiającemu do zatwierdzenia.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu i pomieszczeń Szkoły Podstawowej 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do utrzymania porządku  na terenie szkoły   

w  okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i przejęcia robót. 

Przed  przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
do  zatwierdzenia harmonogram prowadzonych prac remontowych oraz program zapewnienia jakości robót.

W  czasie  wykonywania  robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie     obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: rusztowania, zapory, znaki ostrzegawcze,  itp., zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  pracy i prawidłowe funkcjonowanie Szkoły. 

Wszystkie  znaki,  zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane   

 przez Zamawiającego. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed ich  rozpoczęciem. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować w czasie prowadzenia robót  wszelkie    przepisy   dotyczące   ochrony   środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować   wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu stosowanie się do   przepisów  
i  norm  dotyczących  ochrony środowiska  na  terenie i wokół Szkoły oraz będzie unikać uszkodzeń  lub  uciążliwości dla osób lub własności społecznej
i innych,  a  wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

-
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- 
możliwością powstania pożaru. 

                   b) odprowadzanie odpadków i śmieci powstałych przy realizacji robót zgodnie       

                       z ich przeznaczeniem z otrzymaniem stosownego potwierdzenia, 
                       które dołączy do dokumentacji powykonawczej. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca  będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy, wymagany przez   odpowiednie   przepisy,   na   terenie  Szkoły. 

Materiały   łatwopalne   będą   składowane  w  sposób  zgodny  z odpowiednimi przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem osób trzecich. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia,  wydane  przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające  brak  szkodliwego  oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko w czasie robót,  
a  po  zakończeniu  robót  ich  szkodliwość  zanika (np. materiały  pylaste)  mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań   technologicznych   wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę na użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów  administracji państwowej. 

1.5.7. Ochrona Robót.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i  urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty  odbioru końcowego robót. 

Roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej  elementy  były  w  zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego robót. 

1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca  zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze  centralne  i  miejscowe  oraz  inne przepisy i wytyczne, które  są  w  jakikolwiek  sposób związane z robotami i będzie w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca  będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny   za   wypełnienie   wszelkich  wymagań  prawnych odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub metod i w sposób  ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów. 

Co  najmniej  na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek   materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania  
lub  wydobywania  tych  materiałów  i odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie  przez Zamawiającego pewnych  materiałów  z  danego źródła nie oznacza automatycznie,  że  wszelkie  materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania,  że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły  spełniają  wymagania Kontraktu w czasie postępu robót. 
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiały  nie  odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z  terenu budowy na koszt Wykonawcy. 
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy  będą  
one  potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu Szkoły w  miejscach  uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem Szkoły  w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli  ST  przewidują  możliwość wariantowego   zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych robotach,  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego o  swoim zamiarze co najmniej  3  dni  przed  użyciem  materiału, albo w okresie dłuższym,  jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt  używany  do  robót  powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST.  

W  przypadku  braku ustaleń w ST, sprzęt  powinien być  uzgodniony   i zaakceptowany przez  Zamawiającego. 

Liczba  i  wydajność  sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót,   zgodnie  z zasadami  określonymi  w ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub wynajęty do wykonania robót  ma  być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie. 

Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i narzędzia nie gwarantujące zachowania  jakości i warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca  jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,   które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Przy   ruchu   na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać wymagania  dotyczące  przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie robót zgodnie z Warunkami dla Umów na Wykonanie Robót Inwestycyjnych,   oraz   za   jakość   zastosowanych   materiałów  i wykonywanych  robót,  za ich zgodność z wymaganiami ST,  oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w  czasie trwania robót,  jeśli  wymagać tego będzie Zamawiający.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  robót  będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie,  ST, normach i wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający  uwzględni wyniki badań  materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji   i   przy   badaniach   materiałów,  doświadczenia  z przeszłości,   wyniki   badań   naukowych   oraz  inne  czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą  zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem  kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.   Wykonawca   zapewni  odpowiedni  system  kontroli, włączając  personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca   dostarczy   Zamawiającemu świadectwa,  że  wszystkie stosowane   urządzenia   i   sprzęt   badawczy  posiadają  ważną legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń.
Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę, Zamawiający  może  dopuścić  do  użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 

pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia   dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  atest. 

Produkty   przemysłowe   będą   posiadać   atesty  wydane  przez producenta,  poparte  w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego  badań.  Kopie  wyników  tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

Materiały  posiadające  atesty lub urządzenia - ważne legitymacje mogą  być  badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność  ich  właściwości  z  ST  to  takie  materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z Kontraktem, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiar  Robót  zatwierdza Zamawiający. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia  Wykonawcy od  obowiązku  ukończenia wszystkich  robót.  Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości i odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  

Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt wymagają  badań atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym przejęciem
 robót,  a  także  w  przypadku  występowania  dłuższej przerwy w robotach. 
Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza  się w  czasie ich wykonywania. 

Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wszystkie roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary   skomplikowanych   powierzchni   lub   objętości   będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą być dołączone w formie  oddzielnego  załącznika  do Księgi Obmiaru, którego format zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1.
Przejęcie robót. 

Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Warunkach dla Umów na Wykonanie Robót Inwestycyjnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach dla Umów na Wykonanie Robót Inwestycyjnych ponosi Wykonawca. 

9.2. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych   

       gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. 
9.3. Ustalenia ogólne 

Wszystkie koszty wynikające z warunków opisanych w ST  „Wymaganie ogólne” należy ująć w cenie wykonania robót wymienionych w zestawieniu rzeczowym i dalszych Specyfikacjach Technicznych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY  BUDOWLANE

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

   
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą pokrycia dachowego, wymiany podłóg, malowaniem pomieszczeń, wykonaniem ogrodzenia, wykonaniem ocieplenia budynków z elewacją  zgodnie z realizacją projektu  
„Remont Szkoły Podstawowej w Lubanowie”.

1.2. Zakres stosowania ST. 

1.2.1. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy 

            i Kontraktowy przy realizacji Robót, zgodnie z zakresem wymienionym 

            w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres Robót objętych ST. 

1.3.1. Zakres Robót opisanych w ST obejmuje wykonanie robót remontowych   

          budowlanych w Szkole Podstawowej w Lubanowie tj.;


- wymiana pokrycia dachów z  papy,

- wymiana stolarki budowlanej. 


- wymiana podłogi na korytarzu,

1.4.   Wymagania prawne.
W zakresie wykonania robót budowlanych  powinny one  spełniać wymagania następujących przepisów:

Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów.

Świadectwa dopuszczania do stosowania wydane przez Instytut Techniki i Budownictwa w Warszawie.
PN-88/B-06250 PN 66/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe – wymagania          

                                                        techniczne.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami ).
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z Kontraktem i poleceniami Zamawiającego. 

2. Materiały
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót budowlanych według zasad niniejszego opracowania są:

 - papa termozgrzewalna,


 - blacha stalowa ocynkowana,


 - wsporniki i przewody instalacji odgromowej,


 - okna z wysokogatunkowych profili PVC,


 - drzwi zewnętrzne aluminiowe,

 - skrzydło drzwiowe drewniane wewnętrzne pełne z ościeżnicą fabrycznie  

   wykończone z okuciami,

 - płyty OSB,

 - wykładzina podłogowa z tworzyw sztucznych zgrzewana,

 - płyty styropianowe, 

     3.Sprzęt
Sprzęt stosowany przy wykonaniu robót budowlanych według zasad niniejszego opracowania:

    - samochód dostawczy,
    - samochód samowyładowawczy;

    - betoniarka,

    - wyciąg jednomasztowy,

 4. Transport 

     
Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane

            w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniać :

      - stabilność pozycji załadowanych materiałów,

      - zabezpieczenia materiału przed ich uszkodzeniem,

      - kontrolę załadunku i wyładunku.

5. Wykonanie robót

5.1. Wymiana pokrycia dachów z  papa.

Roboty należy rozpocząć od demontaż rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, instalacji odgromowej oraz  papy smołowej z dachu betonowego. 
Roboty montażowe na dachu betonowym należy rozpocząć od naprawy podłoża betonowego i ułożenia warstwy izolacyjnej ze styropiany z papą termozgrzewalną.

Na krawędziach dachów należy wykonać nowe obróbki blacharskie oraz orynnowania, rury spustowe z blachy ocynkowanej.

   Instalację odgromowa wykonać z nowych materiałów. 
   Gruz powstały przy robotach demontażowy należy wywieź na wysypiska odpadów 

   a złom na składowisko złomu.

   W kosztach wykonania robót należy uwzględnić koszty utylizacji odpadów.
5.2. Wymiana stolarki budowlanej.

Istniejącą stolarkę okienną PVC należy pozostawić bez zmian, wymieniając tylko parapety zewnętrzne przy wykonaniu ocieplenia budynku. Pozostałą stolarkę okienną drewnianą wymienić na PVC. Stolarkę drzwiową zewnętrzną  należy wykonać z aluminium a wewnętrzną wymienić na drewnianą z ościeżnicą fabrycznie wykończoną. Wymianę stolarki  zakończyć obrobieniem ościeży zaprawą tynkarską.   

5.3. Wymiana podłóg z desek w klasach i korytarzu.

Istniejącą podłogę drewnianą na korytarzu należy rozebrać wraz z  legarami drewnianymi,  wykonać izolację z folii, w miejsce desek wykonać podłogę z płyty OSB gr. 22mm przykrytą wykładziną  z tworzyw sztucznych zgrzewanych z wywinięciem na ściany  15 cm - cokolik.   
6. Kontrola jakości robót

       Ogólne zasady jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

       Badanie materiałów użytych do robót budowlanych.

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w pkt. 1.4. niniejszej ST.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru wykonanych robót budowlanych, będą uwzględnione elementy składowe robót obmierzane wg poniższych jednostek:

m²
- wymiana obróbek blacharskich,


- wymiana pokrycia dachowego z  papy,


- wymiana podłóg drewnianych z izolacją i wykładziną, 


- wymiana stolarki drzwiowej okiennej,
               m
- wymiana rynien i rur spustowych,


- wymiana przewodów odgromowych,


- naprawa podłoża bet. dachu,


- wymiana i demontaż listew podłogowych,

m³
- transport gruzu  na wysypisko z opłatami i złomu na składowisko,

szt.
- wymiana wsporników do przewodów odgromowych,


- montaż ościeżnic,


- montaż wycieraczek do obuwia,

Ogólne zasady obmiaru robót podane są w ST „Wymagania ogólne”.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.


8.1. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-92/B-10735.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne zasady płatności  podano w ST „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1.Wymiana pokrycia dachowego.


Cena wykonania 1 m wymiany rynien, rur spustowych z blachy ocynkowanej 
obejmuje:


- demontaż istniejących rynien i rur spustowych,


- dostarczenie nowego materiału,

- montaż rynien i rur spustowych.

        Cena wykonania 1 m² wymiany obróbek blacharskich obejmuje:


- demontaż istniejących obróbek blacharskich,


- dostarczenie nowego materiału,


- montaż obróbek blacharskich.

        Cena wykonania 1 szt. wymiany wsporników pod inst. odgromową obejmuje:


- demontaż istniejących wsporników,


- dostarczenie nowego materiału,


- montaż wsporników.

        Cena wykonania 1 m wymiany  przewodów inst. odgromową obejmuje:


- demontaż istniejących przewodów,


- dostarczenie nowego materiału,


- montaż przewodów,


- wykonanie pomiarów instalacji.

        Cena wykonania 1 m² wymiany pokrycia z papy obejmuje:


- demontaż istniejącego pokrycia z papy,


- dostarczenie nowego materiału,


- montaż papy podkładowej termozgrzewalnej z warstwą ocieplającą ze styropianu, 


- montaż papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.
        Cena wykonania 1 m naprawy podłoża bet. dachu obejmuje:


- dostarczenie materiału,

         - zabetonowanie bruzd w podłożu.        
        Cena wywozu 1 m³ złomu obejmuje:


- załadunek złomu na środki transportu,


- transport złomu na składowisko odl. do 5 km.

        Cena wywozu 1 m³ gruzu i papy obejmuje:


- załadunek gruzu i papy na środki transportu,


- transport  na wysypisko śmieci odl. do 40 km,

- opłaty z tytułu przyjęcia odpadów na składowisku wraz z opłatami za utylizację.

        Cena wykonania 1 m² naprawy tynków na kominach obejmuje:

         - skucie odstających tynków,

         - dostarczenie materiału,

         - montaż siatki tynkarskiej

         - uzupełnienie tynków zewnętrznych,

9.2.2.Wymiana stolarki budowlanej.

        Cena wykonania 1 m² wymiany okien obejmuje:


- demontaż istniejących okien drewnianych,


- dostarczenie nowych okien PCW,


- montaż okien,


- uzupełnienie tynków na ościeżach po montażu okien.

        Cena wykonania 1 m² wymiany drzwi zewnętrznych i wewnętrznych obejmuje:


- demontaż istniejących drzwi drewnianych,


- dostarczenie nowych drzwi zewnętrznych aluminiowych i wewnętrznych  

           drewnianych,


- montaż drzwi z ościeżnicami,


- uzupełnienie tynków na ościeżach po montażu drzwi.

        Cena wykonania 1 m² parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej obejmuje:


- dostarczenie materiału,


- montaż parapetów zewnętrznych.


- uzupełnienie tynków na ościeżach po montażu parapetów.

9.2.3.Wymiana podłogi na korytarzu.

        Cena wykonania 1 m demontażu listew przyściennych obejmuje:


- demontaż istniejących listew drewnianych.

        Cena wykonania 1 m² wymiany podłóg drewnianych obejmuje:


- demontaż istniejącej wykładziny  z tworzyw sztucznych,


- demontaż istniejącej podłogi z desek,


- dostarczenie materiału,


- montaż podłogi z płyty OSB.

        Cena wykonania 1 m² izolacji posadzki obejmuje:


- dostarczenie materiału,


- montaż folii na legarach podłogowych,

       Cena wykonania 1 m² posadzki z wykładzin sztucznych obejmuje:


- dostarczenie materiału,


- montaż wykładziny sztucznej zgrzewanej na podłodze drewnianej wraz ze 
  

           zgrzewaniem wykładzin rulowanych oraz wykonaniem cokolika 15cm z   

           wykładziny.

        Cena wymiany 1 m legarów drewnianych pod podłogę z płyt OSB obejmuje:


- demontaż istniejących legarów drewnianych,


- dostarczenie materiału,

- montaż  legarów drewnianych.
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