Zestawienie ilości robót na drodze transportu rolniczego Tywica Stara – Tywica Nowa wraz ze zjazdami na drogi boczne.

	Lp
	Km
	L (mb)
	Szerokości

projektowane

( m )
	Wjazd - Zjazd
	Powierzchnia
	Warstwa 

odsączająca

m²
	Warstwa

dolna 10 cm

m²
	Warstwa 

górna 7 cm

m²
	Warstwa 

wiążąca 4 cm

m²
	Warstwa

ścieralna 3 cm

m²

	
	
	
	
	asfalt

m²
	kruszywo

m²
	asfalt

m²
	kruszywo

m²
	
	
	
	
	

	1
	 0+000÷0+010
	10
	4,50
	122,50
	-
	122,50
	-
	-
	122,50
	-
	122,50
	122,50

	2
	 0+010÷0+025
	15
	4,50
	-
	-
	67,50
	-
	-
	67,50
	-
	67,50
	67,50

	3
	 0+025÷0+073
	48
	4,50
	-
	-
	216,50
	-
	-
	-
	-
	-
	216,50

	4
	 0+073÷0+205
	132
	4,50
	-
	-
	594,00
	-
	-
	-
	-
	
	594,00

	5
	 0+205÷0+350
	145
	4,50
	-
	-
	652,00
	-
	-
	-
	-
	-
	652,00

	6
	 0+350÷1+556
	1206
	4,00
	-
	-
	-
	4824,0
	4824,0
	4824,00
	4824,00
	-
	-

	7
	 0+358 Zj.L
	-
	-
	-
	40,00
	-
	40,0
	-
	40,00
	40,00
	-
	-

	8
	0+855 Zj.L+Zj.P
	-
	-
	-
	190,00
	-
	190,0
	-
	190,00
	190,00
	-
	-

	9
	 1+462 Zj.P
	-
	-
	-
	16,00
	-
	16,0
	-
	16,00
	16,00
	-
	-

	10
	 1+554 Zj.P
	-
	-
	-
	80,00
	-
	80,0
	-
	80,00
	80,00
	-
	-

	11
	 1+556÷1+590
	34
	4,00
	-
	-
	-
	136,0
	136,0
	136,00
	136,00
	-
	-

	12
	 1+558 Zj.L
	-
	-
	27,00
	-
	27,00
	-
	-
	27,00
	-
	27,00
	27,00

	13
	 1+590÷1+785
	195
	5,00
	-
	-
	975,00
	-
	-
	975,00
	-
	975,00
	975,00

	14
	 1+781 Zj.P
	-
	-
	35,00
	-
	35,00
	-
	-
	35,00
	-
	35,00
	35,00

	15
	 1+785÷1+877
	92
	6,00
	-
	-
	552,00
	-
	-
	552,00
	-
	552,00
	552,00

	16
	 1+877÷1+886
	9
	6,00
	120,00
	-
	120,00
	-
	-
	120,00
	-
	120,00
	120,00

	R A Z E M
	1886
	4,0÷6,0
	304,50
	326,0
	3361,5
	5286,0
	4960,0
	7185,00
	5286,00
	1899,00
	3361,50


