Zestawienie wjazdów do posesji na drodze

Tywica Stara – Tywica Nowa
	Lp.
	Nr posesji
	Powierzchnia 

utwardzenia 

wjazdów
	Przepust

Ø400

L (mb)
	Krawężnik

wtopiony

( mb )

	1
	35/34a
	33,00
	-
	12,00

	2
	34/33a
	25,50
	-
	10,00

	3
	33/32a
	34,00
	-
	10,00

	4
	32/31a
	34,00
	-
	10,00

	5
	36
	7,00
	-
	5,80

	6
	36a
	5,00
	-
	4,40

	7
	36b/37
	35,50
	-
	13,00

	8
	37a/38
	36,50
	-
	12,60

	9
	38a/39
	33,50
	-
	10,10

	10
	39a/40
	34,00
	-
	12,00

	11
	40a/41
	40,40
	-
	13,00

	12
	1
	24,00
	5,40
	13,50

	13
	3
	24,00
	5,40
	5,00

	14
	5
	24,00
	9,40
	5,00

	15
	7
	24,00
	-
	5,00

	16
	9
	-
	-
	6,00

	17
	11
	24,00
	-
	5,00

	18
	13
	24,00
	-
	5,00

	19
	15
	24,00
	-
	5,00

	20
	17
	-
	-
	15,40

	21
	19
	24,00
	-
	5,00

	22
	21
	24,00
	-
	5,00

	23
	2
	24,00
	-
	5,00

	24
	11B
	24,00
	-
	5,00

	25
	38
	-
	-
	9,00

	26
	39/2
	24,00
	-
	5,00

	27
	39/2
	-
	-
	9,00

	R A Z E M
	606,40
	20,20
	220,80



Krawężniki: 0+014÷0+350       686 mb
                    0+590÷1+868        278 mb     strona lewa

                    0+578÷1+880        302 mb     strona prawa

                     R A Z E M           1266 mb
w tym: z oporem  0+010÷0+100 strona prawa     90 mb

            wtopione przy wjazdach                          221 mb

            na ławie zwykłej                                      955 mb
