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Opis techniczny

do projektu budowlanego kaplicy cmentarnej.

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno – budowlany kaplicy cmentarnej położonej w m. Swobnica, gmina Banie. Zakresem projektu objęto obiekt kubaturowy bez przyłącza elektroenergetycznego, wodociągowego oraz zbiornika bezodpływowego, które są przedmiotem osobnego opracowania projektowego. Celem projektu jest realizacja kaplicy cmentarnej zapewniająca godne odprawianie ceremonii pogrzebowych na cmentarzu. W ramach niniejszego projektu opracowane są:
·  instalacja wod.-kan.,

·  instalacja elektryczna, 

·  instalacja wentylacji mechanicznej,

które znajdują się w osobnych projektach branżowych stanowiących integralną całość.

2. Podstawa opracowania.

· Projekt koncepcyjny, uzgodniony z Inwestorem.

· Umowa nr /2007 z dnia 20 08.2007r.

· Decyzja nr GK-7331/24/06/2007 o lokalizacji inwestycji celu


publicznego z dnia 23.03.2007r.

· Mapa do celów projektowych.

· Opinia geotechniczna do celów projektowych.

3. Inwestor.

Gmina Banie, 74 –110 Banie, ul. Skośna 6.

4. Zespół autorski.

4.1. Architektura.

· mgr inż. arch. Grzegorz Łaniucha – projektant upr. 150/Sz/90

· mgr inż. arch. Paulina Puzowska - Mozel

· mgr inż. arch. Krzysztof Małecki – sprawdzający upr. 2/Sz/99

4.2. Konstrukcja.

-    mgr inż. Józef Tomaszewicz – projektant upr. 32/66

· dr inż. Włodzimierz Zaborowski – sprawdzający 

upr. 105/Sz/78.

4.3. Instalacje i przyłącza.

Branża sanitarna:

· mgr inż. Janusz Jackowski – projektant upr. ZAP/0009/POOS/04

· mgr inż. Lilia Flejszman

· mgr inż. Elżbieta Jandziszak – sprawdzający upr. NN-8345/83, UAN-8345/1380/89

Branża elektryczna:

· inż. Henryk Gałgański – projektant upr. 27/64,

· mgr inż. Zbigniew Majchrowski – sprawdzający upr. 146/Sz/85.

5. Charakterystyka obiektu.

5.1. Lokalizacja.

Obiekt zlokalizowany w Swobnicy na działce nr ewid. 569, Gmina Banie.

5.2. Podstawowe dane techniczne.

· Kubatura obiektu –  322,771 m3

· Powierzchnia użytkowa –   47,66 m2

· Powierzchnia zabudowy -  139,39 m2
· Ilość wejść do obiektu – 3 

· Ilość kondygnacji – 1

· Podpiwniczenie – brak

5.3. Układ funkcjonalno – architektoniczny obiektu.

Kaplica cmentarna ma pełnić funkcję domu pogrzebowego służącego podstawowym ceremoniom pogrzebowym towarzyszącym chowaniu zmarłych. W tym celu zaprojektowano trzy pomieszczenia tj.

· salę zgromadzeń ceremonii pogrzebowych,

· pomieszczenie oficjętów prowadzących ceremoniał pogrzebowy,

· pomieszczenie przechowywania zwłok przed ceremonią pogrzebową.

Ponadto w obiekcie zaprojektowano pomieszczenie WC dostępne z zewnątrz budynku. Kaplica usytuowana jest na stylobacie wzniesionym ponad teren na ok. 0,36 m t.j. do rzędnej +/- 0,00 = 58,16 m n.p.m. Główne wejście dla uczestników ceremonii zlokalizowane jest od strony południowej i zaakcentowane portykiem kolumnowym zwieńczonym tympanonem. Drugie wejście do kaplicy znajduje się od strony północnej i prowadzi do pomieszczenia przechowywania zwłok przed ceremonią pogrzebową. Po stronie zachodniej kaplicy zaprojektowano rampę dla osób niepełnosprawnych, połączoną ze stylobatem za pośrednictwem donicy w formie trwałej konstrukcji gazonu z bloczków betonowych. Dach nad kaplicą zaprojektowano w formie dwóch krzyżujących się kalenic, zaakcentowanych w bryle budynku za pomocą tympanonów. Całość obiektu wieńczy attyka połączona z tympanonami.

6. Opis zagospodarowania terenu.

6.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu.
Działka nr 569 w całości ogrodzona i użytkowana jako cmentarz komunalny. Na terenie brak obiektów kubaturowych. Teren cmentarza komunalnego położony jest wzdłuż drogi nr 582, 

a główny wjazd zlokalizowany jest od strony wschodniej z drogi nr 570. Obie drogi stanowią własność gminy Banie. Przed wjazdem na cmentarz od strony wschodniej na działce nr 581/3 znajduje się plac, który funkcjonuje jako parking nie urządzony. Teren cmentarza posiada również dojazd od strony płn. – zach. z drogi nr 582. Od strony wschodniej cmentarza zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa w formie budynków jednorodzinnych, wolnostojących. Na cmentarz prowadzą dwie bramy wjazdowe od strony  wschodniej i od strony północnej, połączone istniejącą drogą utwardzoną pieszo-jezdną. Na terenie cmentarza znajduje się bogaty starodrzew – do zachowania. 

Działka nr 569 wyposażona jest w sieć wodociągową. 
6.2.
Opis projektowanego zagospodarowania terenu.
Projektem objęto część  terenu działki nr ewid. 569, w zakresie niezbędnym dla lokalizacji kaplicy cmentarnej. Projekt nie narusza istniejącej konfiguracji terenu. W ramach zagospodarowania terenu projektuje się budynek kaplicy wraz z instalacjami wewnętrznymi. Niniejszy projekt obejmuje obiekt kubaturowy kaplicy bez przyłączy do sieci zewnętrznych uzbrojenia terenu, które będą przedmiotem osobnych opracowań projektowych.
Wejścia i wjazdy do budynku zgodnie z częścią rysunkową niniejszego projektu. 
Uwaga: w ramach projektu zagospodarowania terenu wskazano miejsce lokalizacji lapidarium, które należy objąć osobnym opracowaniem projektowym.

6.3. Dojścia i dojazdy.
Projektuje się wyłożenie całości terenu wokół obiektu za pomocą kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 8 cm w nawiązaniu do istniejącej drogi utwardzonej. Elementy zieleni wydzielone za pomocą opasek z krawężnika i obrzeży trawnikowych betonowych. Nawierzchnia pieszo – jezdna, ukształtowana ze spadkiem na teren otaczający. 
6.4.
Roboty ziemne.

Roboty ziemne dla projektowanej kaplicy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, PN-B-10736. 

6.5. Bilans terenu.
- Powierzchnia  działki nr 569  –                                                 9900  m2 
- Powierzchnia zabudowy kaplicy  –                                         139,39 m2
- Komunikacja pieszo – jezdna –                                               951,00 m2
- Zieleń niska (trawniki) –                                                            53,50 m2 
- Zieleń wysoka (drzewa, krzewy) -                                           180,00 m2 
- Parkingi  12 stanowisk + 3 dla osób niepełnosprawnych -      195,00 m2 
- Lapidarium -  







          90,00 m2 
 - Śmietnik -                                                                                    6,25 m2 
7. Opis technologii robót.

7.5. Biorąc pod uwagę warunki geologiczne terenu lokalizacji kaplicy, zaprojektowano posadowienie na płycie  fundamentowej  żelbetowej  grub. 30cm  na  warstwie chudego betonu i podsypce   piaskowo – żwirowej, zagęszczonej warstwami – szczegóły wg projektu konstrukcji. Płyta fundamentowa pełni równocześnie funkcję stylobatu. Przed i w trakcie wylania płyty należy zamontować przepusty dla projektowanych instalacji w budynku oraz montażu odwodnień liniowych dla odprowadzenia wód deszczowych.

UWAGA: Roboty ziemne prowadzone w 90% ręcznie. Zachować szczególne środki ostrożności z uwagi na prowadzenie robót w terenie cmentarza co może skutkować natrafieniem na szczątki grobów. Wykopane fragmenty grobów należy zabezpieczyć poprzez złożenie w przygotowanym i do tego celu miejscu.  

7.6. Izolację pionową płyty fundamentowej wykonać za pomocą abizolu

R+P x2, a izolację poziomą z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku wykonać pomiędzy płytą żelbetową, a warstwą chudego betonu.

7.7. Zbrojenie konstrukcji kolumn w osiach IVa, IVb, IVc, IVd, IVe, IVf,  należy wyprowadzić ze zbrojenia płyty fundamentowej.

7.8. Na poziomie + 3,16 m (na głowicach kolumn) wykonać wieniec w płaszczyźnie ścian zewnętrznych nad poziomem naświetli z pustaków szklanych założonego w osiach I, II, III, IV, V. Wieniec ten należy połączyć za pomocą filarków żelbetowych umieszczonych za naświetlem z pustaków szklanych ze ścianami zewnętrznymi budynku. Ponadto wieniec łączyć za pośrednictwem belek poprzecznych z konstrukcją attyki i tympanonów budynku. Tympanony usztywnić za pomocą odciągów stężających wykonanych  rur stalowych Ø 51 x 3,6 mm. Należy wypuścić z wieńca pręty do montażu konstrukcji dachu.

7.9. Ściany zewnętrzne w osiach I, II, IV, V i wewnętrzne – działowe wykonać z cegły klinkierowej oraz z pustaków szklanych wg załączników do projektu. Podczas wznoszenia ścian należy wykonać nadproża zgodnie z częścią konstrukcyjną.

7.10. Następnie można zamontować murłatę do wieńca górnego 

i przystąpić do konstrukcji więźby dachowej. Murłatę montować na warstwie papy asfaltowej. Układ dachu o konstrukcji  krokwiowej,  czterospadowy – szczegóły wg części rysunkowej.

7.11. Pokrycie dachu wykonać z gontu bitumicznego na warstwie z folii


wodoodpornej. Podczas wykonania pokrycia dachu należy pozostawić otwory do przejścia dla wentylacji i wywiewki kanalizacyjnej. 

7.12. Po wykonaniu pokrycia dachu nad istniejącym obiektem można


przystąpić do robót wewnętrznych t.j.:

· tynków cem.-wap na ściannach zewnętrznych tylko w sali


zgromadzeń (ściana działowa pomiędzy salą zgromadzeń, a pozostałymi pomieszczeniami nie tynkowana – pozostawić wykończenie w cegle klinkierowej jak na elewacjach),


-
tynków cem. – wap.  na sufitach,

· osadzenie stolarki otworowej,

· roboty posadzkowe,

UWAGA: Wszystkie elementy budynku ulegające zakryciu należy zgłosić do odbioru technicznego. Podczas prowadzenia w/wym. prac budowlanych, należy pamiętać o koordynacji branżowej t.j. wykonaniu niezbędnych na danym etapie robót instalacyjnych.

7.13. Nadproża nad projektowanymi otworami – wykonać z belek


żelbetonowych wg części konstrukcyjnej. Nad drzwiami z sali zgromadzeń do pomieszczenia przechowywania zwłok zaprojektowano nadproże z belki stalowej dwuteowej 120 mm, wbudowane w trakcie wznoszenia ściany – patrz część rysunkowa projektu. 

7.14. Posadzka – układ warstw zgodnie z projektem budowlanym. Należy zamontować siatkę stalową o oczkach 10x10 mm – anty skurczowo.


Projektuje się montaż poziomów instalacyjnych podczas wykonywania robót posadzkowych. Szczegóły techniczne patrz projekt branży sanitarnej.

7.15. Izolacje przeciwwilgociowe – zaprojektowano izolacje pozione całej


powierzchni pomieszczeń za pomocą papy asfaltowej na lepiku.

7.16. Rampa wjazdowa dla osób niepełnosprawnych wykonana od


strony zachodniej budynku w formie płyty betonowej wylewanej na gruncie o nawierzchni z kostki drobnowymiarowej. 

7.17. Drabinka wejściowa na dach – projektowane wyjście na dach za


pomocą drabiny przestawnej.

7.18. Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowej za pomocą

rynien i rur spustowych do poziomu stylobatu. Z posadzki stylobatu zaprojektowano odprowadzenie wód deszczowych za pomocą odwodnień liniowych ACO SELF wg załacznika do projektu. 

8. Roboty wykończeniowe.

8.5. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna i drzwiowa z profili stalowych powlekanych. Zestawienia w części rysunkowej projektu. 

8.6. Ściany zewnętrzne budynku wykonane z cegły klinkierowej


fugowanej zgodnie z projektem kolorystyki.

8.7. Na kolumnach, attyce tympanonach i opaskach elewacyjnych


wykonać tynk gładki szpachlowany ( grubość dla tynków drobnoziarnistych 4-5 mm), malować w kolorze białym.

8.8. Współczynnik izolacyjności cieplnej U - w budynku kaplicy nie

projektuję się centralnego ogrzewania. Dla budynku nie ogrzewanego przy różnicach temperatur z obu stron  przegrody budowlanej mniejszej niż 4C nie stawiane są żadne wymagania , co do  współczynnika przenikania ciepła. (Norma PN-EN ISO 6946:1990).
8.9.  Malowanie i okładziny.

W pomieszczeniu sanitarnym wykonać fartuchy z glazury do wysokości 2,0 m. We wszystkich pomieszczeniach sufity malować farbą emulsyjną w kolorze białym. 

UWAGA : Szczegóły techniczne i dobór kolorystyki elementów budynku w ramach nadzoru autorskiego. 

9. Ochrona p.poż.

9.5. Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny niski (N), zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

9.6. Wymagana klasa odporności pożarowej D.

· wymagana odporność ogniowa konstrukcji nośnej R 30,

· konstrukcji dachu i ścian wewnętrznych bez wymagań,

· obudowa drogi ewakuacyjnej EJ 30.

9.7. Budynek stanowi jedną strefę pożarową, dopuszczalna strefa ( do 10000 m3 ), 

w budynku należy zamontować:

· oświetlenie awaryjne,

· zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 10


dm3/sek. – istniejący hydrant usytuowany przy drodze nr ewid 127,

· wyposażenie w gaśnicę 1 na 100 m2 powierzchni, jedna gaśnica


proszkowa 2 kg ( 3 dm3 płynowa ) z max odległością między gaśnicami 30 m,

· miejsca usytuowania gaśnic zgodnie z PN,

·    dojazd p.poż. do obiektu.

10. Zestawienie powierzchni pomieszczeń.

	NR POMIESZCZENIA
	NAZWA
	RODZAJ POSADZKI


	POWIERZCHNIA ( m 2 )

	1
	Sala zgromadzeń ceremonii pogrzebowych
	terakota
	33,63

	2
	Pomieszczenie oficjętów
	terakota
	3,16

	3
	Pom. przechowywania zwłok przed ceremonią pogrzebową
	terakota
	7,72

	4
	WC
	terakota
	3,15

	RAZEM:                                                                                                                 47,66


11. Zestawienie rysunków.

	NR RYSUNKU
	NAZWA
	SKALA

	1
	Projekt zagospodarowania terenu
	1 : 500

	2
	Rzut przyziemia
	1 : 50

	3
	Rzut naświetla
	1 : 50

	4
	Rzut więźby dachowej 
	1 : 50

	5
	Rzut dachu 
	1 : 50

	6
	Przekrój A-A i B-B
	1 : 50

	7
	Szczegóły
	1 : 50, 1 :20

	8
	Elewacje
	1 : 50

	9
	Kolorystyka
	1 : 100

	10
	Perspektywa
	-

	11
	Zestawienie stolarki
	-



12. Zestawienie załączników.

	NR 
	NAZWA

	1
	Decyzja o lokalizacji celu publicznego 

	2
	Pismo Wojewódzkiego Urzędu Zabytków w Szczecinie z dnia 21.02.2008r  

	3
	Wzory pustaków szklanych 

	4
	Odwodnienia liniowe


12. Uwagi i zalecenia.

-
Szczegóły techniczne dotyczące projektu będą konsultowane przez projektantów w ramach nadzoru autorskiego.

· Po dokonaniu robót ziemnych, należy wezwać nadzór


autorski.

· Dobór materiałów wykończeniowych w ramach nadzoru


autorskiego. 

· Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać


aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegółowymi.

· Projekt jest chroniony Ustawą o prawie autorskim i prawach


pokrewnych. 

· Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją


techniczną i sztuką budowlaną oraz obowiązującymi Polskimi Normami i wymaganiami technicznymi.

Opracował:

Grzegorz Łaniucha

architekt

