opis techniczny

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny kaplicy cmentarnej  na działce 

nr 569 w Baniach.

2. Podstawa opracowania
· Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GK-7331/24/06/2007 z dnia 23.03.2007r.

· wizja lokalna na terenie działki

· aktualny podkład wysokościowo– sytuacyjny (wtórnik 1:500)

· serwis zdjęciowy

3. Charakterystyka obiektu 

Projektowany budynek to obiekt użyteczności publicznej o charakterze sakralnym – kaplica cmentarna, pełniąca funkcję uzupełniającą dla cmentarza dla  wyznawców różnych religii. 
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym o układzie kalenic skrzyżowanych pod katem 90 stopni. (kąt nachylenia połaci dachowych - 19°). Pokrycie gontem bitumicznym.

Kaplica jest wyniesiona o  36  cm powyżej istniejącego terenu , Projektuje się trzystopniowe schody od strony wejść oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych .

Projektowany jest układ Sali zgromadzeń  symetryczny z głównym wejściem od strony południowej i wejściami w elewacjach bocznych. 

Zaakcentowanie głównego wejścia portykiem z czterema kolumnami. Bryła obiektu nawiązuje do architektury klasycznej . W  ścianach zewnętrznych na poziomie wieńców projektuje się otwory wypełnione pustakami szklanymi pełniące funkcje doświetlającą pomieszczenia.

Układ funkcjonalny – zaprojektowano węzeł sanitarny ogólnodostępny, oraz podstawowe funkcje służące ceremonii pogrzebowej tj; pomieszczenie dla oficjętów i pomieszczenie przechowywania zwłok.  W Sali zgromadzeń przewidziano 38 miejsc  siedzących .

4. Program funkcjonalny i zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy                                                                         135,76 m 2


Powierzchnia użytkowa                                                                           47,05 m2


Zestawienie powierzchni użytkowej:

1. sala zgromadzeń ceremonii pogrzebowych ………………………….…  33,63 m 2

2. pomieszczenie przechowywania zwłok przed ceremonią pogrzebową  7,12 m 2    

3. pomieszczenie dla oficjętów prowadzących ceremoniał pogrzebowy…3,15 m 2 …

4. wc……………………………………………………………………………  3,15 m 2 ….

…razem……………………………………………………………………      47,05  m 2

5. Rozwiązania architektoniczno –budowlane

5.1. Ściany zewnętrzne -  cegła wapienno piaskowa typu  Silka typ E18S grubości 18 cm, ocieplone styropianem gr.5 cm  (łącznie ściana grubości 23cm).

5.2. Ściany wewnętrzne – działowe z cegły wapienno piaskowej typu  Silka typ E8 ,gr 8cm
5.3. Wieńce , podciągi , nadproża – żelbetowe wylewane na placu budowy .

5.4. Podłogi – ze względu na przeznaczenie i charakterystykę obiektu projektuje się podłogę na gruncie ocieploną z posadzka betonową

5.5. Strop - projektuje się stropy podwieszane w technologii RIGIPS. do konstrukcji drewnianej więźby dachowej.

5.6. Kolumny – żelbetowe, wylewane

5.7. Dach – konstrukcja drewniana, 

5.8. Schody terenowe i podjazd – betonowe , wylewane na gruncie

6. Izolacje termiczne

6.1       podłoga na gruncie ocieplona styropianem gr. 10 cm 

6.2       ściany fundamentowe ocieplone od zewnątrz styropianem grubości 5cm 

6.3       ściany zewnętrzne parteru ocieplone styropianem gr. 5 cm 

połacie dachowe – wełna mineralna  między krokwiami

7.  Wykończenie zewnętrzne

7.1. Stolarka okienna i drzwiowa- projektuje się stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną z PCV lub aluminium 

7.2    Pokrycie dachowe – gont bitumiczny 

7.3  Wykończenie ścian zewnętrznych – płytka klinkierowa lub  klinkier, luksfery przeźroczyste , 

7.4   Wykończenie ścian wewnętrznych – tynk  cem – wapienny pod malowanie

7.5   Posadzki – wg rys architektonicznych
7.6   Schody zewnętrzne – terakota mrozoodporna, 

7.7   Kolumny – tynk cementowo- wapienny 
7.8    Rynny – PCV 
8. Charakterystyka ekologiczna

Budynek nie będzie wpływał uciążliwie na środowisko przyrodnicze i obiekty sąsiadujące. Wszystkie materiały, z którego zaprojektowany został budynek muszą być zgodne z Polskimi Normami i posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Opracowanie:
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