         Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

kaplica cmentarna Swobnica - Gmina Banie


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

na wykonanie kaplicy cmentarnej w Swobnicy, dz. nr 569 gm. Banie.

CPV-74231500-2 (usługi budowlane),

CVP-45 210000-2 (roboty budowlane w zakresie budynków)

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Urząd Gminy w Baniach
ul. Skośna 6
74 – 110 Banie
2. Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest budowa kaplicy cmentarnej w Swobnicy, położonej na działce nr 569, gmina Banie, zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych,  oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.
ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI


 1.1. Roboty konstrukcyjno - budowlane



1.2. Roboty murowe i posadzkowe

1.3. Roboty tynkarskie i malarskie
1.1. Roboty konstrukcyjno - budowlane

1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie, konstrukcji murowych, żelbetowych i drewnianych oraz wszelkich robót towarzyszących przy robotach budowlanych kaplicy cmentarnej w Swobnicy, dz. nr 569 gm. Banie. Kierownik budowy ma obowiązek sporządzić plan BIOZ w uzgodnieniu z projektantem. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót.

1.1.2. Zakres robót

Przystąpić do robót ziemnych pod płytę fundamentową budynku (90% wykopów prowadzić ręcznie) – zachowując szczególne środki ostrożności z uwagi na prowadzenie robót w terenie cmentarza, co może skutkować natrafieniem na szczątki grobów. Wykopane fragmenty grobów należy zabezpieczyć poprzez złożenie w przygotowanym i do tego celu miejscu. Po opróżnieniu wykopu ze szczątków grobów, dokonać wymiany gruntu pod fundamentem obiektu i wykonać płytę zgodnie z projektem budowlanym. Po związaniu i wykonaniu izolacji poziomej i pionowej ław, przystąpić do murowania ścian fundamentowych i ścian przyziemia. Równolegle wykonywać roboty posadzkowe w obiekcie oraz schody terenowe i rampę na zewnątrz. Na wymurowanych ścianach wykonać wieniec obwodowy i zakotwić murłatę pod montaż więźby dachowej budynku. Zmontować więźbę dachową wraz z pokryciem dachu i obróbkami blacharskimi, wykonać opierzenia, rynny i rury spustowe. Montaż przewodów wentylacyjnych i zamknięcie stropu nad pomieszczeniami w budynku. Zakończyć stan surowy poprzez montaż stolarki otworowej.

1.1.3. Materiały


Beton konstrukcyjny klasy B 25, stal zbrojeniowa klasy A-III żebrowana, A-I gładka, pręty stalowe Ø 6,12,16 – wg zestawienia w projekcie konstrukcji, blachy kotwiące i nakrętki M12, śruby, rury, dwuteowniki, elektrody drewno klasy C30 – wg projektu więźby dachowej, cegła klinkierowa kratówka, zaprawa klasy M5, kotwy HILTI, siatka anty skurczowa do posadzki z betonu, elementy opierzeń z blachy ocynkowanej, rynny i rury spustowe z PCV. Materiały izolacyjne – lepik, papa asfaltowa, dysperbit, abizol. Malowanie - farba ftalowa przeciwrdzewna, emalia ftalowa ogólnego stosowania, materiały uzupełniające.
1.1.4. Sprzęt

Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pędzle, betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciągniki. łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do betonu, metalu i drewna

( ręczne i mechaniczne), wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne, środek transportu poziomego ( samochód).

1.1.5. Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

1.1.6. Wykonanie robót

Elementy konstrukcji żelbetowej i drewnianej, należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i zabezpieczeniami w koordynacji z robotami branżowymi. 

· Wykonanie robót ziemnych.

· Wykonanie robót konstrukcyjno – montażowych i betoniarskich płyty fundamentowej i rampy dla niepełnosprawnych.

· Wykonanie konstrukcji wsporczej dla szalunku kolumn i wieńców budynku – tymczasowej.

· Wykonanie robót konstrukcyjno – montażowych i betoniarskich kolumn i wieńców budynku.

· Wykonanie konstrukcji wsporczej dla szalunku wieńców attyk 

i tympanonów budynku – tymczasowej.

· Wykonanie robót konstrukcyjno – montażowych i betoniarskich tympanonów i attyk budynku.

· Wykonanie konstrukcji więźby drewnianej dachu wraz z pokryciem i opierzeniami – zgodnie z dokumentacją projektową.

· Wykonanie posadzki betonowej ze zbrojeniem anty skurczowym.

· Osadzenie stolarki otworowej i naświetli szklanych


Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych – ściągi tympanonów, balustrada przy rampie dla niepełnosprawnych (czyszczenie, gruntowanie, malowanie nawierzchniowe).

1.1.7. Kontrola jakości

Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej, betonu (pobranie próbek do badania), konstrukcji drewnianej, przewiązek, mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości materiałów i elementów, zachowanie zaleceń technologicznych inspektora nadzoru autorskiego i inwestorskiego i zgodności z projektem. 

1.1.8. Jednostka obmiaru

Powierzchnia, kubatura elementów betonowych (m2,m3), długości, typy, ilość i jakość elementów wbudowywanych.
1.1.9. Odbiór

Na podstawie zapisów w dzienniku budowy. Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych. Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy dokonanych przez Wykonawcę. Odbiór robót będzie następował w terminie natychmiastowym, jednak nie później jak po trzech dniach od jego zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy uzna za konieczne Inspektor Nadzoru wzywa do odbioru Nadzór Autorski.

1.1.10. Podstawa płatności

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy lub wg umowy.
1.1.11. Przepisy związane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

BN-73/6736-01- Beton zwykły. Metody badań.

PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000/Az3:2004 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03159:1997 - Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na gwoździe.

PN-B-03163-3:1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze. 

PN-EN 1075:2000 - Konstrukcje drewniane. Metody badań. Połączenia na metalowe płytki kolczaste.

PN-EN 12512:2002 - Konstrukcje drewniane. Metody badań. Cykliczne badanie połączeń na łączniki mechaniczne.

1.2. Roboty murowe i posadzkowe

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych i posadzki przy robotach budowlanych kaplicy cmentarnej w Swobnicy, dz. nr 569 gm. Banie. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.
1.2.2. Zakres robót

Wykonanie ścian z cegły klinkierowej na zaprawie cem.-wap., montaż stolarki okiennej, drzwiowej oraz podokienników. Roboty wykończeniowe przy montażu naświetli z kształtek szklanych i drzwi, osadzenie nowych parapetów z blachy ocynkowanej. Roboty murarskie budynku – wykonanie fugowania ścian z cegły klinkierowej, uzupełnienia ubytków w obrębie otworów oraz po robotach konstrukcyjnych. Wykonanie posadzki wewnątrz i wokół budynku wraz z płytą wejściową, schodami do budynku i rampą dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z projektem. Osadzenie wycieraczki stalowej przed wejściami do budynku. Wykonanie warstw posadzkowych zgodnie z dokumentacją techniczną.

1.2.3.  Materiały

Beton klasy B 15 i B 25, stal A-I StOX. Cegła ceramiczna, zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 5 MPa, preparaty zewnętrzne i wewnętrzne, kształtki szklane, elementy odwodnień liniowych, kotwy z pręta stalowego ocynkowanego fi 12 do montażu murłaty. Płytki z terakoty o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, mrozoodporne. Płytki z glazury do sanitariatu. Materiały uzupełniające.

1.2.4. Sprzęt

Rusztowania systemowe, wciągniki, gwintownice, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do betonu, metalu i drewna ( ręczne i mechaniczne), wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne, środek transportu poziomego 

( samochód). Skrzynia do zapraw, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

1.2.5. Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub wciągarka ręczna.

1.2.6. Wykonanie robót

Podczas robót pamiętać o koordynacji branżowej (instalacje elektryczne na ścianach i sanitarne w posadzkach) 

· Wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych z cegły klinkierowej z osadzeniem ościeżnic i nadproży oraz tynkowaniem i fugowaniem wg projektu.

· Wykonanie naświetli z kształtek szklanych wraz z obróbkami i parapetami.

· Wykonanie tynków i uzupełnień po robotach konstrukcyjnych.

· Wylanie posadzki betonowej na zewnątrz i wewnątrz budynku z osadzeniem odwodnień liniowych i montażem siatki anty skurczowej.

· Układanie terakoty i glazury wraz z fugowaniem.

· Wykonanie opaski wokół budynku wraz z płytą wejściową i rampą zgodnie z projektem.

1.2.7. Kontrola jakości


Sprawdzenie jakości cegieł do murowania ścian, odbiory częściowe przed zakryciem warstw posadzkowych oraz elementów konstrukcji (nadproża). Należy przeprowadzać bezpośrednio na placu budowy i pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne (np. stożek pomiarowy). Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów, sprawdzenie wykonania nadproży. 

1.2.8. Jednostka obmiaru


(m3, m2, m) muru, wylewek betonowych, ilość, długości, typy i jakość elementów wbudowywanych, prefabrykatów, kontrola wysokości.

1.2.9. Odbiór

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu obmiaru, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. Odbiór robót będzie następował w terminie natychmiastowym, jednak nie później jak po trzech dniach od jego zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy uzna za konieczne Inspektor Nadzoru wzywa do odbioru Nadzór Autorski.


1.2.10. Podstawa płatności


Zgodnie z obmiarem (m, m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót lub wg zapisów umowy. 


1.2.11. Przepisy związane


PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne


PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze


PN-69/B- 30302 Wapno sucho gaszone do celów budowlanych


PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

1.3. Roboty tynkarskie i malarskie
1.3.1. Przedmiot


Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz malarskich wewnętrznych i elewacyjnych. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych.
1.3.2. Zakres

Roboty tynkarskie obejmować będą zarówno wykonanie tynków zwykłych, ale również tynków gładkich szpachlowanych na elewacjach:

· przygotowanie podłoża na istniejących ścianach wewnętrznych i zewnętrznych,

· wykonanie tynku wewnętrznego i zewnętrznego na,

· sufit z płyt OSP z tynkiem cem.-wap. na siatce wewnątrz i na zewnątrz budynku,

· montaż kratek do wentylacji  grawitacyjnej i mechanicznej po wykonaniu wentylatorów wspomagających, 

· malowanie ścian i sufitów spoinowanych i szpachlowanych, 2-krotne farbą emulsyjną wewnątrz i na zewnątrz budynku, 

· ułożenie płytek ceramicznych w pomieszczeniu sanitarnym. 


1.3.3. Materiały

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie mineralne tynki wewnętrzne i zewnętrzne drobnoziarniste, farby wewnętrzne i zewnętrzne dające powłokę otwartą na dyfuzję pary wodnej, siatka, kołki, narożniki i klej. Kratki i przewody do wentylacji, rury spustowe, parapety. Materiały pomocnicze. 
1.3.4. Sprzęt

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, japonki, mieszadła do tynków i farb. Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle.

1.3.5. Transport

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.
1.3.6. Wykonanie robót

· Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych 

      i robotach instalacyjnych.

· Wykonanie tynków na elewacjach zewnętrznych zgodnie z projektem 

      i kolorystyką budynku.

· Montaż parapetów zewnętrznych i rur spustowych.

· Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych wraz 

      z narożnikami wzmacniająmi ściany.

· Wykonanie sufitów.

· Malowanie wg projektu kolorystyki

1.3.7.  Kontrola jakości robót

Sprawdzenie zgodności należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową oraz normą, według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów. Na podstawie odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,

· badania mrozoodporności tynków zewnętrznych,

· sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,

· sprawdzenie wykonania narzutu z tynku,

· sprawdzenie wykonania gładzi,

· sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich

1.3.8. Jednostka obmiaru

(m2) tynków wewnętrznych powierzchni wewnątrz i na elewacji

1.3.9. Odbiór

Roboty tynkarskie wewnętrzne i zewnętrzne oraz roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim. Odbiór robót będzie następował w terminie natychmiastowym, jednak nie później jak po trzech dniach od jego zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

1.3.10. Podstawa płatności

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy wg zapisów umowy.

1.3.11. Przepisy związane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych. Instrukcje i certyfikaty producenta.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Metoda uproszczona.

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni.
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