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710.    OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I ROZPORZĄDZENIA.




1. 
MIEJSCE POŁOŻENIA INWESTYCJI.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kraśnik Łobeski, gmina Węgorzyno, na działce nr 10.

2. 
PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.

Podstawę dla niniejszego opracowania stanowiły następujące materiały:

3. 
PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do projektu:

„PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REKONSTRUKCJI GROBOWCA RODZINY POSSART  na działce nr 10 

w Kraśniku Łobeskim ”

4. 
ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.

Zakresem  realizacji zamierzenia inwestycyjnego objęto obiekt grobowca 

oraz wykonanie zagospodarowania terenu wokół budowli.

Przyjęto następującą kolejność realizacji robót zgodnie z projektem budowlanym:

1.1. Roboty wstępne – przygotowawcze:               

-
wygrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy-robót,


· wykonanie przyłączy wody i energii elektrycznej na czas budowy,

· montaż rusztowania.

1.2. Roboty budowlano - konserwatorskie – rozbiórkowe:

· oczyszczenie murów zgodnie z technologią prac konserwatorskich,

· rozbiórka zaprawy betonowej i pokrycia z dachówek z nakrywy kamiennej grobowca,

· przemurowanie odcinków muru zgodnie z dokumentacją.

1.3. Roboty budowlane - konserwatorskie:

-
zabezpieczenie oczyszczonych elementów obiektu za pomocą wskazanych preparatów,

· wykonanie uzupełnień uszkodzonych materiałów i spoin pomiędzy nimi,

· montaż krzyża na osi grobowca,

· oczyszczenie, naprawa i roboty malarskie kraty żelaznej (ogrodenie).

· uszczelnienie spoin ław fundamentowych.

1.4. Roboty budowlane – zagospodarowanie terenu:

· zdjęcie warstwy humusu po stronie zachodniej grobowca, 

· wykonanie nawierzchni z gysu kamiennego zgodnie z dokumentacją,

· zdjęcie warstwy roślinnej na szerokości ok. 1,20 m i długości ściany zachodniej grobowca,

· dokonanie nasadzenia zieleni.

5. 
WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Obszar objęty inwestycją jest terenem cmentarza. 
Na terenie objętym inwestycją brak obiektów kubaturowych.

6. 
WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na szczątki grobów, które należy zabezpieczyć. Dlatego roboty ziemne mają być prowadzone ręcznie bez użycia ciężkiego sprzętu.

7. 
PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT.

-
niestosowanie się do przepisów BHP dla poszczególnych robót,

-
stosowanie niesprawnych maszyn, uszkodzonych i zużytych narzędzi,

· prace bez asekuracji na wysokości,

· brak zabezpieczenia konstrukcji kolumn, wieńców, attyk i typanonów,

· brak zabezpieczenia ścian wykopów przed obsunięciem,

· nieprawidłowe zabezpieczenie terenu budowy.
Strefy niebezpieczne

Za strefy (obszary) niebezpieczne uważa się miejsca zagrożone spadaniem przedmiotów lub materiałów albo możliwością wpadnięcia człowieka do zagłębienia.

Strefa niebezpiecznie nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać materiały lub narzędzia, jednak nie mniej niż 6 m. W tej odległości powinny być ustawione bariery ochronne wyznaczające granice obszarów niebezpiecznych oraz powinny być ustawione tablice ostrzegawcze.

Na placu budowy należy umieścić tablicę informacyjną budowy.

Roboty ziemne

Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie, za pomocą łopat na drewnianych trzonkach, zgodnie z dokumentacją opracowaną na podstawie badań podłoża gruntowego. Kierownik robót w porozumieniu z użytkownikiem powinien określić bezpieczną odległość od istniejących grobów, w jakiej te roboty mogą być prowadzone. W razie odkrycia szczątków grobów nie znanych należy je przenieść na wcześniej wyznaczone i ogrodzone miejsce składowania, a w razie potrzeby roboty należy przerwać do czasu ustalenia sposobu bezpiecznego prowadzenia dalszych prac. Przy odspajaniu gruntu nie należy używać kilofów, drągów stalowych lub sprzętu mechanicznego. Należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie istniejących drzew. W przypadku znalezienia niewypałów lub innych przedmiotów trudnych do zidentyfikowania roboty należy przerwać, ogrodzić miejsce zagrożone i zawiadomić najbliższą Komendę Powiatową Policji oraz służby saperskie.

Z uwagi na prowadzenie robót na terenie funkcjonującego cmentarza, wokół wykopów ustawić poręcze lub taśmy ostrzegawcze w odległości 1m od krawędzi wykopu i zaopatrzyć je w napis: „osobom postronnym wstęp wzbroniony”.

Ściany wykopów powinny być zabezpieczone przed osuwaniem się gruntu. W zależności od rodzaju gruntu, warunków terenowych i posiadanych środków technicznych można wykonywać pochyłe skarpy wykopów lub je obudować. Obowiązek ten dotyczy wykopów głębszych niż 1m.

Ścianki szczelne z bali drewnianych łączone na pióro i wpust mogą być stosowane do obudowy wykopów o głębokości nie przekraczającej 3m. Do obudowy wykopów w gruntach silnie nawodnionych może być użyta blacha falista.

Gdy głębokość wykopu przekracza 1m, należy zapewnić pracownikom zejście do wykopu i wyjście z wykopu po drabinach.

Roboty nawierzchniowe z elementów drobnowymiarowych

Materiały do wykonywania robót nawierzchniowych z elementów drobnowymiarowych muszą być dostarczane na budowę na paletach. Rozładunek palet odbywa się przy zastosowaniu sprzętu: mechanicznego podnośnika, sztaplarki. Niedozwolone jest wykonywanie tych robót ręcznie. Nie należy prowadzić robót rozładunkowych w bezpośrednim sąsiedztwie pracujących brygad.

Stanowiska robocze przy wykonywaniu nawierzchni z elementów drobnowymiarowych (kostka brukowa betonowa, płytki chodnikowe, układanie krawężnika, obrzeża) powinny być tak zorganizowane by nie następowała kolizja przy wykonywaniu poszczególnych czynności. Stanowisko robocze powinno być utrzymywane w czystości, a elementy uszkodzone tj. – gruz z krawężników, kostki betonowej itp. powinny być niezwłocznie usuwane.

Materiał na stanowisku roboczym powinien być tak układany, aby nie nastąpiło osunięcie materiałów, by była zapewniona swoboda ruchów pracownika. Pracownicy zatrudnienie przy układaniu kostki drobnowymiarowej powinni być wyposażeni w nakolanniki.

Szerokość stanowiska roboczego powinna wynosić co najmniej 1,5m.

Obsługa maszyn i urządzeń

Obsługę urządzeń zmechanizowanych można powierzyć tylko pracownikom mającym odpowiednie uprawnienia. Maszyny i urządzenia podlegające dozorowi technicznemu powinny być zaopatrzone w aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i urządzenia techniczne nie podlegające dozorowi powinny być objęte kontrolą wewnętrzną.

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy raz na 10 dni poddawać kontroli w zakresie sprawności technicznej 
i skuteczności zabezpieczeń przed porażeniem prądem.

Sprzęt zmechanizowany powinien być zabezpieczony przed dostępem osób nie należących do obsługi. Na urządzeniach transportowych służących do przemieszczania ładunków należy umieścić napis określający dopuszczalną ładowność.

Roboty nawierzchniowe i betoniarskie

Samochody do transportu masy betonowej (chudy beton na podbudowę lub beton konstrukcyjny) powinny być wyposażone w klapy łatwo otwieralne i zabezpieczające przed przypadkowym wyładunkiem masy.

Opróżnianie samochodu powinno odbywać się stopniowo i równomiernie, aby nie dopuścić do niekontrolowanego wysypu masy. Pracownicy zatrudnienie przy robotach betoniarskich powinni być wyposażeni w kaski i ochraniacze.

8. 
WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Instruktażu pracowników przed przystąpieniem do wykonania robót dokonuje kierownik budowy lub robót. Informacje przekazywane w trakcie instruktażu pracowników powinny zawierać: 

1. określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

2. konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

3. zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby odpowiedzialnej,

4. wskazanie dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych przed rozpoczęciem robót na projekcie zagospodarowania terenu będącym integralną częścią projektu budowlanego w ramach planu „bioz”.
9. 
WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

Wykonawca robót po opracowaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („plan bioz”) ma obowiązek zaznajomienia z nim pracowników przed dopuszczeniem ich do wykonywania robót. Bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem „planu bioz” na stanowiskach pracy sprawują kierownik robót i majster budowlany.  Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej. Pracownicy mają być wyposażeni w odzież roboczą oraz kaski, okulary i rękawice ochronne, jak również komplet potrzebnych narzędzi. 
Organizacja budowy powinna przebiegać w sposób gwarantujący bezpieczny i zgodny z przepisami technicznymi przebieg budowy i robót. Należy stosować technologię robót oraz narzędzia zgodne z zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Dobór zestawu maszyn i narzędzi musi wynikać z analizy procesu technologicznego, w którego skład wchodzą wszystkie operacje technologiczne związane z realizacją obiektu. Dozór budowy może być prowadzony tylko przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. W tym celu należy spełnić wymagania przepisów Prawa Budowlanego ( ustawa z dn. 7.07.1994 r.) Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne będą wskazane przed rozpoczęciem robót na projekcie zagospodarowania terenu będącym integralną częścią projektu budowlanego, przez kierownika budowy w ramach planu „bioz”.
Opracowana przez Wykonawcę instrukcja bezpieczeństwa obowiązuje wszystkich pracowników, bądź współpracowników pracujących w strefie placu budowy. Dotyczy to zarówno pracowników Głównego Wykonawcy, wszystkich pracowników ewentualnych Podwykonawców, jak również wszystkich pracowników Zleceniodawcy. Kierownictwo budowy, poprzez powzięcie odpowiednich działań, jak szkolenia i ćwiczenia praktyczne z zakresu bezpieczeństwa jest odpowiedzialne za to, by wszelkie postanowienia lub instrukcje zostały przez wszystkich pracowników zrozumiane oraz, że będą oni gotowi do wykonywania swoich zadań zgodnie z nabytą na tych zajęciach wiedzą. Przeprowadzone w czasie przedsięwzięcia budowlanego szkolenia będą udokumentowane w odpowiedniej formie zgodnie z zasadami przepisów BHP. Wszelkie zmiany i uzupełnienia  instrukcji bezpieczeństwa winny być uzgadniane ze Specjalistą d.s. BHP. Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót, zapozna pracowników z zakresem prac do wykonania, jak również z dokumentacją budowlaną.

Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót wskaże na projekcie zagospodarowania terenu inwestycji i oznaczy w terenie drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. W przypadku nie stosowania się do zaleceń instrukcji kierownictwo budowy ma obowiązek podjęcia natychmiastowych kroków w celu zapobieżenia powtórnej niesubordynacji. W przypadku jaskrawego nie przestrzegania zaleceń BHP kierownictwo budowy ma prawo zatrzymania części lub całości robot oraz, o ile to konieczne do usunięcia personelu budowlanego z terenu budowy.

Organizacja służb BHP

Zakres działania Specjalisty d/s BHP w ramach realizacji umowy bezpieczeństwa obejmuje następujące sprawy:

1. Doradztwo na terenie budowy w zakresie właściwego rozmieszczenia stref pracy;

2. Organizacja szkoleń wprowadzających lub spotkań nt. „Bezpieczeństwo personelu budowlanego";

3. Szkolenie nowozatrudnionych pracowników przed pracami na terenie budowy;

4. Wspomaganie i pomoc przy realizacji spotkań pomiędzy pracownikami i personelem robót wstępnych w zakresie ,,Pierwszej pomocy w razie wypadków";

5. Aktywny udział w czasie niespodziewanych (związanych z bezpieczeństwem) sytuacji na terenie budowy;

6. Stały kontakt ze zleceniodawcą w celu informowania o aspektach związanych z bezpieczeństwem;

7. Wypełnienie obowiązków zakładowych w razie wystąpienia wypadku przy pracy.

Przed rozpoczęciem wszelkich robót należy powiadomić wszystkie służby ratunkowe o miejscu lokalizacji terenu budowy oraz dróg dojazdowych, jak również o numerach telefonów.

Wszystkie spotkania nt. bezpieczeństwa będą protokołowanie wraz z listą obecności.
Wyposażenie ochronne i sygnały alarmowe

Każda z grup roboczych zostanie wyposażona w apteczkę pierwszej pomocy. 

W strefie robot zostanie ustawiony kontener z urządzeniami sanitarnymi. Personel zostanie wyekwipowany w osobiste wyposażenie ochronne, w zależności od rodzaju wykonywanych robót (ubranie, rękawice, okulary ochronne, kask i maska, buty ochronne z metalowymi nakładkami, nauszniki ochronne itp.). Wymienione wyżej wyposażenie zostanie udostępnione w dobrym stanie. Teren budowy zostanie wyposażony w pełną, wymaganą przez przepisy paletę tablic ostrzegawczych (niebezpieczeństwo, zakaz, tablice nakazujące i ostrzegawcze).

10. 
OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I ROZPORZĄDZENIA.

Prawo budowlane (Art. 21a) nakłada na kierownika budowy obowiązek sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz).

Informację do sporządzenia planu oraz sam plan „bioz”, sporządza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz.401) „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” w opracowywanym planie „bioz” należy uwzględnić specyfikę następujących robót:

· W zakresie robót przygotowawczych należy uwzględnić przepisy dotyczące:



- zagospodarowania terenu budowy, wg (8-29 ww. rozporządzenia,


- warunków socjalnych i higienicznych, wg (30-38 ww. rozporządzenia,


- wymagań dotyczących miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie, wg (39-52 ww. rozporządzenia,


- instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, wg (53-60 ww. rozporządzenia,



   - stosowanych maszyn i urządzeń technicznych, wg (61-107 ww. rozporządzenia,



   - rusztowań i ruchomych podestów roboczych, wg (108-132 ww. rozporządzenia,



   - robót na wysokości, wg (133-142 ww. rozporządzenia,

· W zakresie robót wykonawczych należy uwzględnić przepisy dotyczące:


- wykonywania robót ziemnych, wg (143-169 ww. rozporządzenia,


- wykonywania robót impregnacyjnych i odgrzybieniowych, wg (170-187 ww. rozporządzenia,


- wykonywania robót murarskich i tynkarskich, wg (188-191 ww. rozporządzenia,


- wykonywania robót ciesielskich, wg (192-195 ww. rozporządzenia,


- wykonywania robót zbrojarskich i betonowych, wg (196-213 ww. rozporządzenia,


- wykonywania robót montażowych, wg (214-222 ww. rozporządzenia,


- wykonywania robót spawalniczych, wg (223-235 ww. rozporządzenia,


- wykonywania robót dekarskich i izolacyjnych, wg (236-239 ww. rozporządzenia,


- wykonywania robót rozbiórkowych, wg (240-245 ww. rozporządzenia,


- wykonywania robót z użyciem materiałów wybuchowych, wg (246-265 ww. rozporządzenia,
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