Opis  techniczny  konstrukcyjny 

1. Materiały  służące  do  opracowania

                    - część  architektoniczna

·                     - dokumentacja  geotechniczna

2. Opis  ogólny

Budynek  murowany  na  rzucie  prostokątnym.

Wysokość  3,16m  od  posadzki  do sufitu.

Posadowienie  na  płycie  żelbetowej.

Dach  w  konstrukcji  drewnianej.

Wokół  dachu  tympanony  żelbetowe.

Wokół  budynku  kolumny  z  okrągłych  słupów  żelbetowych

o  średnicy  zewn. 35cm.  Słupy  wykończone  na  bazie  żelbetu -

ozdobami  architektonicznymi.  Przy  podstawie  słupa – kwadratowe,

na  górze  okrągłe  ryzality.

Tympanony – ścianki  żelbetowe  osłaniające  dach,  z  trójkątnymi

czapami ? w  częściach  środkowych. 

Zakotwienia  i  oparcie  na  ścianach  za  pośrednictwem  wieńców

i  wysuwnicach.  Kotwy  prowadzone  do  wieńców  i  konstrukcji

dachowej. 

3. Warunki  gruntowo – wodne.

Dokumentacja:  Opinia  geotechniczna  opracowana  przez

dr inż. Stanisława  Majera  stwierdza  bardzo  niekorzystne  warunki

posadowienia.

Zalecane  jest :

1 - posadowienie  na  płycie

2 - wybranie  pod  płytą  fundamentową  gruntów,  aż  do  głębokości

gruntów  rodzimych  stabilnych,  dla  których  nośność  określono

na  80 kPa  (0,8 daN/cm )

3 - w  miejsce  usuniętego  gruntu  o  naruszonej  strukturze

(lapidarium,  stare  groby  z  rozpadającymi  się  trumnami),  należy

wykonać  ubity  warstwami  nasyp  do  stopnia  zagęszczenia  

Is> 0,97  (p.8 – WNIOSKI).

Dopiero  na  tak  przygotowanym  podłożu,  wykonać  na  warstwie chudego  betonu  płytę  żelbetową  fundamentową.

Wody  gruntowej  nie  nawiercono  za  wyjątkiem  niewielkiego sączenia,  w  jednym  z  odwiertów.

4. Opis  projektowanych  elementów  konstrukcyjnych.

- płyta  fundamentu  żelbetowa  grub.30cm  na  chudziaku  

i  zagęszczonym  nasypie  piaskowo – żwirowym, w  miejscu

usuniętego  gruntu  nienośnego  (rozlużniony,  z  rozpadającymi  się

grobami).

-  posadzka  o  grubości  wszystkich  warstw  łącznie  6 cm.

Posadzkę  zdylatować  nie  naruszając  płyty  fundamentowej.

-  ściany  grubości  25cm  z  cegły  pełnej  ceramicznej  kl.10MPa

na  zaprawie  cementowo – wapiennej  kl.3 Mpa.  Może  to  być  cegła

klinkierowa.

-  wieńce  żelbetowe  na  ścianach  oparte  na  filarkach  żelbetowych

15x25cm  wys. 40Cm  rozstawionych  co 2,0  do  2,5m (wg.oznaczenia  na  rzucie  konstrukcyjnym).  Między  filarkami luksfery  doświetlające  i  stanowiące  akcent  architektoniczny.

-  tympanony  osłonowe  dachu  stanowiące  akcent  architektoniczny,

                        zaprojektowano  w  konstrukcji  ścian  żelbetowych  grub.18cm

                        opartych  na  wieńcach żelbetowych  25x25cm  i  spiętych

                        z  konstrukcją  budynku  wieńcami  poprzecznymi  oraz  odciągami

                        i  stężeniami  z  rur  stalowych  o  średnicy 51x3,6mm .

                  -  konstrukcja  więżby  dachowej  krokwiowa,  czterospadowa –

                  wg.rzutu  konstrukcji  więżby.

·                   -  nadproża  nad  otworami – z  wieńców  żelbetowych.

5. Materiały  konstrukcyjne

- żelbet  o  parametrach:

beton  kl.B25

stal  zbrojeniowa:    kl.A-III  żebrowana  

oraz  pomocnicza:  okrągła  gładka  kl. A-I

-  drewno  do  konstrukcji  dachowej  kat. K-27  sosna  lub świerk

zabezpieczone  od  korozji  biologicznej  i  przeciwpożarowo.

-  stal  profilowa elementów  walcowanych  

-  dwuteowniki  i  rury  stalowe  ze  stali:

   -  dwuteowniki:  stal  walcowana  na  gorąco  St3SX  fd=21,5 kN/cm

                      -  rury  ze  stali  St3SX  lub  R35

                  -  spawanie  elekrodami  EB 146

         -  zabezpieczenie  betonu  w  fundamencie  przed  czynnikami agresywnymi  i  innymi  szkodliwie  działającymi  na  beton,  przez  powlekanie środkami  impregnacyjnymi  jak  dysperbit  przez  dwukrotne  gruntowanie

i  warstwy  nawierzchniowe:  2-krotnie  lepik  asfaltowy,  a w  izolacji  poziomej

2-krotnie  papa  na lepiku.

         -  zabezpieczenie  odciągów  i  stężeń  z  rur  stalowych  przez  dwukrotne

oczyszczenie  do  drugiego  stopnia  czystości,  a  następnie  dwukrotne pominiowanie  i  dwukrotne  pomalowanie  farbami  ftalowymi.

              6. Warunki  wykonawcze

                       1/ - Po  wykonaniu  wybrania  gruntów  nienośnych  pod  płytą,  należy

                             zadecydować  komisyjnie,  czy  pozostaly  grunt  nadaje  się  

                            do  posadowienia.

                       2/- Następnie  dopilnować  starannego  zagęszczenia  nasypu  

                            pod  płytą  fundamentową.

                       3/- Po  spełnieniu  tych  warunków  przystąpić  do  wykonywania

                            płyty  żelbetowej  fundamentowej.

                      4/- Wszystkie  roboty  budowlano – montażowe  wykonywać  

                           pod  fachowym  kierownictwem osoby  uprawnionej  oraz  prowadzenia  dziennika  budowy  z  wpisaniu  odbioru  poszczególnych  etapów

budowy  potwierdzonymi  przez  Inspektora  nadzoru  budowlanego.

                     5/- Roboty  prowadzić  zgodnie  z:

· projektem  budowlanym  architektoniczno - konstrukcyjnym

· warunkami  technicznymi  przy  odbiorze

· polskimi  normami

· sztuka  budowlaną,  oraz  w  trakcie  prowadzenia  robót  przestrzegać  i zachowywać  obowiązujące  przepisy  BHP  ( bezpieczeństwa  i  higieny  robót).

                6/- Ze  względu  na  specyficzny  charakter  robót  opracować

                      plan  BIOZ  przez  kierownika  budowy.
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