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                                                                                           strona internetowa urzędu

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych udzielam wyjaśnień treści SIWZ na realizacje zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, część ulicy Targowej i w miejscowości Tywica oraz w miejscowościach Babinek i Lubanowo z możliwością budowy lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, warunków i decyzji o pozwoleniu na budowę.

      1/  Kanalizacja w miejscowości Banie

A) Prosimy o podanie długości przedmiotowej kanalizacji w miejscowości Banie


Projektowana długość kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie wynosi ok. 
1,6 km.

     2/ Kanalizacja w miejscowości Babinek

A) Prosimy o podanie przepustowości kanalizacji oraz prognozowanej przepustowości budowlanej lokalnej oczyszczalni ścieków.

      Przepustowość istniejącego zbiornika  Imhoffa wynosi około 15 m3/dobę


Prognozowana przepustowość lokalnej oczyszczalni ścieków wynosić powinna 
około 75 m3/dobę

B) Prosimy o podanie długości istniejącej kanalizacji oraz długość nowo budowanej kanalizacji.


Długość istniejącej kanalizacji wynosi około 1,4 km. Zakłada się 
zaprojektowanie nowej kanalizacji o długości około 1 km i wykonanie 
projektu dla odcinków istniejącej kanalizacji nie nadającej się do eksploatacji. 
C) Czy w istniejącej koncepcji skanalizowania miejscowości jest możliwość stosowania lokalnych indywidualnych przepompowni.

      Istnieje możliwość stosowania lokalnych indywidualnych przepompowni.
D) Prosimy o podanie przewidywanego składu fizykochemicznego ścieków dopływających do oczyszczalni.

Skład fizykochemiczny dopływający do oczyszczalni to typowy skład dla 
ścieków komunalnych
3/ Kanalizacja w miejscowości Lubanowo

A) Prosimy o podanie przepustowości kanalizacji oraz prognozowanej przepustowości budowlanej lokalnej oczyszczali ścieków.


Przepustowość istniejącego zbiornika  Imhoffa wynosi około 50 m3/dobę

Prognozowana przepustowość lokalnej oczyszczalni ścieków wynosić powinna 
około 150 m3/dobę

       B) Prosimy o podanie długości istniejącej kanalizacji oraz długości nowo budowanej 
kanalizacji.


 Długość istniejącej kanalizacji wynosi około 0,8 km. Zakłada się 
zaprojektowanie nowej kanalizacji o długości około 2,6 km i wykonanie 
projektu dla odcinków istniejącej kanalizacji nie nadającej się do eksploatacji. 
C) Czy w istniejącej koncepcji skanalizowania miejscowości jest możliwe stosowanie 
lokalnych indywidualnych przepompowni.
           Istnieje możliwość stosowania lokalnych indywidualnych przepompowni.
D) Prosimy o podanie przewidywanego składu fizykochemicznego ścieków dopływających do oczyszczalni.


Skład fizykochemiczny dopływający do oczyszczalni to typowy skład dla 
ścieków komunalnych.
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