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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

   
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót związanych z realizacją projektu  
„Remont Szkoły Podstawowej w Swobnicy”
1.2. Zakres stosowania ST 


Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy 
            i Kontraktowy przy realizacji Robót, zgodnie z zakresem wymienionym 
            w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 


Zakres Robót opisanych w ST obejmuje następujące roboty:

· wymiana pokrycia dachowego;
· wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

· wymiana podłóg w klasach, korytarzu i schodach;

· malowanie korytarzy, klas, sali gimnastycznej i sanitariatów;

· wykonanie ogrodzenia (częściowe);
· ocieplenie i wykonanie elewacji budynku oraz roboty zewnętrzne;

· wymiana instalacji centralnego ogrzewania;
 w Szkole Podstawowej w Swobnicy.
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte  w  ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską normą PN - ISO 7607-1 - „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN-ISO 7607-2 - „Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”

1.5. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z Kontraktem i poleceniami Zamawiającego. 
1.5.1. 
Przekazanie terenu i pomieszczeń Szkoły Podstawowej 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach dla Umów na Wykonanie Robót Inwestycyjnych przekaże Wykonawcy teren i pomieszczenia Szkoły Podstawowej w Swobnicy. 

Na  Wykonawcy  spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego  
mu  terenu i pomieszczeń wraz z wyposażeniem   do  chwili  odbioru  końcowego  Robót. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej.

            2.  Jeżeli   w   trakcie  wykonywania  Robót  okaże  się  koniecznym uzupełnienie    

                 Dokumentacji   Projektowej   przekazanej   przez Zamawiającego,  Wykonawca   

                 sporządzi  brakujące rysunki i ST na własny  koszt  w  3  egzemplarzach 
                 i przedłoży je Zamawiającemu do zatwierdzenia.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu i pomieszczeń Szkoły Podstawowej 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do utrzymania porządku  na terenie szkoły   

w  okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i przejęcia robót. 

Przed  przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
do  zatwierdzenia harmonogram prowadzonych prac remontowych oraz program zapewnienia jakości robót.

W  czasie  wykonywania  robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie     obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: rusztowania, zapory, znaki ostrzegawcze,  itp., zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  pracy i prawidłowe funkcjonowanie Szkoły. 

Wszystkie  znaki,  zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane   

 przez Zamawiającego. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed ich  rozpoczęciem. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować w czasie prowadzenia robót  wszelkie    przepisy   dotyczące   ochrony   środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować   wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu stosowanie się do   przepisów  
i  norm  dotyczących  ochrony środowiska  na  terenie i wokół Szkoły oraz będzie unikać uszkodzeń  lub  uciążliwości dla osób lub własności społecznej
i innych,  a  wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

-
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- 
możliwością powstania pożaru. 

                   b) odprowadzanie odpadków i śmieci powstałych przy realizacji robót zgodnie       

                       z ich przeznaczeniem z otrzymaniem stosownego potwierdzenia, 
                       które dołączy do dokumentacji powykonawczej. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca  będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy, wymagany przez   odpowiednie   przepisy,   na   terenie  Szkoły. 

Materiały   łatwopalne   będą   składowane  w  sposób  zgodny  z odpowiednimi przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem osób trzecich. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia,  wydane  przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające  brak  szkodliwego  oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko w czasie robót,  
a  po  zakończeniu  robót  ich  szkodliwość  zanika (np. materiały  pylaste)  mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań   technologicznych   wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę na użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów  administracji państwowej. 

1.5.7. Ochrona Robót.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i  urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty  odbioru końcowego robót. 

Roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej  elementy  były  w  zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego robót. 

1.5.8. Dokumentacja Powykonawcza.
Wykonawca  jest zobowiązany sporządzić Dokumentację Powykonawczą 
w 3 egzemplarzach.
W dokumentacji powykonawczej muszą znajdować się:

- oświadczenie kierownika budowy,

- potwierdzenie oświadczenia kierownika budowy przez  inspektora   

  nadzoru inwestorskiego,

- oświadczenie kierownika o zagospodarowaniu odpadków i śmieci 

  z  potwierdzeniami,
- atesty i aprobaty na wbudowane materiały.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Dokumentację Powykonawczą  do zatwierdzenia zaraz po zakończeniu robót.  



Wykonawca przygotuje   Dokumentację   Powykonawczą na własny koszt. 
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca  zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze  centralne  i  miejscowe  oraz  inne przepisy i wytyczne, które  są  w  jakikolwiek  sposób związane z robotami i będzie w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca  będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny   za   wypełnienie   wszelkich  wymagań  prawnych odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub metod i w sposób  ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów. 

Co  najmniej  na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek   materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania  
lub  wydobywania  tych  materiałów  i odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie  przez Zamawiającego pewnych  materiałów  z  danego źródła nie oznacza automatycznie,  że  wszelkie  materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania,  że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły  spełniają  wymagania Kontraktu w czasie postępu robót. 
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiały  nie  odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z  terenu budowy na koszt Wykonawcy. 
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy  będą  
one  potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu Szkoły w  miejscach  uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem Szkoły  w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli  ST  przewidują  możliwość wariantowego   zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych robotach,  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego o  swoim zamiarze co najmniej  3  dni  przed  użyciem  materiału, albo w okresie dłuższym,  jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt  używany  do  robót  powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST.  

W  przypadku  braku ustaleń w ST, sprzęt  powinien być  uzgodniony   i zaakceptowany przez  Zamawiającego. 

Liczba  i  wydajność  sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót,   zgodnie  z zasadami  określonymi  w ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub wynajęty do wykonania robót  ma  być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie. 

Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i narzędzia nie gwarantujące zachowania  jakości i warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca  jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,   które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Przy   ruchu   na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać wymagania  dotyczące  przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie robót zgodnie z Warunkami dla Umów na Wykonanie Robót Inwestycyjnych,   oraz   za   jakość   zastosowanych   materiałów  i wykonywanych  robót,  za ich zgodność z wymaganiami ST,  oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w  czasie trwania robót,  jeśli  wymagać tego będzie Zamawiający.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  robót  będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie,  ST, normach i wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający  uwzględni wyniki badań  materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji   i   przy   badaniach   materiałów,  doświadczenia  z przeszłości,   wyniki   badań   naukowych   oraz  inne  czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą  zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem  kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.   Wykonawca   zapewni  odpowiedni  system  kontroli, włączając  personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca   dostarczy   Zamawiającemu świadectwa,  że  wszystkie stosowane   urządzenia   i   sprzęt   badawczy  posiadają  ważną legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń.
Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę, Zamawiający  może  dopuścić  do  użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 

pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia   dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  atest. 

Produkty   przemysłowe   będą   posiadać   atesty  wydane  przez producenta,  poparte  w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego  badań.  Kopie  wyników  tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

Materiały  posiadające  atesty lub urządzenia - ważne legitymacje mogą  być  badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność  ich  właściwości  z  ST  to  takie  materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 

6.3. Dokumenty budowy.
(1) Księga Obmiaru 

Księga  Obmiaru stanowi  dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego   postępu każdego z elementów wykonanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych  robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych  w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z Kontraktem, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiar  Robót  zatwierdza Zamawiający. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy od  obowiązku  ukończenia wszystkich  robót.  Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości i odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  

Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt wymagają  badań atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym przejęciem
 robót,  a  także  w  przypadku  występowania  dłuższej przerwy w robotach. 
Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza  się w  czasie ich wykonywania. 

Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wszystkie roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary   skomplikowanych   powierzchni   lub   objętości   będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą być dołączone w formie  oddzielnego  załącznika  do Księgi Obmiaru, którego format zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1.
Przejęcie robót. 

Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Warunkach dla Umów na Wykonanie Robót Inwestycyjnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach dla Umów na Wykonanie Robót Inwestycyjnych ponosi Wykonawca. 

9.2. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych   

       gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. 
9.3. Ustalenia ogólne 

Wszystkie koszty wynikające z warunków opisanych w ST  „Wymaganie ogólne” należy ująć w cenie wykonania robót wymienionych w zestawieniu rzeczowym i dalszych Specyfikacjach Technicznych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY  BUDOWLANE

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

   
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą pokrycia dachowego, wymiany podłóg, malowaniem pomieszczeń, wykonaniem ogrodzenia, wykonaniem ocieplenia budynków z elewacją  zgodnie z realizacją projektu  
„Remont Szkoły Podstawowej w Swobnicy”.

1.2. Zakres stosowania ST. 

1.2.1. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy 

            i Kontraktowy przy realizacji Robót, zgodnie z zakresem wymienionym 

            w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres Robót objętych ST. 

1.3.1. Zakres Robót opisanych w ST obejmuje wykonanie robót remontowych   

          budowlanych w Szkole Podstawowej w Swobnicy tj.;


- wymiana pokrycia dachów z dachówki i papy,

- wymiana stolarki budowlanej. 


- wymiana podłóg z desek w klasach i korytarzu,

- wymiana  posadzek z płytek terakotowych z wykonaniem cokolika na korytarzu 

  i schodach, 

- renowacja schodów drewnianych,


- naprawa tynków i malowanie ścian i sufitów oraz malowanie konstrukcji  

              stalowych, 
- wykonanie ogrodzenia z siatki,

- wykonanie docieplenia budynków z wykonaniem elewacji 

  oraz robotami zewnętrznymi.
1.4.   Wymagania prawne.
W zakresie wykonania robót budowlanych  powinny one  spełniać wymagania następujących przepisów:

Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów.

Świadectwa dopuszczania do stosowania wydane przez Instytut Techniki i Budownictwa w Warszawie.
PN-88/B-06250 PN 66/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe – wymagania          

                                                        techniczne.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami ).
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z Kontraktem i poleceniami Zamawiającego. 

2. Materiały
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót budowlanych według zasad niniejszego opracowania są:


 - dachówka ceramiczna karpiówka,


 - papa termozgrzewalna,


 - blacha stalowa ocynkowana,


 - łaty drewniane,


 - folia dachowa,


 - wełna mineralna,


 - wsporniki i przewody instalacji odgromowej,


 - okna z wysokogatunkowych profili PVC,


 - drzwi zewnętrzne aluminiowe,

 - skrzydło drzwiowe drewniane wewnętrzne pełne z ościeżnicą fabrycznie  

   wykończone z okuciami,

 - płyty OSB,

 - wykładzina podłogowa z tworzyw sztucznych zgrzewana,

 - płyty styropianowe, 

 - płytki terakotowe podłogowe antypoślizgowe R-11, IV klasy ścierności,


 - klej do płytek terakotowych i glazurowych,


 - impregnaty do drewna,


 - siatka tynkarska,
 
 - klej do siatki tynkarskiej,


 - zaprawa spoinująca na bazie żywic epoksydowych,

 - gips szpachlowy i budowlany,

 - płytki glazurowe i klinkierowe ścienne,

 - farba olejna i emulsyjna,

 - siatka ogrodzeniowa 1,5m,

 - słupki stalowe ogrodzeniowe,

 - brama ogrodzeniowa i furtka,

 - kostka brukowa bet. gr. 6cm, obrzeża bet. trawnikowe,

 - wycieraczki stalowe ocynkowane,

 - wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa.

3.Sprzęt

Sprzęt stosowany przy wykonaniu robót budowlanych według zasad niniejszego opracowania:

    - samochód dostawczy,
    - samochód samowyładowawczy;

    - rusztowanie ramowe, rurowe;
    - betoniarka,

    - wyciąg jednomasztowy,

    - piła tarczowa.


 4. Transport 

     
Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane

            w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniać :

      - stabilność pozycji załadowanych materiałów,

      - zabezpieczenia materiału przed ich uszkodzeniem,

      - kontrolę załadunku i wyładunku.

  5. Wykonanie robót

   5.1. Wymiana pokrycia dachów z dachówki i papa.

Roboty należy rozpocząć od demontaż rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, instalacji odgromowej oraz dachówki z łatami i papy smołowej z dachu betonowego. Roboty montażowe na dachu drewnianym należy rozpocząć od wykonania ekranu zabezpieczającego z folii na krokwiach a następnie wykonanie łacenia. 
   Pokrycie dachu należy wykonać z dachówki karpiówki. Ocieplenie dachu należy   

   wykonać z wełny mineralnej układanej między krokwie na ruszcie drewnianym   

zabezpieczone folią. 

Roboty montażowe na dachu betonowym należy rozpocząć od naprawy podłoża betonowego i ułożenia warstwy izolacyjnej ze styropiany z papą termozgrzewalną.

Na krawędziach dachów należy wykonać nowe obróbki blacharskie oraz orynnowania, rury spustowe z blachy ocynkowanej.

   Instalację odgromowa wykonać z nowych materiałów. 
   Gruz powstały przy robotach demontażowy należy wywieź na wysypiska odpadów 

   a złom na składowisko złomu.

   W kosztach wykonania robót należy uwzględnić koszty utylizacji odpadów.
5.2. Wymiana stolarki budowlanej.

Istniejącą stolarkę okienną PVC należy pozostawić bez zmian, wymieniając tylko parapety zewnętrzne przy wykonaniu ocieplenia budynku. Pozostałą stolarkę okienną drewnianą wymienić na PVC. Stolarkę drzwiową zewnętrzną nową i istniejącą należy wykonać z aluminium a wewnętrzną wymienić na drewnianą z ościeżnicą fabrycznie wykończoną. Wymianę stolarki  zakończyć obrobieniem ościeży zaprawą tynkarską.   

5.3. Wymiana podłóg z desek w klasach i korytarzu.

Istniejącą podłogę drewnianą w 5 klasach i korytarzu na piętrze przy schodach należy rozebrać do legarów, wykonać izolacji z filii oraz izolację cieplną na parterze. 
W miejsce desek wykonać podłogę z płyty OSB gr. 22mm przykrytą wykładziną  

z tworzyw sztucznych zgrzewanych z wywinięciem na ściany  15 cm - cokolik.   

5.4.  Wymiana posadzki z płytek terakotowych.
Wymianę posadzki z płytek terakotowych należy wykonać na korytarzach i schodach w budynku nowszej szkoły i należy rozpocząć od demontażu istniejącej posadzki z płytek terakotowych. Przed montażem płytek należy posadzkę betonową oczyścić i wyrównać. Płytki terakotowe antypoślizgowe R-11 muszą odpowiadać IV klasie ścieralności ze spoinami wykonanymi masami spoinującymi.
5.5.  Renowacja schodów drewnianych.

Renowacja schodów drewnianych polega na oczyszczeniu stopni schodowych balustrad ze starej farby olejnej, wymianie listew aluminiowych, wymianie  uszkodzonych elementów drewnianych oraz zaimpregnowaniu środkami grzybo, owado i ognioochronnym.

5.6.  Naprawa tynków i malowanie ścian i sufitów oraz malowanie konstrukcji  

        stalowych. 
Z sufitów i  ścian w pomieszczeniach szkoły ( bez pomieszczeń sali gimnastycznej
 i sanitariatów) należy zeskrobać i zmyć starą farbę, tynk na ścianach i sufitach należy naprawić za pomocą siatki tynkarskiej mocowanej  klejem z dwuwarstwową gładzią gipsową. 
Dwukrotne malowanie lamperii z dwukrotnym szpachlowaniem należy wykonać do wysokości 1,6m a w sali gimnastycznej do wysokości 2,0m.
Pozostałe ściany i sufity należy pomalować dwukrotnie farbami emulsyjnymi.

          Malowanie konstrukcji stalowych, krat oraz balustrad farbami olejnymi wykonać 
          z oczyszczeniem ręcznym szczotkami i rusztowaniem.
          Parapety wewnętrzne betonowe w kotłowni należy dwukrotnie pomalować farbą  

          olejną z dwukrotnym szpachlowaniem, na pozostałych parapetach wykonać 

          okładzinę z płytek terakotowych na klej metodą kombinowaną. 
 5.7. Wykonanie ogrodzenia z siatki.
Zniszczone ogrodzenie od strony zachodniej i wschodniej terenu Szkoły     Podstawowej należy rozebrać a w to miejsce wykonać nowe ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach z rur stalowych o śr. 70 mm. Teren starej i nowej przepompowni ścieków należy wygrodzić z wrotami do starej przepompowni i furtką do nowej przepompowni.
5.8. Ocieplenie budynków z wykonaniem elewacji.

Przed wykonaniem ocieplenia budynków szkoły należy naprawić istniejący tynk, skuwając odstające fragmenty tynku, uzupełniając nowym tynkiem wszystkie ubytki.
Ocieplenie budynków do wysokości śr. 50 cm (cokół budynku) należy wykonać płytami styropianowymi gr. 5 cm pozostała część budynku należy ocieplić płytami styropianowymi gr. 10 cm mocowanymi dyblami i klejem wraz z przygotowaniem podłoża. Na płyty należy zamontować siatkę tynkarską na kleju. Cokół budynków należy obłożyć płytkami klinkierowymi w kolorze brązowym. Na pozostałej części ścian budynków należy wykonać wyprawę cienkowarstwową  z gotowych mieszanek elewacyjnych. Parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy powlekanej brązowej. Wszystkie załamania ścian należy zabezpieczyć kątownikami metalowymi.
5.9. Roboty zewnętrzne.

Roboty zewnętrzne należy rozpocząć od demontażu konstrukcji betonowych na wejściu do szkoły i opaski betonowej od strony północnej przy starej szkole. 

W miejsce zdemontowanego wejścia betonowego należy wykonać chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z obrzeżem betonowym trawnikowym. W chodniku należy wmontować wycieraczki do obuwia. Schody wejściowe do szkoły należy obłożyć płytkami schodowymi terakotowymi antypoślizgowymi R-11 o  IV klasie ścieralności ze spoinami wykonanymi masami spoinującymi. Czapki betonowe murku przy wejściu do szkoły od strony wschodniej należy pomalować farbą olejną z dwukrotnym szpachlowaniem. W miejsce demontowanej opaski przy starej szkole oraz przy nowszej szkole od strony południowej i zachodniej należy wykonać nową opaskę betonową o gr. 15 cm i szerokości 50 cm.

6. Kontrola jakości robót

       Ogólne zasady jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

       Badanie materiałów użytych do robót budowlanych.

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w pkt. 1.4. niniejszej ST.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru wykonanych robót budowlanych, będą uwzględnione elementy składowe robót obmierzane wg poniższych jednostek:

m²
- wymiana obróbek blacharskich,


- wymiana pokrycia dachowego z dachówki i papy,


- wymiana łacenia dachu pod dachówkę,


- docieplenie dachu wełną mineralną,


- wymiana podłóg drewnianych z izolacją i wykładziną, 


- wymiana posadzki, okładzin schodowych i parapetów z płytek 
     

           terakotowych, 


- wymiana płytek glazurowych na ścianach,


- zeskrobanie i zmycie starej farby,


- naprawa tynków na ścianach i sufitach z mocowaniem siatki tynkarskiej     

           i dwuwarstwową gładzią gipsową, 


- dwukrotne malowanie ścian farbami olejnymi ze szpachlowaniem, 


- malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, 


- wymiana stolarki drzwiowej okiennej,


- renowacja schodów drewnianych,


- przemurowanie ścian z tynkowaniem,


- wykonanie opaski bet.,


- montaż chodnika z kostki bet. z podsypkami,


- wykonanie ocieplenia ze styropianu i rusztowania zewnętrznego,
m
- wymiana rynien i rur spustowych,


- wymiana przewodów odgromowych,


- naprawa podłoża bet. dachu,


- wymiana i demontaż listew podłogowych oraz schodowych,


- wymiana ogrodzenia z siatki,


- wykonanie wykopów pod obrzeża i opaskę bet.,
 
m³
- rozebranie elementów konstrukcji bet.,


- transport gruzu  na wysypisko z opłatami i złomu na składowisko,

szt.
- wymiana wsporników do przewodów odgromowych,


- montaż ościeżnic,


- montaż wycieraczek do obuwia,

kpl.
- montaż wrót i furtki ogrodzeniowej,

kol.
- rusztowanie ramowe.
Ogólne zasady obmiaru robót podane są w ST „Wymagania ogólne”.

8. Odbiór robót

       Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.


8.1. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-92/B-10735.

8.2. Odbiór ostateczny powinien być dokonany po rocznej eksploatacji wykonanych robót.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne zasady płatności  podano w ST „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1.Wymiana pokrycia dachowego.


Cena wykonania 1 m wymiany rynien, rur spustowych z blachy ocynkowanej 
obejmuje:


- demontaż istniejących rynien i rur spustowych,


- dostarczenie nowego materiału,

- montaż rynien i rur spustowych.

        Cena wykonania 1 m² wymiany obróbek blacharskich obejmuje:


- demontaż istniejących obróbek blacharskich,


- dostarczenie nowego materiału,


- montaż obróbek blacharskich.

        Cena wykonania 1 szt. wymiany wsporników pod inst. odgromową obejmuje:


- demontaż istniejących wsporników,


- dostarczenie nowego materiału,


- montaż wsporników.

        Cena wykonania 1 m wymiany  przewodów inst. odgromową obejmuje:


- demontaż istniejących przewodów,


- dostarczenie nowego materiału,


- montaż przewodów,


- wykonanie pomiarów instalacji.

        Cena wykonania 1 m² wymiany pokrycia z dachówki obejmuje:


- demontaż istniejącego pokrycia z dachówki,


- demontaż łat drewnianych,


- dostarczenie nowego materiału,


- montaż ekranu z folii na krokwiach, 


- montaż łat w 30% nowych,


- montaż dachówki.

        Cena wykonania 1 m² wymiany pokrycia z papy obejmuje:


- demontaż istniejącego pokrycia z papy,


- dostarczenie nowego materiału,


- montaż papy podkładowej termozgrzewalnej z warstwą ocieplającą ze styropianu, 


- montaż papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.
        Cena wykonania 1 m naprawy podłoża bet. dachu obejmuje:


- dostarczenie materiału,


- zabetonowanie bruzd w podłożu.        

        Cena wykonania 1 m² docieplenia dachu obejmuje:


- dostarczenie nowego materiału,


- montaż wełny mineralnej między krokwiami na ruszcie drewnianym,

- montaż ekranu z folii na krokwiach. 

        Cena wykonania 1 szt. montażu okna dachowego obejmuje:


- dodatkowy koszt robocizny przy pokryciu dachu dachówka przy oknach 
   

           dachowych.

        Cena wywozu 1 m³ złomu obejmuje:


- załadunek złomu na środki transportu,


- transport złomu na składowisko odl. do 11 km.

        Cena wywozu 1 m³ gruzu i papy obejmuje:


- załadunek gruzu i papy na środki transportu,


- transport  na wysypisko śmieci odl. do 45 km,

- opłaty z tytułu przyjęcia odpadów na składowisku wraz z opłatami za utylizację.

9.2.2.Wymiana stolarki budowlanej.

        Cena wykonania 1 m² wymiany okien obejmuje:


- demontaż istniejących okien drewnianych,


- dostarczenie nowych okien PCW,


- montaż okien,


- uzupełnienie tynków na ościeżach po montażu okien.

        Cena wykonania 1 m² wymiany drzwi zewnętrznych i wewnętrznych obejmuje:


- demontaż istniejących drzwi drewnianych,


- dostarczenie nowych drzwi zewnętrznych aluminiowych i wewnętrznych  

           drewnianych,


- montaż drzwi z ościeżnicami,


- uzupełnienie tynków na ościeżach po montażu drzwi.

        Cena wykonania 1 m² parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej obejmuje:


- dostarczenie materiału,


- montaż parapetów zewnętrznych.


- uzupełnienie tynków na ościeżach po montażu parapetów.

9.2.3.Wymiana podłóg w klasach.

        Cena wykonania 1 m demontażu listew przyściennych obejmuje:


- demontaż istniejących listew drewnianych.

        Cena wykonania 1 m² wymiany podłóg drewnianych obejmuje:


- demontaż istniejącej wykładziny  z tworzyw sztucznych,


- demontaż istniejącej podłogi z desek,


- dostarczenie materiału,


- montaż podłogi z płyty OSB.

        Cena wykonania 1 m² izolacji posadzki obejmuje:


- dostarczenie materiału,


- montaż folii na legarach podłogowych,


- montaż styropianu.

        Cena wykonania 1 m² posadzki z wykładzin sztucznych obejmuje:


- dostarczenie materiału,


- montaż wykładziny sztucznej zgrzewanej na podłodze drewnianej wraz ze 
  

           zgrzewaniem wykładzin rulowanych oraz wykonaniem cokolika 15cm z   

           wykładziny.

9.2.4.Wymiana podłóg na korytarzu i schodach

        Cena  skucia  1 m² posadzki z płytek terakotowych obejmuje:


- demontaż istniejącej posadzki,


- posprzątanie pomieszczeń.

        Cena montażu 1 m² płytek terakotowych obejmuje:

         - wyrównanie posadzki, 
         - dostarczenie materiału, 

         - układanie nowych płytek terakotowych na posadzkach i schodach wewnętrznych z    

           cokolikiem wraz ze spoinowaniem, 

         - posprzątanie pomieszczeń. 

        Cena wykonania 1 m demontażu listew przyściennych obejmuje:


- demontaż istniejących listew drewnianych.

        Cena wykonania 1 m² wymiany podłóg drewnianych obejmuje:


- demontaż istniejącej wykładziny  z tworzyw sztucznych,


- demontaż istniejącej podłogi z desek,


- dostarczenie materiału,


- montaż folii na legarach podłogowych,


- montaż styropianu,


- montaż podłogi z płyty OSB.

        Cena wykonania 1 m² posadzki z wykładzin sztucznych obejmuje:


- dostarczenie materiału,


- montaż wykładziny sztucznej zgrzewanej na podłodze drewnianej wraz ze 
  

           zgrzewaniem wykładzin rulowanych oraz wykonaniem cokolika 15cm z   

           wykładziny. 
        Cena wykonania 1 m wymiany listew aluminiowych schodowych obejmuje:


- demontaż istniejących listew aluminiowych,


- dostarczenie materiału,


- montaż nowych listew schodowych narożnych.

        Cena wykonania 1 m² odnowienia schodów drewnianych obejmuje:


- opalenie i oczyszczenie stopni, balustrad drewnianych ze starej farby,


- dostarczenie materiału,


- konserwacja środkami grzybo, owado i ognioodpornymi,

- dwukrotne lakierowanie schodów lakierem ognioodpornym,

         - posprzątanie pomieszczeń. 

        Cena wykonania 1 szt. wymiany uszkodzonych elementów schodów drew. obejmuje:


- demontaż uszkodzonych elementów drewnianych,


- dostarczenie materiału,


- montaż nowych elementów schodów.

        Cena wykonania 1 m wymiany uszkodzonych elementów balustrady drew. obejmuje:


- demontaż uszkodzonych elementów drewnianych,


- dostarczenie materiału,


- montaż nowych elementów balustrady schodowej.

9.2.5.Malowanie korytarzy, klas, sali gimnastycznej i sanitariatów.

        Cena przemurowania 1 m² otworu w ścianie z uzupełnieniem tynku obejmuje:


- dostarczenie materiału,


- zamurowanie otworu w ścianie,


- otynkowanie ścian wewnętrznych,

         - posprzątanie pomieszczeń. 

        Cena wykonania 1 m² naprawy ścian, sufitów, parapetów i konstrukcji stalowych        

         obejmuje:

         - zeskrobanie i zmycie starej farby,

         - dostarczenie materiału,

         - mocowanie siatki tynkarskiej na ścianach i sufitach,

         - dwuwarstwowe gładzie gipsowe na ścianach i sufitach,

         - dwukrotne malowanie lamperii farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem,

         - dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,

         - dwukrotne malowanie konstrukcji stalowych farbami olejnymi,

         - posprzątanie pomieszczeń.

        Cena wykonania kol. rusztowania do robot malarskich obejmuje:

         - dostarczenie rusztowania,

         - montaż rusztowania wraz z przestawieniem,

         - demontaż rusztowania,
         - posprzątanie pomieszczeń.
9.2.6.Wykonanie ogrodzenia.

        Cena wykonania kpl. wrót i furtki ogrodzeniowej obejmuje:


- dostarczenie materiału,


- montaż nowych wrót ogrodzeniowych na słupkach stalowych z obetonowaniem,


- montaż nowej furtki ogrodzeniowej na słupkach stalowych z obetonowaniem.

        Cena wykonania 1 m demontażu i montażu ogrodzenia obejmuje:


- demontaż uszkodzonej siatki ogrodzeniowej,


- demontaż istniejących słupków ogrodzeniowych,


- dostarczenie materiału,


- montaż nowych słupków stalowych z obetonowaniem,


- montaż siatki ogrodzeniowej,


- posprzątanie terenu wzdłuż ogrodzenia.
9.2.7.Wykonanie docieplenia budynków z wykonaniem elewacji oraz roboty zewnętrzne.

 
Cena  rozbiórki  1 m³ elementów betonowych obejmuje:


- demontaż istniejących elementów betonowych pod chodnik i opaskę,


- transport gruzu.


Cena  wykonania 1 m  wykopu pod obrzeże trawnikowe i opaskę przy budynkach   

          obejmuje:


- wykop ręczny pod obrzeże trawnikowe i opaskę,


- transport gruntu.

        Cena wykonania 1 m² opaski betonowej obejmuje:


- dostarczenie materiału,


- wykonanie szalunków,


- zabetonowanie opaski,


- demontaż szalunków,

         - posprzątanie terenu wzdłuż opaski. 

 
Cena  montażu 1 m  obrzeży trawnikowych obejmuje:


- dostarczenie materiału,


- montaż obrzeży trawnikowych.
        Cena wykonania 1 m² chodnika z kostki betonowej 6 cm obejmuje:


- dostarczenie materiału,


- wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm,

         - wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 3 cm,


- montaż kostki betonowej gr. 6 cm,
 
         - posprzątanie terenu wzdłuż chodnika. 

        Cena wykonania 1 m² naprawy ścian, parapetów i ocieplenie budynków obejmuje:

         - skucie odstających tynków,

          - dostarczenie materiału,

          - uzupełnienie tynków zewnętrznych,

          - dwukrotne malowanie czapek betonowych przy schodach farbami olejnymi 

            z dwukrotnym szpachlowaniem,

          - montaż i demontaż rusztowania rurowego zewnętrznego,

          - ocieplenie budynków płytami ze styropianu gr. 10 cm na dyble i klej,

          - ocieplenie budynków płytami ze styropianu gr. 5 cm na dyble i klej,

          - montaż siatki tynkarskiej na klej,

          - montaż kątowników na załamaniach elewacji,

          - wykonanie elewacji cienkowarstwowej z gotowych mieszanek,

          - licowanie ścian płytkami klinkierowymi – cokół,
          - posprzątanie terenu.
        Cena montażu 1 m² płytek terakotowych na schodach obejmuje:

         - wyrównanie podłoża, 

         - dostarczenie materiału, 

         - układanie nowych płytek terakotowych na schodach zewnętrznych 

z cokolikiem wraz ze spoinowaniem, 

         - posprzątanie terenu przy schodach. 

        Cena montażu 1 szt. wycieraczki do obuwia obejmuje:


- demontaż istniejącej wycieraczki,


- dostarczenie materiału,


- montaż nowej wycieraczki do obuwia.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

         Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z demontaże i montażem instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z realizacją projektu  
„Remont Szkoły Podstawowej w Swobnicy ”.

1.2. Zakres stosowania ST 

1.2.1. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy 

            i Kontraktowy przy realizacji Robót, zgodnie z zakresem wymienionym 

            w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

1.3.1. Zakres Robót opisanych w ST obejmuje następujące roboty:

· roboty demontażowe instalacji centralnego ogrzewania;

· roboty  montażowe instalacji centralnego ogrzewania;
 

 w Szkole Podstawowej w Swobnicy. 

1.4. Wymagania prawne.

W zakresie wykonania instalacje powyższe powinny spełniać wymagania następujących przepisów:

PN-B-02414:1999 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji  

                                  ogrzewań wodnych zamkniętych z naczyniem wzbiorczym,  

                                  przeponowym. Wymagania.
PN-91/B-02420     – Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 

                                  Wymagania.
PN-64/B-10400     – Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie  

                                  powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-93/C-04607
 – Woda w instalacji ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące  

                                 jakości wody.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami ).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z Kontraktem i poleceniami Zamawiającego. 
2. Materiały
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania według zasad niniejszego opracowania są:

        -  kocioł stalowy wodny do 200kW

        -  rury miedziane F-37 wg DIN 1787 o śr. zewnętrznej od 10 mm do 35 mm,

     -  kształtki miedziane o śr. zewnętrznej od 10 mm do 35 mm, 

     -  tuleje ochronne na przejścia przez ściany i stropy z tworzyw sztucznych 

         do rur o śr. zewnętrznej od 10 mm do 35 mm, 

     -  otulina PE do rur o śr. zewnętrznej od 10 mm do 35 mm,

     -  zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. 15 mm,

     -  grzejniki stalowe dwupłytowe.

 3.Sprzęt

    3.1. Samochód dostawczy.

   4. Transport 

    4.1. 
Rury  miedziane należy przewozić w pozycji poziomej, grzejniki stalowe w pozycji pionowej w opakowaniu fabrycznym. Materiał należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi   widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce.  Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów.

    4.2  
Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniać :

      - stabilność pozycji załadowanych materiałów,

      - kontrolę załadunku i wyładunku.

  5. Wykonanie robót

    5.1. Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. 


Istniejący kocioł stalowy wodny, rurociągi z rur stalowych oraz grzejniki należy 
zdemontować i przekazać  w imieniu Zamawiającego na składowisko złomu 


z dokładnym rozliczeniem.  
   5.2. Montaż instalacji centralnego ogrzewania.



Nowy kocioł stalowy wodny do 200kW należy zamontować na istniejącym 
fundamencie z podłączeniem do istniejących rozdzielaczy.

Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur miedzianych.

Średnice rur oraz grubości ścianek podano na rysunkach. Łączenie  rur miedzianych wykonać za pomocą lutowania. Rury mocować do ścian uchwytami co 2 m. Grzejniki mocować do ścian za pomocą wsporników dostarczonych przez producenta grzejników. Grzejnik wyposażyć należy w zawór termostatyczny 

z głowicami oraz zaworami odpowietrzającymi. Grzejniki podłączyć od dołu 

ze ściany.
Przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych.

Przewody miedziane ułożyć należy w bruzdach ściennych, w piwnicy prowadzić pod stropami. Przewody montować  w otulinie izolacyjnej gr. 20mm. Elementy izolacji termicznej powinny spełniać wymagania PN-85/B-02421 oraz posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI „INSTAL” lub ITB i pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. Montaż otuliny zgodnie z instrukcją montażu. 

 5.3. Próby ciśnieniowe


Po zamontowaniu rur instalację należy przepłukać i podać próbie wodnej zgodni                               z wymaganiami zawartymi w „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów miedzianych”. Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności na zimno przeprowadzić przed  zakryciem instalacji w całości. Przed próbą należy instalację centralnego ogrzewania  napełnić wodą i odpowietrzyć.                                     Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” cz. II na ciśnienie robocze +0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4 MPa oraz zaleceń norm EN-DIN 1988.                        Z przebiegu badań ciśnieniowych, temperatury i regulacji sporządzić protokół, który stanowi dokument umożliwiający dokonania odbioru instalacji.                                                                        
6. Kontrola jakości robót

     Ogólne zasady jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

6.1. Badanie materiałów użytych do budowy instalacji c.o..

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych podanych

w pkt. 1.4. niniejszej ST.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru wykonanej instalacji wody zimnej i ciepłej i  uwzględnione elementy składowe robót obmierzane będą wg poniższych jednostek:

· m -   demontaż rur stalowych,

          -   montaż rur  miedzianych,

          -   montaż otuliny na rurach , 

          -   płukanie instalacji centralnego ogrzewania,

          -   próby szczelności instalacji,

· szt. - wykonanie podejść do pionów, 

· szt. urządzeń -  sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco    

                                z dokonaniem regulacji, 

-    kpl. - demontaż i montaż kotła stalowego wodnego,

    - demontaż i montaż grzejników, 

            - dodatek za wykonanie podejścia do  grzejników.   

Ogólne zasady obmiaru robót podane są w ST „Wymagania ogólne”.

8. Odbiór robót

       Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.


8.1. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-64/B-10400

8.2. Odbiór ostateczny powinien być dokonany po rocznej eksploatacji  instalacji.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne zasady płatności  podano w ST „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

    Cena wykonania 1 kpl. demontażu i montażu kotła c.o. obejmuje:

     - demontaż istniejącego kotła stalowego , 

     - transport na składowisko złomu,

     - dostarczenie nowego kotła c.o. stalowego,

     - montaż nowego kotła z podłączeniem do instalacji.
     Cena wykonania 1 kpl. demontażu i montażu grzejnika obejmuje:

     - demontaż grzejników stalowych i żeliwnych, 

     - transport na składowisko złomu,

     - dostarczenie nowych grzejników stalowych,

     - montaż nowych grzejników z zaworami termostatycznymi i głowicami.

    Cena wykonania 1 m demontażu rur stalowych i montażu rur miedzianych obejmuje:

     - wycięcie rur stalowych,

     - transport na składowisko złomu,

     - dostarczenie nowego materiału,

     - montaż rur oraz kształtek,

     - ocieplenie rurociągu otuliną PE,

     - mocowanie rurociągów do ścian i stropów.

     Cena wykonania 1 szt. podejść do pionów c.o.:

     - dostarczenie materiałów,

     - montaż rurociągów z pionami c.o..

     Cena wykonania 1 kpl. obustronnych podejść do grzejników obejmuje:

     - dostarczenie materiałów,

     - wykonanie podłączenia grzejników do instalacji.

     Cena wykonania 1 m próby szczelności, płukania  rur obejmuje:

     - płukanie rurociągów,

     - wykonanie prób szczelności.

      Cena wykonania sprawdzenia działania instalacji c.o. na 1 urządzenie  obejmuje:

     - regulację instalacji podczas próby na gorąco wraz z grzejnikami.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY  BUDOWLANE

PRZY  WYMIANIE  INSTALACJI 
CENTRALNEGO  OGRZEWANIA

1. WSTĘP 

1.2.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

   
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z demontaże i montażem instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z realizacją projektu  
„Remont Szkoły Podstawowej w Swobnicy ”.
1.2. Zakres stosowania ST 

1.2.1. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy 

            i Kontraktowy przy realizacji Robót, zgodnie z zakresem wymienionym 

            w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

1.3.1. Zakres Robót opisanych w ST obejmuje wykonanie robót budowlanych  

          towarzyszących wymianie instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej                     

          w Swobnicy tj.:

- przebicie otworów w ścianach i stropach,

- wykucie bruzd na rurociągi,

- zamurowanie otworów i bruzd po montażu rur,

- wymiana wykładzin ścian z płytek glazurowych.
1.4.   Wymagania prawne.
W zakresie wykonania robót budowlanych  powinny one  spełniać wymagania następujących przepisów:

Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów.

Świadectwa dopuszczania do stosowania wydane przez Instytut Techniki i Budownictwa w Warszawie.
PN-88/B-06250 PN 66/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe – wymagania          

                                                        techniczne.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami ).
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z Kontraktem i poleceniami Zamawiającego. 
2. Materiały
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót budowlanych według zasad niniejszego opracowania są:

 - cegła budowlana,

             - cement portlandzki bez dodatków,

             - wapno sucho gaszone,

 - piasek do zaprawy,

 - płytki glazurowe ścienne.
3.Sprzęt

    3.1. Samochód dostawczy;

    3.2. Betoniarka 50 l.

 4. Transport 

     
Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane

            w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniać :

      - stabilność pozycji załadowanych materiałów,

      - zabezpieczenia materiału przed ich uszkodzeniem,

      - kontrolę załadunku i wyładunku.

  5. Wykonanie robót

   5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Przebicie otworów w ścianach i stropach należy wykonać w celu demontażu istniejących rurociągów lub wykonania nowych rur za pomocą wiertarek i młotków udarowych elektrycznych.


Wykucie bruzd poziomych i pionowych pod rury należy wykonać za pomocą młotków udarowych elektrycznych.


Po zamontowaniu rur w rurach osłonowych w przejściach przez ściany i stropy oraz w bruzdach  należy zamurować otwory i bruzdy do stanu pozwalającego wykonać odświeżenie ścian i stropów poprzez pomalowanie farbami emulsyjnymi oraz lamperii farbami olejnymi.


W pomieszczeniach z istniejącą glazurą na ścianach i posadzkach należy zdemontować płytki i po robotach montażowych instalacji sanitarnej zamontować nowe płytki, takie same lub podobne.

6. Kontrola jakości robót

       Ogólne zasady jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

       Badanie materiałów użytych do robót budowlanych.

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w pkt. 1.4. niniejszej ST.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru wykonanych robót budowlanych, będą uwzględnione elementy składowe robót obmierzane wg poniższych jednostek:

· m    -  wykucie i zamurowanie bruzd poziomych i pionowych,

· szt. -  przebicie otworów w stropach i ścianach,

· m²  - wymiana posadzki, rozebranie i licowanie płytkami ścian.

Ogólne zasady obmiaru robót podane są w ST „Wymagania ogólne”.

8. Odbiór robót

       Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.


8.1. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-92/B-10735.

8.2. Odbiór ostateczny powinien być dokonany po rocznej eksploatacji rurociągów.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne zasady płatności  podano w ST „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

 Wykucie bruzd poziomych i pionowych.

     Cena wykonania 1 m bruzdy obejmuje:

     - wykucie bruzdy pionowej  lub poziomej w ścianie,

     - posprzątanie gruzu z transportem na składowisko odpadów. 

Przebicie otworów w ścianach i stropach.

     Cena wykonania 1 szt. otworu obejmuje:

     - przebicie otworu materiałów ścianie lub stropie,

     - posprzątanie gruzu z transportem na składowisko odpadów. 

Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych w ścianach.

    Cena wykonania 1 m. zamurowania bruzd obejmuje:

     -  wykonanie zaprawy,

     -  zamurowanie bruzd z wygładzeniem ściany, 

     -  posprzątanie gruzu z transportem na składowisko odpadów. 

Rozebranie i licowanie ścian płytkami glazurowymi.

    Cena wykonania 1 m² rozebrania i licowania ścian obejmuje:

     -  demontaż istniejących płytek na ścianach,

     -  układanie nowych płytek  na ścianach z wykonaniem spoin, 

     -  posprzątanie gruzu z transportem na składowisko odpadów.








































Szkoła Podstawowa w Swobnicy


