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GOKiS-341/2/2009   

                                                                                          Oferenci 
                                                                                                          w/g wykazu, 

                                                                                           strona internetowa urzędu
Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych( t.j. Dz. U. Nr 223, poz.1655 z późn. zm. ) udzielam wyjaśnień treści SIWZ na realizacje zadania „Utworzenie Międzynarodowego Centrum Turystki, Kultury i Sportu w Baniach”, który realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla województwa zachodniopomorskiego
1. Czy cena ofertowa jest ceną kosztorysową czy ryczałtową? ( Jeżeli ceną ryczałtową to prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej dot. prac budowlanych o takie dokumenty ( np. rysunki projektowe ) na podstawie których, wszyscy wykonawcy jednoznacznie będą mogli oszacować koszty inwestycji, ponieważ naszym zdaniem dołączenie do dokumentacji jedynie rysunków inwentaryzacyjnych bez rysunków projektowych nie stanowi pełnej dokumentacji projektowej, na podstawie której można dokonać prawidłowej wyceny. Ponadto załączone Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zawierają jedynie ogólnikowe wiadomości tj. bez podstawowej charakterystyki materiałów budowlanych które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto nie ma możliwości zweryfikowania obmiarów podanych w przedmiarze robót budowlanych z dokumentacją projektową, ponieważ taka nie została dołączona przez Inwestora. W związku z powyższym niedopuszczalne jest przeniesienie ryzyka niedoszacowania kosztów wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę z uwagi na to, iż przedstawiona przez Inwestora dokumentacja projektowa posiada zasadnicze braki oraz pomiędzy poszczególnymi dokumentami projektowymi tj. przedmiarem robót a szczegółową dokumentacją techniczną występują istotne rozbieżności co do technologii wykonania poszczególnych robót oraz zastosowanych materiałów oraz ich ilości. 
-   Cena ofertowa jest  ceną ryczałtową, obejmującą  zakres robót określony w     

     przedmiarze robót. Zamawiający dysponuje jedynie dokumentacją zamieszczoną  

     na stronie internetowej.
2. Czy wykonawca będzie rozliczony wyłącznie z ilości podanych obmiarów i wykonanych prac ujętych w przedmiarze robót budowlanych ? 
-    Wykonawca będzie rozliczony wyłącznie z zakresu prac, który jest określonym w   

      przedmiarze robót.

3. Prosimy o sprecyzowanie czy pozycja 26 przedmiaru budowlanego dotyczy tynków wewnętrznych czy zewnętrznych?
        - Poz. 26 przedmiaru robót budowlanych dotyczy tynków wewnętrznych.

4. Prosimy o podanie parametrów technicznych wykładziny z poz. 38 przedmiaru budowlanego ( grubość, odporność na ścieranie, hetero czy homogeniczna ). Jaką należy zastosować wykładzinę typu tarkett czy np. wykładzinę dywanopodobną ? Jeżeli typu tarkett to czy należy łączyć ją poprzez spawanie czy montować na styk
         - Wykładzina z poz. 38 przedmiaru robót powinna spełniać następujące   

            wymagania:  wykładzina obiektowa, homogeniczna,  trudnopalna ,  typu tarkett,  
            łączona   poprzez spawanie
5. Czy w poz. 43, 44, 45, 46, 47 przedmiaru budowlanego należy uwzględnić również wymianę ościeżnic drzwiowych ? Proszę o sprecyzowanie obmiaru poprzez podanie ilości drzwi oraz ich wymiarów oraz uzupełnienie przedmiaru o montaż ościeżnic drzwiowych. 
    - W poz.43, 44, 45,46 i 47 należy uwzględnić również wymianę ościeżnic 

       drzwiowych. Przedmiar w pozycjach  j.w.   określa  ilość drzwi oraz ich wymiary   
6. Prosimy o sprecyzowanie obmiaru w poz. 54 przedmiaru budowlanego, z uwagi na zastosowaną jednostkę obmiarową tj. 10 m2. Czy należy ująć 84,304 m2 czy 843,04 m2? Ponadto proszę wskazać czy dotyczy to szpachlowania miejscowego czy całościowego ścian lub sufitów.

    - Obmiar w poz. 54 określa 84,304 m2 , dotyczy szpachlowania miejscowego.

7. Dot. poz. 56 oraz 57 przedmiaru budowlanego, prosimy o potwierdzenie, że jako materiału do malowania ścian należy użyć farby wapiennej z dodatkiem 15 % farby emulsyjnej?       

           - W poz. 56 i 57 do malowania ścian i sufitów należy użyć farby emulsyjnej.          
8. Prosimy wskazać jaką należy przyjąć grubość płyt styropianowych do zastosowania do izolacji cieplnej dachu?

    - Do izolacji cieplnej dachu należy przyjąć płyty styropianowe o grubości 10 cm

9. Czy można jako drugą warstwę pokrycia dachowego zastosować papę termozgrzewalną a nie jak przyjęto w przedmiarze robót budowlanych papę mocowaną na lepik?

  - Do drugiej  warstwy pokrycia dachowego zastosować papę termozgrzewalną. 

10. Prosimy wskazać jaką należy przyjąć grubość płyt OSB w poz. 39 przedmiaru robót budowlanych?

11.     -W poz. 39 przedmiaru należy przyjąć płytę OSB grubości 12 mm

12. Prosimy wskazać jaką należy przyjąć grubość płyt styropianowych do zastosowania przy dociepleniu budynku?

   - Przy ociepleniu budynku należy przyjąć płyty styropianowe grubości 10 cm.

13. Prosimy o sprecyzowanie obmiaru w poz. 101 przedmiaru budowlanego, z uwagi na zastosowaną jednostkę obmiarową tj. 100 m3. Czy należy ująć 0,09 m3 czy 90 m3?  

    - W poz. 101 przedmiaru ująć 0,09 m3.

14. Prosimy wskazać na jakiej podbudowie należy wykonać nawierzchnię z płyt betonowych 50x50 cm oraz proszę o wskazanie ilości płyt betonowych 50x50 cm barwionych ( czerwonych ) oraz czy w przedmiarze budowlanym przewidziano roboty poprzedzające ( korytowanie, profilowanie, warstwa odsączająca, wykonanie podbudowy itp. ) ułożenie w/w nawierzchni, jeżeli tak to proszę wskazać nr pozycji przedmiaru dotyczące robót poprzedzających wykonanie nawierzchni. 

           - Nawierzchnię z płyt betonowych  należy wykonać na podbudowie   piaskowej,   

             ilość szt. płyt betonowych można wyliczyć z podanego  z obmiaru ( 6,4 x 10,8 m )
15. Czy projektowane siedziska teatralne mają być przymocowane do podłoża ?

    - Projektowane siedziska mają być przymocowane do podłoża.

16. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o profil poprzeczny projektowanej nawierzchni z kostki betonowej lub o jednoznaczne określenie grubości warstw konstrukcyjnych nawierzchni, ponieważ w dokumentacji projektowej występują rozbieżności tj. w przedmiarze budowlanym w poz. 103 ujęta jest podsypka piaskowa gr. 3 cm natomiast w Szczegółowej specyfikacji technicznej zagospodarowania terenu napisane jest, iż należy wykonać podsypkę z piasku gr. 10 cm, w poz. 104 przedmiaru budowlanego określona jest warstwa z kruszywa łamanego o gr. 21 cm, natomiast w Szczegółowej specyfikacji technicznej zagospodarowania terenu napisane jest, iż należy wykonać warstwę z kruszywa łamanego o gr. 15 cm, w poz. 100 przedmiaru budowlanego nawierzchnia ma być wykonana z kostki betonowej szarej gr. 6 cm układanej na podsypce piaskowej, natomiast w Szczegółowej specyfikacji technicznej zagospodarowania terenu napisane jest, iż nawierzchnię należy wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze czerwonym z pasami w kolorze szarym dla odznaczenia podziałów na podsypce cementowej. W związku z powyższym, który zapis jest prawidłowy czy ten z przedmiaru robót budowlanych czy ten ze Szczegółowej specyfikacji technicznej zagospodarowania terenu? Jeżeli prawidłowy jest zapis ze SST zagospodarowania terenu, prosimy o wskazanie ilości kostki czerwonej i ilości kostki szarej potrzebnej do wykonania nawierzchni.   

    - W związku z rozbieżnością pomiędzy przedmiarami robót a SST 

       zagospodarowania terenu oferent winien uwzględnić zapis zawarty w 

      przedmiarze robót 
17. Którą ściankę działową należy wyburzyć w pom. Nr I.S-kuchnia według zakresu robót budowlanych 

   - Do wyburzenia przewidziane są ścinki działowe w sanitariatach

18. Jakie drzwi zewnętrzne należy wymienić w pom. Nr 1.1 l-skład opału, w inwentaryzacji brak jakichkolwiek drzwi w tym pomieszczeniu. 

   - W składzie opału nie występują drzwi zewnętrzne, wymienić drzwi 

      zewnętrzne należy w pomieszczeniu byłej kotłowni  

 18. Czy w pom. Nr 1.12 - była kotłownia należy wymienić dwa okna, czy 
      jedno okno zamienić na drzwi. 

   -  W pomieszczeniu byłej kotłowni i składu opału należy wymienić dwa okna

       19 . Prosimy o podanie rodzaju i parametrów wykładzin podłogowych w pom. Nr 2.1,2.2,        

             2.3, 2.4, 2.5. 

        -   Parametry wykładziny określono w odpowiedzi udzielonej w pkt. 4

       20. Na jaką wysokość mają być wyłożone płytkami glazurowanymi ściany łazienek. 

        -    Ściany łazienek mają być wyłożone na wysokość 1,5 m
21. Na których ścianach i na jaką wysokość mają być wyłożone płytkami glazurowanymi ściany kuchni. 

- Wszystkie ściany kuchni mają być wyłożone płytkami  glazurowymi na wysokość 1,5 m 

      22 .Jakiej grubości styropian należy zastosować do ocieplenia ścian budynku. 

       -  Styropian do ocieplenia budynku grubości 10 cm

      23.Jakiej grubości styropian należy zastosować do ocieplenia dachu. 

        - Styropian do ocieplenia dachu grubości 10 cm
      24  Z jakiego rodzaju materiału o jakich wymiarach, i jakiej konstrukcji ma być wykonany  

           daszek przed wejściem do 'budynku. 

        - Daszek przed wejściem do budynku – konstrukcja lekka , zadaszenie z tworzywa 

          sztucznego

      24. Prosimy o podanie typu, rodzaju i danych technicznych siedzisk sali zebrań

       - Siedzisko i oparcie wykonane  z pianki poliuretanowej, siedzisko ze  

         stalowym  szkieletem nośnym, mechanizm składania siedziska- grawitacyjny
      25. Prosimy o dostarczenie rysunku zagospodarowania terenu

       - Zamawiający nie posiada rysunku zagospodarowania terenu.
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