


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU



dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OC-6693/2/2010
 Nazwa zadania: ” Przebudowa drogi Dłusko Gryfińskie - Góralice” . 
 Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Banie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Banie
ul.Skośna 6
74-110 Banie
www.bip.banie.pl
urzad@banie.pl
tel. (091) 4166381
7:00   - 15: 00 

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.banie.pl
   
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:  w Urzędzie Gminy w Baniach
ul. Skośna 6
74-110 Banie
pokój nr 13

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
 
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie – etap II” . 

1.Opis przedmiotu zamówienia: 

Zakres zamówienia obejmuje:
w km 0+ 000 . 2+702
- szerokość jezdni = 4,0m
- szerokość korony drogi = 6,0m
- szerokość poboczy = 2 x1,0 m w tym:
na odcinku 0+000 - 0+500 wzmocnione kruszywem kamiennym
0/31,5 na głębokość 10cm
- spadek poprzeczny jezdni na prostej daszkowy = +-2%
- spadek poprzeczny na łuku - jednostronny = + -2%

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano dla parametrów określonych
w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; parametry dla drogi
o KR 1 ( do 12 osi obliczeniowych 100KN na pas ruchu, na dobę)
w km 0+ 000 . 0+ 500 - szerokość 4,0m
1. warstwa ścieralna nawierzchni z masy bitumicznej typu Slurry
Seal ułożona na istniejącej nawierzchni bitumicznej i na
poszerzeniu jezdni . grubość warstwy ................................. 2cm
2. istniejąca nawierzchnia bitumiczna
- konstrukcja poszerzenia /grubość warstw po zagęszczeniu/
a) warstwa odsączająca z piasku, grubość warstwy
po zagęszczeniu .............................................................10 cm
b) podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego
o frakcji 0/31,5 m . grubość po zagęszczeniu ..............10 cm
c) warstwa wiążąca z masy mineralno emulsyjnej wykonanej
i wbudowanej w technologii .na zimno. grub. ............... 6,0cm
d) warstwa ścieralna typu .Slurry Seal. grub. .....................2,0cm
w km 0+500 . 2+702 - szerokość 4,0m
1. warstwa odsączająca z piasku, grubość warstwy
po zagęszczeniu .......................................................10 cm
2. podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego
o frakcji 0/32,5 m . grubość po zagęszczeniu ........10 cm
3. warstwa wiążąca z masy mineralno emulsyjnej wykonanej
i wbudowanej w technologii .na zimno. grub. ..... 6 cm
4. warstwa ścieralna typu .Slurry Seal.
grubość po zagęszczeniu ...............2 cm
Ogólna grubość konstrukcji ................ 28 c
Kod CPV 45 100000-8, 45233000-9, 45233000-0



Opis przedmiotu zamówienia przedstawia dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na przebudowę drogi Dłusko Gryfińskie – Góralic  natomiast szczegółowy wykaz prac zawarto w przedmiarach robót będących załącznikami do siwz.


#45V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  
   

VI. Termin wykonania zamówienia: 
    do 31.10.2010 r.,
    
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24. ust 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki określone w SIWZ

VIII. Informacja na temat wadium:
zamawiający  wymaga wniesienia wadium zgodnie z zapisem w SIWZ

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

	
	

	
	


#61
	Nazwa kryterium
	Waga

	Cena 
	100




X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2010-06-28 do godz. 10:00
  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Baniach,
  ul. Skośna 6, 74-110 Banie
  pokój nr 15
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-06-28, o godz. 10:30
  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Baniach,
  ul. Skośna 6, 74-110 Banie
  pokój nr 9

XII. Termin związania ofertą
 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
                           
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
  nie dotyczy

XIV. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   ustala się w wysokości 5% ceny (brutto) podanej w formularzu oferty


 
    




                                                                                                                          Wójt
       

                                                                                                                  Teresa  Sadowska 
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