OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU



dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OC-6541/1/2010
 Nazwa zadania: „Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo gaśniczego „ 
 Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Banie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Banie
ul.Skośna 6
74-110 Banie
www.bip.banie.pl
urzad@banie.pl
tel. (091) 4166381
7:00   - 15: 00 

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.banie.pl
   
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:  w Urzędzie Gminy w Baniach
ul. Skośna 6
74-110 Banie
pokój nr 13

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
 „Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo gaśniczego „
1.Opis przedmiotu zamówienia:
 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo gaśniczego
Wymagania techniczne:
1) samochód powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym,
z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie
z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908 z późniejszymi zmianami);
2) samochód powinien spełniać wymagania ogólne i szczegółowe przewidziane dla
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – KG PSP CNBOP czerwiec 2002 r.;
3) samochód powinien posiadać oznakowanie zgodnie z załącznikiem nr 14, do rozkazu
Komendanta Głównego PSP z dnia 26 lipca 2002 r.;
4) posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002);
Świadectwo dopuszczenia CNBOP ważne na dzień składania ofert.
5) masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo -gaśniczej (pojazd z załogą,
pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 14000 kg;
6) pojazd powinien być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze
akustyczne i świetlne. Lampa zespolona z napisem „STRAŻ” z lampami
stroboskopowymi niebieskimi i głośnikiem min. 100 W umieszczona na dachu kabiny
w osłonie z siatki
a) dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie stroboskopowe z przodu pojazdu
w osłonie z siatki,
b) dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska stroboskopowa z tyłu pojazdu w osłonie
z siatki,
c) dodatkowa fala świetlna umieszczona z tyłu pojazdu koloru pomarańczowego.
7) urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych,
w tym za pomocą radiotelefonu;
8) w przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik wraz z manipulatorem współpracujący z radiotelefonem przewoźnym;
9) podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi
odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nie
mniej niż EURO-4 (osiągnięcie normy czystości spalin poprzez zastosowanie płynu
AdBlue);
10) silnik o mocy minimum 280 KM;
11) maksymalna wysokość całkowita 3200 mm z zamontowaną drabiną;
12) maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub
szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu lub odchylanych
podestów roboczych;
13) sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem
ergonomii;
14) napęd stały 4 x 4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów
różnicowych: międzyosiowego, osi tylnej, osi przedniej;
15) kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie
miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy);
16) kabina musi być wyposażona w:
a) indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
b) ogrzewanie niezależne od pracy silnika,
c) uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny,
d) schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny,
e) 6 szt. reflektorów xenonowych dwużarnikowych o sile światła 80000 kandeli
zamontowanych na podeście, posiadających atest FTZU 04 ATEX 0180 II 3G
EEx n AL IIC T4 II 3D T53OC i 6 szt. radiostacji nasobnych: częstotliwość VHF
136-174 MHz, moc 1-5 W (VHF), moc 1-4 (UHF) odstęp międzykanałowy
12,5/20/25 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów,
wyświetlacz min 14 znaków, wraz z ładowarkami i kompletną instalacją do
ładowania,
f) reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków,
g) reflektor pogorzeliskowy umieszczony z przodu pojazdu i mocowany na zewnątrz
kabiny,
h) orurowanie z przodu kabiny do wysokości szyby przedniej,
i) elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne po stronie kierowcy
i dowódcy,
j) radiotelefon samochodowy wraz z anteną o parametrach: częstotliwość VHF
136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do
użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny
min 14 znaków,
k) radio z odtwarzaczem CD,
l) klapę wentylacyjną w dachu,
m) dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem
z miejsca kierowcy.
17) siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo
zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, siedzenia wyposażone w zagłówki,
siedzenie dla kierowcy z regulacją pneumatyczną wysokości, odległości i pochylenia
oparcia;
18) instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub
dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora
i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energie
elektryczną przy maksymalnym obciążeniu;
19) montaż przetwornicy napięcia 24V/12V;
20) instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu.
21) pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze
źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do
zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). Złącze samorozłączalne w momencie
rozruchu silnika (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie
kierowcy);
22) pojazd musi być wyposażony w gniazdo do podłączenia powietrza ze sprężarki
umieszczone po lewej stronie. Złącze samorozłączalne w momencie rozruchu silnika
(sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy);
23) pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu
wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania;
24) minimalny prześwit podwozia 250 mm;
25) kąt natarcia: min. 23°;
26) kąt zejścia: min.23°;
27) największa obrysowa średnica zawracania: max. 17 m;
28) rezerwa masy liczona w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu min. 3%;
29) kolorystyka:
a) elementy podwozia - czarne, ciemnoszare
b) błotniki i zderzaki - białe,
c) kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000
30) instalacja pneumatyczna pojazdu powinna zapewnić możliwość wyjazdu w ciągu
minuty od uruchomienia silnika samochodu;
31) wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych
urządzeń pojazdu. Wylot spalin powinien być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu;
32) wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje
właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C;
33) podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny;
34) pojemność zbiornika paliwa musi zapewnić przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną
pracę autopompy;
35) silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy
chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych
przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju;
36) pojazd musi być wyposażony w system ABS z możliwością odłączenia;
37) pojazd wyposażony w zaczep do holowania z przodu pojazdu;
38) pojazd wyposażony w zaczep holowniczy z tyłu pojazdu do holowania przyczep
o masie do 3,5 t;
39) ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków
atmosferycznych, na osi tylnej ogumienie podwójne;
40) pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia
awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym);
41) zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję - stali
nierdzewnej i anodowanego aluminium;
42) dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu musi być
pokryta ryflowaną blachą aluminiową anodowaną o właściwościach
przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną;
43) na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia wykonana z blachy aluminiowej
anodowanej na drobny sprzęt o wymiarach 70 cm x 250 cm (szerokość x długość);
44) na podeście roboczym zamontowane na stałe działko wodno-pianowe o regulowanej
wydajności 800-1600 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i regulowanym kształcie
strumienia.
45) powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu
antypoślizgowym;
46) drabina do wejścia na dach musi być wykonana z materiałów nierdzewnych,
z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym;
47) skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo
i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi
z anodowanego aluminium, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, (jeden klucz
pasujący do wszystkich zamków). Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dostęp do
sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii;
48) skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie,
włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek
zainstalowany w kabinie kierowcy;
49) pojazd musi być wyposażony w oświetlenie pola pracy wokół samochodu
zapewniające natężenie światła 5 lx w odległości 1 m od pojazdu na poziomie gruntu,
w warunkach słabej widoczności;
50) szuflady, podesty i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji
zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem
(wypadaniem z prowadnic);
51) szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys
pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze;
52) uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad,
podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę
w rękawicach;
53) konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza;
54) zbiornik wody o pojemności min. 2500 litrów wykonany ze stali nierdzewnej lub
innego materiału odpornego na korozję. Zbiornik musi być wyposażony
w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje oraz układ
zabezpieczający przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik musi posiadać
szybko otwierany właz rewizyjny;
55) zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody,
wykonany ze stali nierdzewnej lub innego materiału odpornego na działanie
dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik
musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatacje.
Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu terenu
i dachu pojazdu;
56) autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale,
zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od
pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy,
zabezpieczającym układ wodno pianowy przed zamarzaniem w temperaturach do –
25°C;
57) autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 1600 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla
głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia 250 l/min. przy
ciśnieniu 4 MPa;
58) montaż automatycznego utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia;
59) układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób żeby parametry
autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy
zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m;
60) samochód musi być wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia
o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą pistoletową wodno -
pianową z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia musi
umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża;
61) zwijadło o napędzie ręcznym wyposażone w korbę i regulowany hamulec bębna;
62) instalacja zraszaczowa do ograniczania stref skażeń min. 4 szt.;
63) autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka
pianotwórczego do: minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z lewej
i prawej tylniej części pojazdu, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, działka
wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu;
64) autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu;
65) autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające
zassanie wody:
a) z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.
b) z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.
66) w przedziale autopompy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno -
sterownicze pracy pompy:
a) manowakuometr,
b) manometr niskiego ciśnienia tłoczenia autopompy,
c) manometr wysokiego ciśnienia tłoczenia autopompy,
d) wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
e) wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
f) miernik prędkości obrotowej autopompy,
g) licznik motogodzin,
h) regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,
i) wyłącznik silnika pojazdu,
j) kontrolka awarii silnika pojazdu (min. spadku ciśnienia oleju i zwiększonej
temperatury cieczy chłodzącej silnika).
67) w kabinie kierowcy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolnopomiarowe:
a) wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,
b) wskaźnik poziomu środka pianotwórczego;
68) zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym
do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania musi mieć konstrukcję
zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika;
69) autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający
uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy;
70) wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję
i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów;
71) konstrukcja układu wodno – pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie
przy użyciu dwóch zaworów;
72) na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu,
muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do
pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego, jak
i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy;
73) maszt oświetleniowy:
a) działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do
góry i do dołu,
b) złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomagania,
c) przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami
teleskopów,
d) wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi pojazd, do
oprawy reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić min. 4,5 m,
e) maszt wysuwany pneumatycznie z najaśnicami halogenowymi o łącznej mocy
2000 W zamontowany na stałe na pojeździe z sygnalizacją podniesienia na panelu
kontrolnym,
f) sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta
pochylenia powinno odbywać się z poziomu ziemi,
g) stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55
74) z przodu pojazdu montaż wyciągarki linowej o sile uciągu min. 7 t.;
75) na pojeździe należy zapewnić miejsce na następujący sprzęt zgodnie
z tabelą nr 1 „Wymagania szczegółowe dla średniego samochodu ratowniczogaśniczego
z załogą 6 osobową i zbiornikiem wody 2000 – 2500 dm3” – KG PSP
i CNBOP - czerwiec 2002;
76) warunki gwarancji:
a) na podwozie samochodu pożarniczego – minimum 24 miesiące, bez limitu
kilometrów,
b) na nadwozie pożarnicze – minimum 24 miesiące, bez limitu kilometrów
od daty podpisania protokołu odbioru.

Kod CPV  34144210-3


#45V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  
   

VI. Termin wykonania zamówienia: 
    do 30.11.2010 r.,
    
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24. ust 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki określone w SIWZ

VIII. Informacja na temat wadium:
zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

	
	

	
	


#61
	Nazwa kryterium
	Waga

	Cena 
	100




X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2010-09-03 do godz. 10:00
  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Baniach,
  ul. Skośna 6, 74-110 Banie
  pokój nr 15
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-09-03, o godz. 11:00
  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Baniach,
  ul. Skośna 6, 74-110 Banie
  pokój nr 9

XII. Termin związania ofertą
 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
                           
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
  nie dotyczy

XIV. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   Nie wymaga się wniesienia należytego wykonania umowy
 
    

                                                                                              Wójt
                                                                            
                                                                                     Teresa Sadowska




















