                                                                                               Banie, dnia 16.03.2011r.

OC7234.1.12.2011

 Odpowiadamy  na zapytanie do SIWZ:

Pytanie: Informujemy, że występuje rozbieżność pomiędzy dokumentacją techniczną a przedmiarami robót załączonymi do SIWZ na zadanie pod nazwą „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie – etap III”.

Załączona do SIWZ dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie warstw odcinających pod nawierzchnie jezdni, wjazdów , mijanek i parkingów z miału kamiennego a wg przedmiarów warstwy odcinające należy wykonać z kruszywa łamanego 0/31,5 mm.

Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju materiału do wykonania warstw odcinających pod nawierzchnie drogowe na zadaniu.

Odpowiedź:  autor projektu w roku bieżącym zmienił przedmiary robót i prawidłowo jest „Wykonanie warstwy odcinającej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubości 10 cm, pod jezdnie, wjazdy, mijanki i parkingi.

                                                                                              Z poważaniem

