OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 149796 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4166381, faks 091 4166353.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kunowo - Swochowo.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: w km 0+ 000 - 0+226 - szerokość jezdni = 5,0m - szerokość korony drogi = 7,0m W tym poszerzenie istniejącego bruku : - szerokość poszerzenia = 1,75m - szerokość poboczy: 2 x 0,5m . pobocza wzmocnione tłuczniem na głębokość 10cm bezpośrednio przy nawierzchni bitumicznej oraz 1 x 1.0m pobocze gruntowe po stronie lewej między poboczem wzmocnionym a skarpą rowu. - spadek poprzeczny jezdni - jednostronny = +2% w km 0+ 226 - 1+130 - szerokość jezdni = 5,0m - szerokość korony drogi 6,0m - szerokość poboczy 2x0,5m - pobocza wzmocnione tłuczniem na głębokość 10cm - spadek poprzeczny jezdni daszkowy +- 2% Szczegóły przekrojów poprzecznych pokazano w części rysunkowej. I. w km 0+ 000 - 0+ 226 - szerokość 5,0m 1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm - grubość warstwy po zagęszczeniu = 4cm 2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm - grubość warstwy = 4cm 3. istniejąca konstrukcja o nawierzchni brukowcowej wyrównana kruszywem kamiennym 0/31,5mm - grubość konstrukcji ok. 40cm Ogólna grubość konstrukcji ................ ok. 50 cm konstrukcja poszerzenia bruku na długości 250m (długość poszerzenia liczona włącznie ze skrzyżowaniem dróg przy W1) 1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm - grubość warstwy po zagęszczeniu = 4cm 2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm - grubość warstwy po zagęszczeniu = 4cm 3. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o frakcji ciągłej 0/31,5mm układana w dwóch warstwach (20cm+10cm)= 30cm 4. warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego - grubość warstwy = 15 cm Ogólna grubość konstrukcji ............ 53 cm II. w km 0+ 226 . 1+130 - szerokość 5,0m 1 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm . grubość warstwy po zagęszczeniu = 4cm 2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm - grubość warstwy po zagęszczeniu = 4cm 3. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o frakcji ciągłej 0/31,5mm układana w dwóch warstwach (20cm+10cm)= 30cm 4. warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego - grubość warstwy = 15 cm Ogólna grubość konstrukcji ............ 53 cm.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.30.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· STRABAG Sp. z o.o., ul.Parzyniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie. 
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 939763,54 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 761065,16
· Oferta z najniższą ceną: 761065,16 / Oferta z najwyższą ceną: 1098193,31
· Waluta: PLN.

