                                                                                                           Banie, dnia 09.06.2011r.

 OC.7234.2.1.2011





OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU



dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OC.7234.2.1.2011
 Nazwa zadania: ” Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kunowo- Swochowo” 
 Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Banie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Banie
ul.Skośna 6
74-110 Banie
www.bip.banie.pl
urzad@banie.pl
tel. (091) 4166381
7:00   - 15: 00 

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.banie.pl
   
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:  w Urzędzie Gminy w Baniach
ul. Skośna 6
74-110 Banie
pokój nr 13









IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kunowo- Swochowo” 

1.Opis przedmiotu zamówienia: 

w km 0+ 000 - 0+226
- szerokość jezdni = 5,0m
- szerokość korony drogi = 7,0m
W tym poszerzenie istniejącego bruku :
- szerokość poszerzenia = 1,75m
- szerokość poboczy:
2 x 0,5m . pobocza wzmocnione tłuczniem na głębokość 10cm
bezpośrednio przy nawierzchni bitumicznej oraz 1 x 1.0m pobocze
gruntowe po stronie lewej między poboczem wzmocnionym a skarpą
rowu.
- spadek poprzeczny jezdni - jednostronny = +2%
w km 0+ 226 - 1+130
- szerokość jezdni = 5,0m
- szerokość korony drogi 6,0m
- szerokość poboczy 2x0,5m - pobocza wzmocnione tłuczniem na
głębokość 10cm
- spadek poprzeczny jezdni  daszkowy +- 2%
Szczegóły przekrojów poprzecznych pokazano w części rysunkowej.
I. w km 0+ 000 - 0+ 226 - szerokość 5,0m
1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm
   - grubość warstwy po zagęszczeniu = 4cm
2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm
- grubość warstwy = 4cm
3. istniejąca konstrukcja o nawierzchni brukowcowej wyrównana
kruszywem kamiennym 0/31,5mm - grubość konstrukcji ok. 40cm
Ogólna grubość konstrukcji ................ ok. 50 cm
konstrukcja poszerzenia bruku na długości 250m
(długość  poszerzenia liczona włącznie ze skrzyżowaniem dróg przy W1)
1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm
- grubość warstwy po zagęszczeniu = 4cm
2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm
- grubość warstwy po zagęszczeniu = 4cm
3. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o frakcji ciągłej
0/31,5mm układana w dwóch warstwach (20cm+10cm)= 30cm
4. warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego
- grubość warstwy = 15 cm
Ogólna grubość konstrukcji ............ 53 cm
II. w km 0+ 226 . 1+130 - szerokość 5,0m
1 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm
. grubość warstwy po zagęszczeniu = 4cm
2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm
- grubość warstwy po zagęszczeniu = 4cm
3. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o frakcji ciągłej
0/31,5mm układana w dwóch warstwach (20cm+10cm)= 30cm
4. warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego
- grubość warstwy = 15 cm
Ogólna grubość konstrukcji ............ 53 cm
Opis przedmiotu zamówienia przedstawia dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w trakcie przebudowy drogi Kunowo- Swochowo, natomiast szczegółowy wykaz prac zawarto w przedmiarach robót będących załącznikami do siwz.
Wspólny słownik zamówień 45100000-8, 45233000-9, 45233000-0.


#45V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  
   

VI. Termin wykonania zamówienia: 
    do 15.10.2011 r.,
    
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24. ust 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki określone w SIWZ

VIII. Informacja na temat wadium:
zamawiający  wymaga wniesienia wadium zgodnie z zapisem w SIWZ

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

	
	

	
	


#61
	Nazwa kryterium
	Waga

	Cena 
	100




X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2011-06-27 do godz. 10:00
  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Baniach,
  ul. Skośna 6, 74-110 Banie
  pokój nr 15
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-06-27, o godz. 10:30
  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Baniach,
  ul. Skośna 6, 74-110 Banie
  pokój nr 9

XII. Termin związania ofertą
 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
                           
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
  nie dotyczy


XIV. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   ustala się w wysokości 5% ceny (brutto) podanej w formularzu oferty


 
    




                                                                                                                          Wójt
       

                                                                                                                  Teresa  Sadowska 
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