	 Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brussow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schonfeld, Mescherin, Angermunde, Schwedt Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój ścieżka rowerowa dł. 15,8 km
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 190884 - 2011r. 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4166381, faks 091 4166353.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brussow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schonfeld, Mescherin, Angermunde, Schwedt Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój ścieżka rowerowa dł. 15,8 km.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Opis przedmiotu zamówienia: I. na odcinku 0+ 000 9+390 - szerokość ścieżki 2,0 m - spadek poprzeczny ścieżki - jednostronny 3 - pobocza o szerokości 2x1,0 m ze spadkiem jak jezdnia 3 II. na odcinku 9+390 10+ 440 dojazd do jeziora w Baniewicach - szerokość ścieżki 4,0 m - spadek poprzeczny ścieżki - daszkowy 2 - pobocza do szerokości korony nasypu III. na odcinku 10+ 440 - 14+994 - szerokość ścieżki 2,0 m - spadek poprzeczny ścieżki - jednostronny 3 - pobocza o szerokości 2x1,0 m ze spadkiem jak jezdnia 3 DOJAZD DO JEZ. DŁUGIEGO W BANIACH IV. na odcinku 0+000 0+262 dojazd do jeziora Długiego - szerokość ścieżki 4,0 m - spadek poprzeczny ścieżki - daszkowy 2 - pobocza do szerokości korony nasypu KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano dla parametrów określonych przez inwestora: I. w km 0+ 000 9+390 szer. 2,0m 1. nawierzchnia żwirowa stabilizowana emulsją asfaltową i dwukrotnie utrwalona powierzchniowo emulsją asfaltową i grysami 2,5 i 5,8 mm grubość nawierzchni po zagęszczeniu 10cm 2. istniejąca podbudowa zasadnicza z mieszanki żwirowo piaskowej grubość warstwy po uzupełnieniu i zagęszczeniu 20 cm Ogólna grubość konstrukcji 30 cm II. w km 9+390 10+ 440 szer. 4,0m 1.nawierzchnia żużlowa stabilizowana emulsją asfaltową i dwukrotnie utrwalona powierzchniowo emulsją asfaltową i grysami 2,5 i 5,8 mm grubość nawierzchni po zagęszczeniu 10 cm 2. istniejąca podbudowa zasadnicza z mieszanki żwirowo piaskowej grubość warstwy 20 cm Ogólna grubość konstrukcji 30 cm III. w km 10+ 440 14+ 994 szer. 2,0m 1. nawierzchnia żwirowa stabilizowana emulsją asfaltową i dwukrotnie utrwalona powierzchniowo emulsją asfaltową i grysami 2,5 i 5,8 mm grubość nawierzchni po zagęszczeniu 10cm 2. istniejąca podbudowa zasadnicza z mieszanki żwirowo piaskowej grubość warstwy po uzupełnieniu i zagęszczeniu 20 cm Ogólna grubość konstrukcji 30 cm Szczegóły konstrukcyjne pokazano na rysunkach w części graficznej DOJAZD DO JEZ. DŁUGIEGO W BANIACH IV. w km 0+ 000 0+262 szer. 4,0m 1.nawierzchnia żwirowa stabilizowana emulsją asfaltową i dwukrotnie utrwalona powierzchniowo emulsją asfaltową i grysami 2,5 i 5,8 mm grubość nawierzchni po zagęszczeniu 10cm 2. podbudowa zasadnicza z mieszanki żwirowo piaskowej grubość warstwy po uzupełnieniu i zagęszczeniu 20 cm Ogólna grubość konstrukcji 30 cm.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.30.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Operacyjny Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej Województwo Zachodniopomorskie 2007 - 2013 dla operacji Wspólnoty z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Niemczech i w Polsce w ramach Celu Europejska Współpraca Terytorialna.. 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.08.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· P.H.U. SANBUD Beata Najmrodzka, ul. Bohaterów Warszawy 76 m. 10, 74-300 Myślibórz 
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1 431 079,37 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 1495367,15 
· Oferta z najniższą ceną: 1 495 367,15 / Oferta z najwyższą ceną: 
2 007 413,00 
Waluta: PLN. 

	



