                                                                                                           Banie, dnia 08.07.2011r.
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OC.7234.3.1.2011

 Nazwa zadania: „Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój „ścieżka rowerowa dł. 15,8 km
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Banie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Banie

ul.Skośna 6

74-110 Banie

www.bip.banie.pl

urzad@banie.pl
tel. (091) 4166381

7:00   - 15: 00 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.banie.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:  w Urzędzie Gminy w Baniach

ul. Skośna 6

74-110 Banie

pokój nr 13

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

„Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój „ ścieżka rowerowa dł. 15,8 km
1.Opis przedmiotu zamówienia: 

I.  na  odcinku      0+ 000 – 9+390

 -   szerokość ścieżki = 2,0 m

 -   spadek  poprzeczny  ścieżki -  jednostronny 3%  

 -   pobocza  o  szerokości  2x1,0 m ze  spadkiem   jak  jezdnia 3%   

II.  na  odcinku      9+390 – 10+ 440 (dojazd do jeziora w Baniewicach)

 -   szerokość  ścieżki = 4,0 m

 -   spadek  poprzeczny ścieżki - daszkowy (+ -) 2%

 -   pobocza do szerokości korony  nasypu

III. na odcinku   10+ 440 – 14+994

-   szerokość ścieżki = 2,0 m

-   spadek  poprzeczny  ścieżki -  jednostronny 3%

-   pobocza  o  szerokości  2x 1,0 m ze  spadkiem   jak  jezdnia 3%

DOJAZD  DO  JEZ. DŁUGIEGO W BANIACH

IV. na  odcinku  0+000 - 0+262  (dojazd do  jeziora  Długiego)

  -   szerokość  ścieżki  4,0 m

  -   spadek  poprzeczny ścieżki - daszkowy (+ -) 2%  

  -   pobocza do  szerokości  korony nasypu

                                       KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI

 Konstrukcję  nawierzchni  zaprojektowano  dla  parametrów   określonych  przez  inwestora:

I.   w km  0+ 000 –  9+390     (szer. 2,0m)

 1.  nawierzchnia  żwirowa  stabilizowana  emulsją  asfaltową  i

     dwukrotnie  utrwalona  powierzchniowo  emulsją  asfaltową  i

      grysami  2/5 i 5/8  mm 

      grubość nawierzchni  po  zagęszczeniu  ………………………10cm 

 2.  istniejąca podbudowa zasadnicza   z  mieszanki żwirowo piaskowej

      grubość warstwy  po uzupełnieniu i zagęszczeniu….... 20 cm         

Ogólna grubość konstrukcji………………………………………… 30 cm

II.  w km  9+390 – 10+ 440  (szer. 4,0m)

1.  nawierzchnia  żużlowa  stabilizowana  emulsją  asfaltową i dwukrotnie  utrwalona  powierzchniowo  emulsją  asfaltową  i  grysami  2/5 i 5/8 mm

     grubość nawierzchni  po zagęszczeniu ……………………….10 cm

 2.   istniejąca  podbudowa zasadnicza   z  mieszanki żwirowo piaskowej

      grubość warstwy  ……………………………………………..……20 cm       

 Ogólna grubość konstrukcji  ……………………………………..  30 cm

III.   w km  10+ 440 – 14+ 994    (szer. 2,0m) 

 1.  nawierzchnia  żwirowa  stabilizowana  emulsją  asfaltową  i

     dwukrotnie  utrwalona  powierzchniowo  emulsją  asfaltową  i

      grysami  2/5 i 5/8  mm 

      grubość nawierzchni  po  zagęszczeniu  ………………………10cm 

 2.   istniejąca podbudowa zasadnicza   z  mieszanki żwirowo piaskowej

      grubość warstwy  po  uzupełnieniu i zagęszczeniu….. 20 cm         

Ogólna grubość konstrukcji………………………………………… 30 cm

Szczegóły konstrukcyjne  pokazano na  rysunkach w części  graficznej   

DOJAZD  DO  JEZ. DŁUGIEGO W BANIACH

IV.  w km   0+ 000 – 0+262   (szer. 4,0m)

1. nawierzchnia  żwirowa  stabilizowana  emulsją  asfaltową i dwukrotnie  

 utrwalona  powierzchniowo  emulsją  asfaltową  i  grysami  2/5 i 5/8 mm

      grubość nawierzchni  po zagęszczeniu ……………………….10cm

 2.   podbudowa zasadnicza   z  mieszanki żwirowo  piaskowej

      grubość warstwy  po uzupełnieniu i  zagęszczeniu……20 cm       

      Ogólna grubość konstrukcji  ……………………………………..  30 cm

Opis przedmiotu zamówienia przedstawia dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , natomiast szczegółowy wykaz prac zawarto w przedmiarach robót będących załącznikami do siwz.

Wspólny słownik zamówień 45100000-8, 45233000-9, 45233000-0.

#45V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

VI. Termin wykonania zamówienia: 

    do 30.06.2012 r.,

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24. ust 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki określone w SIWZ
VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający  wymaga wniesienia wadium zgodnie z zapisem w SIWZ

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

	
	

	
	


#61
	Nazwa kryterium
	Waga

	Cena 
	100


X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2011-07-28 do godz. 10:00
  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Baniach,

  ul. Skośna 6, 74-110 Banie

  pokój nr 15

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-07-28, o godz. 10:15

  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Baniach,

  ul. Skośna 6, 74-110 Banie

  pokój nr 9

XII. Termin związania ofertą
 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

  nie dotyczy
XIV. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

   ustala się w wysokości 5% ceny (brutto) podanej w formularzu oferty

_1371613796.bin

