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OC.7234.3.14.2011

Oferent zamieścił zapytanie dotyczące przetargu pn. Roboty dodatkowe- „Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój „ścieżka rowerowa .
Pytanie:  w przedmiarze robót, poz.10, zamawiający wymaga, aby wykonać dolna warstwę podbudowy z żużla wielkopiecowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Czy zamawiający zezwoli na zamianę żużla wielkopiecowego na podbudowę z kruszywa naturalnego ( pospółka)?

Odpowiedź: 

Zamawiający zezwala na zamianę żużla wielkopiecowego na podbudowę z kruszywa naturalnego (pospółka).

