                                                                                   Banie, dnia 13.03.2013 r.

                         

OC.7234.14.2.2013

Odpowiedź na  zapytanie w sprawie „Przebudowy nawierzchni drogi w ciągu Baniewice Jezioro- Baniewice Żelechowo”

Pytanie:  Dotyczy pozycji kosztorysowej 36” Przedłużenie istniejącego przepustu rurami PEHD o śr.60 cm na ławie żwirowej o grubości 15 cm z wykonaniem głowic kołnierzowych z kamienia polnego na wylocie i na wlocie”. W SST D-06.02.01a Przepusty pod zjazdami w punkcie 2.2 Rodzaje materiałów, czytamy:
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przepustów z typowych prefabrykowanych rur betonowych objętych niniejszą SST, są:
- rury polietylenowe karbowane dwuścienne o średnicy 600 mm oraz elementy łączące rury, jak złączki, paski zaciskowe itd.
- materiał, stanowiący fundament pod rury- kruszywo 0/31,5 mm o grubości warstwy 20 cm
- materiał zasypki – piasek średnioziarnisty
- materiał do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie- betonowa kostka brukowa, odpowiadającej wymaganiom SST D-05.03.23a.
Ze względu na rozbieżności w przedmiarze i SST, prosimy o przedstawienie szczegółu konstrukcyjnego na wykonanie przedłużenia przepustu oraz o ujednolicenie projektu, SST oraz przedmiaru robót

Odpowiedź: załączamy szczegół konstrukcyjny przedłużenia przepustu.

Pytanie: W przedmiarze w pozycji 37 przewidziano bariery energochłonne stalowe SP09. Na planie sytuacyjnym przewidziano bariery SP06. Prosimy o jednoznaczne określenie typu barier oraz przedstawienie SST na wykonanie barier.

Odpowiedź: mają być bariery energochłonne stalowe SP09.

Pytanie: Przedmiar robót w pozycjach od 12 do 16 uwzględnia wykonanie 26 zjazdów. Natomiast na planie sytuacyjnym  zaprojektowano 32 zjazdy. Prosimy o zaktualizowanie przedmiaru.

Odpowiedź: Przedmiar jest prawidłowy, ma być 26 zjazdów.
                          
Pytanie: Przedmiar robót w pozycjach od 31 do 35 uwzględnia wykonanie 6 zjazdów. Natomiast na planie sytuacyjnym  zaprojektowano 8 zjazdów. Prosimy o zaktualizowanie przedmiaru.

Odpowiedź: Przedmiar jest prawidłowy, ma być 6 zjazdów.


