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VIII. NAKŁADY INWESTYCYJNE WPROWADZANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI


Wprowadzenie zaproponowanego i omówionego w poprzednich rozdziałach systemu gospodarki odpadami będzie wiązało się z poniesieniem określonych nakładów na jego budowę i funkcjonowanie. Do głównych nakładów inwestycyjnych należy zaliczyć nakłady na:

· system gromadzenia odpadów – zakup pojemników i worków;

· system zbiórki odpadów – zakup sprzętu do obsługi rozstawionych pojemników           i worków (sprzęt transportowy);

· zagospodarowanie odpadów – wybudowanie Zakładu Recyklingu, Kompostowni albo instalacji fermentacji, Punktu Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych, Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych;

· budowę instalacji do unieszkodliwiania odpadów – budowa składowiska odpadów;

· akcję informacyjno–edukacyjną.

W związku z zaproponowanym dla terenu gminy Banie modelem zakładającym funkcjonowanie gospodarki odpadami w ramach powołanego Związku Gmin Dolnej Odry gmina będzie samodzielnie ponosiła koszty zakupu pojemników i worków oraz sprzętu transportowego, a także akcji informacyjno-edukacyjnej. W odniesieniu do kosztów budowy i funkcjonowania ZZOUO gmina będzie w nich uczestniczyć zgodnie z zasadami finansowania działalności Zakładu przez poszczególne gminy. Zasady  te powinny zostać ustalone przed rozpoczęciem budowy Zakładu.

Przedstawione poniżej zestawienie nakładów inwestycyjnych nie obejmuje kosztów eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem zaproponowanego systemu gospodarki odpadami. Koszty te wynikać będą z wyboru metody zbiórki odpadów, technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz organizacji systemu gospodarki odpadami.  Na koszty te wpływać będą między innymi:

· koszty paliwa, 

· amortyzacja użytkowanego sprzętu, 

· koszty energii elektrycznej, 

· koszty zatrudnienia pracowników, 

· koszty lokalizacyjne (podatki gruntowe) itp.

8.1. System gromadzenia odpadów

Stworzenie systemu zbiórki odpadów będzie wiązało się z rozstawieniem nowych lub uzupełnieniem liczby już wykorzystywanych pojemników. W związku z wprowadzeniem na terenie gminy systemu selektywnej zbiórki poszczególnych frakcji odpadów będą one zbierane w różne rodzaje pojemników. 

Do wyliczeń nakładów na zakup pojemników posłużono się cenami (netto) oferowanymi przez Biuro Handlowe ABRYS Technika ze stycznia 2004 r.

8.1.1. Zmieszane odpady balastowe

Zgodnie z wytyczonymi celami oraz założeniami systemu zbiórki odpadów stworzony winien być system obejmujący wszystkich mieszkańców gminy. Wiązać się to  będzie z koniecznością zakupu pojemników do uzupełnienia ich liczby w wymaganym zakresie. Do kalkulacji przyjęto założenie, że funkcjonujące na terenie gminy pojemniki 110- i 1100-litrowe wykorzystywane są do obsługi mieszkańców. Istniejące potrzeby w zakresie uzupełnienia ilości pojemników oraz konieczne nakłady przedstawia tabela 15. 

UWAGA: Przedstawione ilości pojemników uwzględniają stan obecny wyposażenia w pojemniki.

	Zestawienie nakładów na zakup pojemników na zmieszane odpady komunalne w gminie Banie wg stworzonego modelu
	Tabela 15

	ZABUDOWA JEDNORODZINNA
	ZABUDOWA WIELORODZINNA
	O G Ó Ł E M

NAKŁADY

[zł]1)

	Pojemniki 110 l.
	Pojemniki 1100 l.
	

	
	
	

	Ilość w szt.
	Nakłady w zł
	Ilość w szt.
	Nakłady w zł
	

	1.191
	77.415,0
	20
	14.800,0
	92.215,0


1) nakłady wyliczone wg cen jednostkowych sprzętu oferowanego przez ABRYS-Technika obowiązujących w styczniu 2004.
Eksploatowana ilość pojemników 110-litrowych zaspokoi potrzeby w zakresie budowy systemu zbiórki w rejonach zwartej zabudowy jednorodzinnej wsi.

8.1.2. Surowce wtórne

Nakłady na zakup pojemników (worków) do zbiórki surowców wtórnych według przyjętych założeń na terenie gminy przedstawia tabela nr 16.

	Zestawienie nakładów na zakup pojemników i worków foliowych na odpady surowcowe w gminie Widuchowa wg stworzonego modelu
	Tabela 16

	ZABUDOWA JEDNORODZINNA
	ZABUDOWA WIELORODZINNA
	O G Ó Ł E M

NAKŁADY

[zł]1)

	Worki foliowe
	Pojemniki 1100 l.
	

	Ilość w szt.
	Nakłady w zł
	Ilość w szt.
	Nakłady w zł
	

	48.072
	14.421,6
	19
	14.630
	29.051,6


1) nakłady wyliczone wg cen jednostkowych sprzętu oferowanego przez ABRYS-Technika obowiązujących w styczniu 2004.
	SYSTEM UZUPEŁNIAJĄCY – SZKOŁY

	6 pojemników (4*120 litrów) czterodzielne  x 650,00 zł/szt. = 3.900 zł

albo

18 pojemników (240 litrowych) x 170,00 zł/szt. = 3.060 zł


8.1.3. Bioodpady

Nakłady na zakup pojemników do zbiórki bioodpadów według przyjętych założeń na terenie gminy przedstawia tabela 17.

	Zestawienie potrzeb i nakładów na zakup pojemników na bioodpady

w gminie Banie wg stworzonego modelu
	Tabela 17

	ZABUDOWA JEDNORODZINNA
	ZABUDOWA WIELORODZINNA
	O G Ó Ł E M

NAKŁADY

[zł]1)

	biotainer

140 l
	biotainer

240 l
	

	
	
	

	Ilość w szt.
	Nakłady w zł
	Ilość w szt.
	Nakłady w zł
	

	80
	14.800,0
	28
	6.720,0
	21.520,0


1) nakłady wyliczone wg cen jednostkowych sprzętu oferowanego przez ABRYS-Technika obowiązujących w styczniu 2004.

8.2. System zbiórki i transportu odpadów


W zaproponowanym systemie gospodarki odpadami dla gminy (model związkowy) konieczne jest zapewnienie właściwego ich odbioru. Wiąże się to z zabezpieczeniem właściwych samochodów (śmieciarek) do ich obsługi. Samochody te powinny zapewniać opróżnianie i odbiór pojemników 110-, 240- i 1100-litrowych. Ceny tego typu pojazdów są różne w zależności od producenta. Poniżej podano przykładowe ceny ofertowe (tabela 18).

	Zestawienie cen sprzętu do obsługi systemu selektywnej zbiórki odpadów
	Tabela 18

	Małopolska Wytwórnia Maszyn – Brzesko sp. z o.o.

	Typ
	SK-1 (Star 12.157)
	SK-1 (Star 8.117)

	Pojemność [m3]
	12,5
	8,0

	Stopień zgniotu
	2-5
	2-5

	Cena
	240 tys. zł
	210 tys. zł

	EKO CEL Polska sp. z o.o.

	Typ
	MEDIUM
	MINI BOE

	Pojemność [m3]
	14-17
	10-13

	Stopień zgniotu
	4
	4

	Cena
	42 tys. EURO (zabudowa)

46-50 tys. EURO (podwozie)
	40 tys. EURO (zabudowa)

41-45 tys. EURO (podwozie)

	EKO CEL Polska sp. z o.o. (sprzęt do zbiórki bioodpadów)

	Typ
	MEDIUM S

	Pojemność [m3]
	16 m3

	Stopień zgniotu
	4

	Cena
	90 tys. EURO (zabudowa)

46-50 tys. EURO (podwozie)



Ostateczne ustalenie liczby potrzebnego sprzętu do zbiórki odpadów będzie zależało od zakresu i organizacji ich zbiórki. 

8.3. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów 


Zgodnie z przyjętymi założeniami odzysk odpadów będzie prowadzony w ramach Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów. Nakłady inwestycyjne na jego budowę zostały oszacowane w oparciu o nakłady na realizację tego typu inwestycji w Polsce. Ceny urządzeń zostały uzyskane u bezpośrednich dostawców. Koszty podano w złotych na poziomie cen roku 2002. Zakłada się, że Zakład będzie znajdował się przy związkowym składowisku odpadów zatem nakłady na infrastrukturę składowiska i Zakładu w części będą się pokrywały (system dróg wewnętrznych, budynki administracyjne itp.).
8.3.1. Zakład Recyklingu

Nakłady inwestycyjne na budowę Zakładu Recyklingu w proponowanym zakresie  zostały przedstawione w tabeli 19.

	Nakłady inwestycyjne na budowę Zakładu Recyklingu
	Tabela 19

	Lp.
	Element
	Wartość

w zł1)

	1.
	Zasieki buforowe na surowce wtórne 
	39.000

	2.
	Sortownia

· hala sortowni z magazynem surowców wtórnych

· linia sortownicza

· prasa belująca do makulatury

· spycharko-ładowarka

· waga samochodowa
	996.000

640.000

20.000

320.000

95.000

	
	RAZEM:
	2.110.000


1) Wartości szacunkowe

8.3.2. Punkt Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych

Nakłady inwestycyjne na budowę Punktu Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych w proponowanym zakresie  zostały przedstawione w tabeli 20.
	Nakłady inwestycyjne na budowę Punktu Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych
	Tabela 20

	Lp.
	Element
	Wartość

w zł1)

	1.
	Hala punktu (wariant odrębnej lokalizacji)
	75.000

	2.
	Wyposażenie
	20.000

	
	RAZEM:
	95.000


1) Wartości szacunkowe

8.3.3. Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych

Nakłady inwestycyjne na budowę Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych w proponowanym zakresie  zostały przedstawione w tabeli 21.

	Nakłady inwestycyjne na budowę Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych
	Tabela 21

	Lp.
	Element
	Wartość

w zł1)

	1.
	Wiata 
	90.000

	2.
	Wyposażenie
	20.000

	
	RAZEM:
	110.000


1) Wartości szacunkowe

8.3.4. Kompostownia

Nakłady inwestycyjne na budowę kompostowni pryzmowej w proponowanym zakresie zostały przedstawione w tabeli 22. Natomiast w tabeli 23 przedstawiono nakłady inwestycyjne na budowę kompostowni reaktorowej.
	Nakłady inwestycyjne na budowę Kompostowni pryzmowej
	Tabela 22

	Lp.
	Element
	Wartość

w zł1)

	1.
	Hala przygotowania wsadu 
	320.000

	2.
	Plac dojrzewania kompostu 
	720.000

	3.
	Sprzęt mechaniczny

· rozdrabniarko-mieszarka

· przerzucarka pryzm kompostowych

· ładowarka

· sito bębnowe
	920.000

880.000

380.000

490.000

	
	RAZEM:
	3.710.000


1) Wartość szacunkowa

	Nakłady inwestycyjne na budowę kompostowni reaktorowej M-U-T Kyberferm
	Tabela 23

	L.p.
	Element
	Koszt brutto

 w zł

	1. 
	Instalacja technologiczna
	3.300.000

	2.
	Hala przyjęcia i przygotowania materiału do kompostowania
	320.000

	3.
	Hala kompostowania z bioreaktorami
	800.000

	4. 
	Plac dojrzewania kompostu
	450.000

	5.
	Wiata obróbki końcowej
	210.000

	6.
	Plac magazynowania materiału strukturalnego
	80.000

	7.
	Filtr biologiczny
	50.000

	8.
	Sprzęt mechaniczny:

· rozdrabniarko-mieszarka

· przerzucarka pryzm kompostowych

· ładowarka

· sito bębnowe
	920.000

880.000

380.000

490.000

	R a z e m:
	7.880.000


Łączne nakłady inwestycyjne na Budowę Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w proponowanym zakresie wyniosą ok. 6.025.000 zł. (z kompostownią pryzmową) lub ok. 10.195.000 zł (z kompostownią reaktorową).

8.3.5. Składowisko odpadów

Zakłada się, że budowa związkowego, regionalnego składowiska odpadów podjęta zostanie po zapełnieniu funkcjonującego na terenie gminy składowiska dopuszczonego do eksploatacji. 

Nakłady inwestycyjne na budowę składowiska odpadów będą zróżnicowane w zależności od ich lokalizacji i warunków geologicznych. Z szacunków kosztów budowy składowisk odpadów zgodnie z wymogami stawianymi tego typu obiektom wynika, że koszt budowy 1 m3 składowiska waha się od 24 do 43 zł. Na kwotę tę składają się koszty budowy:

· drenażu nadfoliowego ze zbiornikiem odcieków;

· budowy i uszczelnienia niecki składowiska;

· studni odgazowujących;

· infrastruktury kubaturowej;

· śluzy dezynfekcyjnej;

· wagi samochodowej;

· doprowadzenie niezbędnych mediów.

Przyjmuje się, że budowa składowiska prowadzona będzie etapowo (budowa następnej kwatery będzie prowadzona po zapełnieniu poprzedniej) i w I etapie wykonana zostanie kwatera o powierzchni ok. 1,5 ha oraz infrastruktura składowiska. Przyjmując powyższe założenia szacuje się, że koszt budowy składowiska o powierzchni roboczej ok. 1,5 ha wraz z wyposażeniem technicznym (kompaktor, spychacz) wyniesie                       ok. 4.300.000 zł.
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