                                                                                   Banie, dnia 21.06.2013 r.

                         
                                                                         

OC.7234.38.2.2013

Odpowiedź na  zapytanie w sprawie „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1379Z Banie – Dłużyna oraz skrzyżowania dróg powiatowych nr 1373Z(ul. Kunowska) i nr 1371 Z ( ul. Sosnowa)”

Pytanie: Po wizji w terenie stwierdzono, że potrzebne ilości remontów cząstkowych znacznie przekraczają podane w przedmiarze. Jakie ilości należy przyjąć do wyceny – rzeczywiste czy podane w przedmiarze?

Odpowiedź: Należy przyjąć ilości podane w przedmiarze robót.

Pytanie: Podczas wizji lokalnej w terenie stwierdzono znaczne spękania i nierówności istniejących nawierzchni świadczące o jej niedostatecznej nośności. Naszym zdaniem wykonanie jedynie warstwy ścieralnej nie spowoduje znaczącego wzrostu nośności. Czy zamawiający posiada obliczenia projektowanego wzmocnienia? Prosimy o zamieszczenie obliczeń;
Odpowiedź: Warstwę ścieralną wykonuje się w celu poprawy nawierzchni ( roboty utrzymaniowe) natomiast wzmocnienie konstrukcji nie jest przedmiotem wykonywanych robót.

                          
                                                                                                   Z poważaniem


