                                                                                                     Banie, dnia 21.06.2013 r.

                         
                                                                         
                                                                      
OC.7234.38.3.2013
Odpowiedź na  zapytanie w sprawie „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1379Z Banie – Dłużyna oraz skrzyżowania dróg powiatowych nr 1373Z(ul. Kunowska) i nr 1371 Z ( ul. Sosnowa)”

Pytanie: Podczas wizji w terenie stwierdziliśmy, że na odcinku Banie- Dłużyna występuje konieczność odsłonięcia krawędzi jezdni, zwłaszcza na stronie prawej a w kosztorysie ofertowym nie ma pozycji która uwzględnia tego typu roboty. W kosztorysie nie ma wykonania poboczy a po odsłonięciu krawędzi jezdni i nałożeniu warstwy ścieralnej o grubości 5 cm powstanie  na poboczu uskok i wizualny efekt braku wykończenia robót. Prosimy o odniesienie się do naszej uwagi.

Odpowiedź: Proszę kosztorys ofertowy wykonać zgodnie z przedmiarem robót

Pytanie: Podczas wizji  w terenie na odcinku w km 0 + 000 do km 0 + 710 na stronie prawej, gdzie  mają być wykonane roboty ziemne związane z poszerzeniem korony drogi i wykonaniem rowu odwadniającego rosną krzaki i występuje konieczność ich usunięcia a takiej pozycji nie ma w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź: Ilość jak i gabaryty krzaków nie stanowią istotnej przeszkody  przy mechanicznym zebraniu ziemi z pobocza drogi.

Pytanie: W przekroju konstrukcyjnym ukazano przekrój poprzeczny drogi ze spadkiem daszkowym wielkości 2 %. W kosztorysie ofertowym zamawiający nie przewiduje wykonania warstwy wyrównawczej, wobec czego będzie możliwe tylko odtworzenie spadków poprzecznych istniejących, również równość podłużna będzie równa tylko na długości układarki. Prosimy o odniesienie się do naszej uwagi.

Odpowiedź: Wykonuje się tylko warstwę ścieralną w celu poprawy nawierzchni są to tzw. roboty utrzymaniowe.

Pytanie: Podczas wizji w terenie stwierdziliśmy, że występują odkształcenia w profilu poprzecznym i podłużnym, wobec czego nie ma możliwości ułożenia warstwy ścieralnej o grubości stałej równej 5 cm a możliwe jest jedynie ułożenie warstwy o średniej grubości 5 cm. Prosimy o odniesienie się do naszej uwagi.

Odpowiedź: proszę przyjąć do kosztorysu ofertowego wielkości zgodne z przedmiarem robót.



                          
                                                                                                   Z poważaniem
