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III. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

3.1. Gospodarka wodno-ściekowa


Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Banie jest obecnie uregulowana na etapie zaopatrzenia ludności w wodę. 100% obszaru gminy jest zwodociągowanie. Brak natomiast dostatecznej infrastruktury służącej odprowadzaniu zanieczyszczeń. W chwili obecnej wartość skanalizowania obszaru gminy, wyliczona na podstawie stosunku długości sieci wodociągowej (41,6 km) do długości sieci kanalizacyjnej (31,68 km) wynosi około 16%.


Zaniedbanie jakim jest prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej z naciskiem na jeden z jej elementów wpływa niekorzystnie na środowisko i zwiększa ryzyko zanieczyszczenia środowiska ściekami bytowymi. Ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych (szamba), które okresowo wywożone są taborem asenizacyjnym do oczyszczalni położonej w miejscowości Banie. Na terenie gminy zewidencjonowanych jest 248 zbiorników bezodpływowych. Zdecydowana większość istniejących zbiorników jest nieszczelna, a część gospodarstw w ogóle ich nie posiada. Brak urządzeń oczyszczających i gromadzących ścieki powoduje, że są one często bezpośrednio odprowadzane do rowów melioracyjnych, zanieczyszczając okoliczne cieki wodne. Istotnym mankamentem infrastruktury wodno-ściekowej jest niedostateczna ilość przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy; urządzenia tego typu mogłyby wydatnie poprawić obecną gospodarkę ściekową gminy Banie.

Długość sieci kanalizacyjnej w gminie oraz procent skanalizowania przedstawia tabela 10. 

	Ogólne zestawienie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Banie
	T a b e l a  10

	Gmina
	Długość sieci kanalizacyjnej [km]
	Długość sieci kanalizacyjnej 

w latach 

1993-2002 

[km]
	Procent mieszkańców objętych kanalizacją

	
	Ogółem
	Sanitarna
	Ogólnospławna
	
	

	Banie
	31,68
	31,68
	-
	6,5
	30,0


 Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego 2003 r.

Kanalizacja sanitarna została jak dotąd doprowadzona do kilku miejscowości: Banie, Baniewice, Swobnica oraz częściowo Lubanowo i Babinek. Ponadto w gminie występują  tereny rekreacyjne ośrodków wczasowych posiadające kanalizację – są to ośrodki zakładowe znajdujące się w Baniewicach - Dolna Odra nad jeziorem Długim , SSR „Gryfia” w Baniewicach oraz środek wczasowy Zakładów Mięsnych „Agryf”.

Stopień skanalizowania gminy jest wysoce niezadowalający. W celu poprawy obecnego stanu, należy prowadzić sukcesywne starania w celu objęcia kanalizacją większych obszarów gminy, z uwzględnieniem indywidualnych oczyszczalni w przypadku zabudowy rozproszonej. 


W celu poprawy istniejącego stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Banie, planuje się budowę systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Lubanowie, Babinku i Rożnowie. Ponadto plan inwestycyjny gminy na rok 2004 zakłada poprowadzenie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Swobica. 

Szczegółową charakterystykę sieci kanalizacyjnej przedstawia poniższa tabela.

	Szczegółowe zestawienie długości sieci kanalizacyjnej w gminie Banie 
	T a b e l a 11

	Miejscowość
	Długość i rodzaj odcinka sieci [km]
	Ilość przepompowni

	
	rurociągi grawitacyjne
	rurociągi tłoczne
	przykanaliki
	

	Banie
	6,80
	-
	1,70
	-

	Baniewice
	4,05
	4,80
	0,98
	3

	Swobnica
	5,27
	5,18
	2,90
	5

	Łącznie
	16,12
	9,98
	5,58
	8


Źródło: Profil gminy Banie, 2003 r.

Z istniejącego systemu kanalizacji ścieki odprowadzane są siecią rurociągów tłocznych do zbiorczej oczyszczalni w Baniach.  

Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 41,6 km. Administratorem wodociągów są Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie. 

Na terenie gminy funkcjonuje 12 wodociągów grupowych:

· Babinek – Lubanowo,

· Kunowo – Sosnowo – Parnica,

· Piaseczno – Górnowo,

· Banie,

· Dłużyna,

· Dłusko Gryfińskie,

· Swobnica,

· Baniewice,

· Tywica,

· Rożnowo,

· Piaskowo,

· Skotniki.

Wykres nr 3 zawiera porównanie pomiędzy ilością mieszkańców objętych siecią wodociągową a ilością mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Zestawienie to obrazuje dysproporcję pomiędzy stopniem skanalizowania a zwodociągowania gminy.


[image: image1.wmf]100

30

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

Procent mieszkańców

objętych siecią

wodociągową 

Procent mieszkańców

objętych siecią

kanalizacyjną


Wykres 3  Porównanie ilości mieszkańców objętych siecią wodociągową do ilości mieszkańców objętych siecią kanalizacyjną.

W środkowej części gminy, w miejscowości Banie znajduje się wybudowana w 1976 roku mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków. Obecnie obsługuje 97% ludności ogółu miejscowości podłączonych do oczyszczalni. Ścieki przesyłane są z miejscowości: Banie, Baniewice (60%), Swobnica. W oczyszczalni zlokalizowany jest punkt zlewny ścieków dowożonych z terenu gminy. Nieczystości dostarczane są od pozostałych użytkowników indywidualnych, mieszkających na terenach nieskanalizowanych. 

W skład oczyszczalni wchodzą następujące urządzenia techniczno – oczyszczające: krata koszowa, przepompownia ścieków surowych, studzienka pomiarowa z przepływomierzem, sito obrotowe, rów cyrkulacyjny beztlenowo – niedotleniony, stanowisko dozowania PIX, rowy cyrkulacyjne tlenowe, osadniki wtórne, zagęszczacz osadów nadmiernych, stacja mechanicznego odwadniana osadów, wiata do higienizacji osadów. Ponadto w oczyszczalni znajduje się składowisko kompostu i skratek.

Oczyszczalnia poddana została w 1999 roku modernizacji. Po dokonanej modernizacji możliwym stało się stosowanie technologii oczyszczania ścieków polegającym na: denitryfikacji, defosfatacji i usuwaniu związków węgla. Mimo to oczyszczalnia nie zapewnia pełnego usuwania zanieczyszczeń i nie spełnia wymaganych parametrów oczyszczania ścieków. 

Do podstawowych niedomagań funkcjonalnych obiektu należą:

· niedostateczne natlenienie ścieków w rowie cyrkulacyjnym,

· problemy z odprowadzaniem osadów ściekowym oraz ich zagospodarowywaniem.

Z tego powodu, celowa jest dalsza przebudowa oczyszczalni, co przewidziane jest w planach rozwoju gminy. Dodatkowo planuje się dociążenie oczyszczalni poprzez doprowadzenie do niej kolejnego odcinka sieci kanalizacyjnej. Szczegółowa specyfikacja oczyszczalni zwarta jest w tabeli nr 12.

	Szczegółowa charakterystyka oczyszczalni w gminie Banie                            T a b e l a  12

	Lokalizacja
	Użytkownik/ Właściciel
	Typ
	Wydajność [m3/d]
	Ilość osadów rocznie/ uwodnienie
	Rok

wykonania
	Odbiornik

	
	
	
	Max.
	Optymalna
	
	
	

	Banie
	Wodociągi Zachodnio- pomorskie    Sp. z o.o. w Goleniowie
	biologiczno –mechaniczna
	1100
	610
	b.d.
	1976
	rz. Tywa 


Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Grfińskiego 2003 r.

Charakterystyka odprowadzanych ścieków zestawiona jest w tabeli 13.

	Charakterystyka odprowadzanych ścieków z oczyszczalni w Baniach                T a b e l a  13

	Przeciętny dobowy odpływ ścieków [m3/d]
	Przeciętne dobowe ładunki zanieczyszczeń [kg/d]
	Stopień redukcji zanieczyszczeń [%]

	209
	BZT5
	1,0
	93,42

	
	ChZT
	7,1
	b.d.

	
	Zawiesina ogólna
	2,1
	93,64

	
	Azot ogólny
	4,0
	76,89

	
	Fosfor ogólny
	0,19
	89,19


Źródło: Profil Gminy Banie

WIOŚ Szczecin, 2001r.

Eksploatacja i odprowadzanie ścieków do rzeki Tywy odbywa się na podstawie ważnego pozwolenia wodno-prawnego. 

W miejscowościach częściowo skanalizowanych (Babinek, Lubanowo) oczyszczanie ścieków prowadzone jest w tzw. osadnikach Imhoffa. Są to urządzenie przestarzałe, nie zapewniające właściwego oczyszczania. Z uwagi na zły stan techniczny, wysoką przepustowość (od 10 do 65 m3/d) oraz technologię oczyszczania, urządzenia te stwarzają szczególne zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych. Są one bowiem źródłem zanieczyszczeń bakteriologicznych co wpływa na obniżenie stanu sanitarnego tych wód. Warto pamiętać również o tym, że część tych urządzeń nie posiada aktualnego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków.  


Ponadto na terenie gminy funkcjonują oczyszczalnie związane z ośrodkami wypoczynkowymi oraz  oczyszczalnia przyzakładowa w Rożnowie (gorzelnia). 

Podsumowując, na terenie gminy nie funkcjonuje wystarczająca ilość urządzeń oczyszczających ścieki. Istniejące obiekty są niesprawne lub przeciążone i nie spełniają obecnie stawianych wymogów. Oprócz tego na terenie gminy funkcjonują 2 oczyszczalnie przydomowe, jednak jest to zupełnie niewystarczające aby mogło odciążyć istniejące oczyszczalnie z zrzutów ze zbiorników bezodpływowych i poprawić gospodarkę wodno-ściekową (w tym infiltrację zanieczyszczeń z szamb do wód powierzchniowych i podziemnych). Istniejący stan zaopatrzenia w wodę, jak również rygory wynikające z ochrony środowiska przyrodniczego, obligują już w stanie istniejącym do budowy na terenie gminy pełnosprawnych oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacyjnych.

 Na terenie gminy Banie brak jest istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Głównym problemem jest ujmowanie i odprowadzanie wód deszczowych przede wszystkim na terenach zurbanizowanych. Wynika to z braku istniejącej kanalizacji deszczowej, a co za tym idzie spływ wód opadowych następuje bezpośrednio do środowiska gruntowo – wodnego.

Celem poprawy czystości wód powierzchniowych należy przewidzieć oczyszczanie wód opadowych. Szczególnie dotyczy to większych jednostek osadniczych o zwartej zabudowie, gdzie koncentracja ścieków deszczowych jest największa z uwagi na umocnione nawierzchnie dróg, placów powierzchni dachowych. Z tego względu należy rozważyć wykorzystanie istniejącej kanalizacji ogólnospławnej jako sieci deszczowej, a na nieskanalizowanych częściach terenu doprojektowanie dodatkowych kanałów, zwłaszcza na obszarach o zwartej zabudowie. W przypadku terenów, które zostaną objęte rozbudową sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć budowę sieci rozdzielczej, ze wskazanym podczyszczeniem ścieków deszczowych do odbiornika.

3.1.1. Zaopatrzenie w wodę

3.1.1.1. Ujęcia wód

Gmina Banie posiada 16 ujęć wody podziemnej. Pobierane wody, pochodzą głównie z zasobów wody podziemnej utworów czwartorzędowych i stosowane są najczęściej do celów bytowo - gospodarczych mieszkańców. Użytkownikiem większości ujęć są Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie. Pozostałe ujęcia są użytkowane przez Zakłady Mięsne „Agryf” ze Szczecina, Ośrodek Wypoczynkowy ZE Dolna Odra, Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Rolne „Młodimex” oraz Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogradzie.

Szczegółowy wykaz ujęć wód podziemnych znajdujących się na terenie gminy Banie przedstawia załącznik nr 1.

3.1.2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Gospodarkę ściekową do niedawna ograniczano do zbiorczych sieci kanalizacyjnych i zbiorczych oczyszczalni ścieków, co powodowało różnice pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi pod względem obsługi ludności w kwestii gospodarki ściekami. Było to spowodowane ekonomicznymi rozwiązaniami, które opierały się na obsłudze większych osiedli mieszkaniowych. Obszary wiejskie o niedogodnych warunkach deniwelacyjnych, zamieszkałe przez małą liczbę ludności skazane były na własne rozwiązania. Głównie opierało się to na korzystaniu ze zbiorników bezodpływowych tak zwanych szamb i opróżnianiu ich przez podmioty świadczące usługi asenizacyjne.


Najbardziej ekonomiczne jest stosowanie małych przydomowych oczyszczalni - urządzeń prostych w budowie, tanich w eksploatacji, łatwych w obsłudze, a nie ustępujących dużym oczyszczalniom skutecznością. Małe przydomowe oczyszczalnie to urządzenia składające się z osadnika gnilnego i układu rozsączającego. Prawidłowo dobrana i wykonana oczyszczalnia zapewnia użytkownikowi komfort, bardzo niskie koszty eksploatacji i bezawaryjną pracę przez długie lata. 


Jak wynika z Ustawy z dnia 13 września 1996 roku „O utrzymaniu czystości i porządku w gminach” Rozdz. 2 Art. 3 pkt. 3, gminy mają obowiązek prowadzić ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Obecnie w gminie Banie funkcjonują 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Budowa kolejnych indywidualnych oczyszczalni, zwłaszcza na terenach o znacznym ukształtowaniu terenu, mogłaby poprawić w znaczny sposób gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy i zastąpić braki w infrastrukturze.

3.1.3. Zbiorniki bezodpływowe

Wspomniana wyżej ustawa określa, iż zbiornik bezodpływowy to instalacja i urządzenie przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania. Ustawa mówi również o tym, iż gminy mają obowiązek prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. Zewidencjonowanie wszystkich zbiorników bezodpływowych, czyli określenie ich ilości, pojemności, stanu technicznego oraz dokonania oceny prawidłowości ich eksploatacji jest wskazane. Dzięki takim informacjom łatwiej będzie określić stan, zagrożenia i potrzeby ochrony środowiska prawidłowo określając kierunki działań gminy. 

Obecnie na terenie gminy Banie 248 gospodarstw domowych jest obsługiwanych przez zbiorniki bezodpływowe (szamba), co stanowi w przybliżeniu 14,6% ogółu mieszkańców w gminie. Gromadzone nieczystości są następnie zwożone taborem asenizacyjnym do punktu zlewnego w oczyszczalni w Baniach. 

3.2. Gospodarka odpadami

Szczegółową analizę stanu gospodarki odpadami zawiera opracowanie: 

„Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Banie”.

3.3. Komunikacja

3.3.1. Drogi

Na terenie gminy Banie istnieje dość dobrze rozbudowana sieć dróg. Jednakże ich stan techniczny nie jest zadowalający. Głównymi szlakami przechodzącymi przez teren gminy są droga wojewódzka nr 122 łącząca Krajnik Dolny z Pyrzycami oraz droga wojewódzka nr 121 relacji Gryfino – Myślibórz. Są to drogi tranzytowe, którymi odbywa się głównie transport ładunków ciężarowych. Drogi te mają istotny wpływ na kształtowanie zewnętrznych powiązań gminy. Droga nr 121 ma przebieg południkowy przebiegając przez teren gminy w kierunku północ – południe natomiast droga 122 przecina teren gminy w kierunku wschód – zachód. Obie trasy przecinają się w środkowej części gminy, w miejscowości Banie. Jest to korzystny układ komunikacyjny zapewniający połączenia z głównymi drogami krajowymi w powiecie nr 31, 26 i 3, choć może stwarzać pewne zagrożenia związane z nasilonym ruchem tranzytowym. W związku z ich transportową funkcją charakteryzują się one największym natężeniem ciężkiego ruchu kołowego. Stan techniczny dróg wojewódzkich określany jest jako dobry. Posiadają one nawierzchnie bitumiczne, są dobrze oznakowane i we właściwy sposób utrzymywane.

Pomimo, że blisko 88% dróg powiatowych ma twarde pokrycie bitumiczne a jedynie 12% posiada nawierzchnię gruntową, stan dróg powiatowych i gminnych jest niezadowalający – zniszczona nawierzchnia tych dróg, brak utwardzenia i źle utrzymane pobocza powodują ich okresową nieprzejezdność. Taki stan rzeczy powoduje pogorszenie warunków komunikacyjnych w gminie a tym samym hamuje jej rozwój i perspektywy przyciągnięcia inwestorów zewnętrznych. Niski stan parametrów technicznych dróg na terenie gminy wymaga podjęcia odpowiednich działań w celu ich modernizacji.

Zestawienie wszystkich dróg znajdujących się w granicach administracyjnych gminy wraz z ich długością i opisem odcinka przedstawia tabela 14.

	Wykaz dróg na terenie gminy Banie                                                                    T a b e l a  14

	Nr drogi
	Opis odcinka

	
	Nazwa
	Długość [km]

	Drogi krajowe

	brak na terenie gminy

	Drogi wojewódzkie

	1
	2
	3

	121
	Pniewo – Banie – Rów
	27,66

	122
	Krajnik Dln. – Banie - Pyrzyce
	6,67

	Razem
	
	34,33

	Drogi powiatowe

	1360Z
	Steklno – Babinek
	1,074

	1371Z
	Sosnowo – Banie
	6,773

	1372Z
	Baniewice – Lubanowo – Kunowo
	12,141

	1373Z
	Banie - Kunowo
	5,345

	1374Z
	Baniewice – Chojna
	7,611

	1375Z
	Swobnica – granica powiatu
	6,351

	1
	2
	3

	1376Z
	Piaseczno – Swobnica – Strzeszów
	11,571

	1377Z
	Piaseczno – Tetyń
	2,465

	1378Z
	Rożnowo - Bożym
	2,557

	1379Z
	Banie – Dłużna
	2,880

	1380Z
	Piaseczno - Piaskowo
	1,031

	1381Z
	Widuchowa – Lubanowo
	6,470

	1422Z
	Babinek - Żarczyn
	1,355

	Razem
	
	67,4


Źródło:  Zachodniopomorski Zarząd dróg wojewódzkich w Koszalinie, Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie, 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Banie

Sieć pozostałych dróg w gminie stanowią drogi wewnętrzne o łącznej długości 109 km. Tworzą one lokalną sieć połączeń na terenie gminy, umożliwiając komunikację na obszarach mniej zurbanizowanych, nie objętych zasięgiem głównych dróg. Poniżej przedstawiono wykaz dróg wewnętrznych gminy Banie. 

Komunikacja międzygminna realizowana jest poprzez PKS. Główne kierunkami podróży to miasta: Szczecin, Pyrzyce, Dębno oraz Myślibórz będące jednocześnie największymi ośrodkami gospodarczo – kulturalnymi w regionie.

3.3.2. Koleje

Obecnie na terenie gminy połączenia kolejowe nie są realizowane; jednotorowa linia kolejowa relacji Gryfino-Banie została zamknięta. Zatem zarówno transport osobowy jak i towarowy na terenie gminy w chwili obecnej nie funkcjonuje.

3.4. Rurociągi

Obecnie na terenie gminy nie jest poprowadzona sieć gazociągowa. Mieszkańcy zaopatrywani są w gaz bezprzewodowy – butlowy. W długoterminowych planach rozwoju gminy planowana jest gazyfikacja gminy. Przeprowadzenie inwestycji mającej na celu poprowadzenie linii gazowej na terenie gminy uzależnione jest w głównej mierze od realizacji Wojewódzkiego Programu Gazyfikacji.

Przewiduje się możliwość doprowadzenie gazu przewodowego do wszystkich miejscowości gminy, uwarunkowane byłoby to wybudowaniem sieci gazociągów wysokiego ciśnienia oraz szeregu stacji redukcyjno-pomiarowych. 

3.5. Sieć ciepłownicza i energetyczna

3.5.1. Ciepłownictwo


W gminie Banie zapotrzebowanie na energię cieplną pokrywane jest z palenisk indywidualnych i kotłowni lokalnych. Funkcjonujące kotłownie są w głównej mierze opalane węglem, koksem i miałem węglowym. Na terenie gminy znajduje się 11 lokalnych ciepłowni dostarczając energię do indywidualnych odbiorców. 9 kotłowni o mocy 0,3 – 0,5 MW (w tym 3 opalane olejem) oraz 2 kotłownie o mocy 0,5 – 0,8 MW. Są to kotłownie przestarzałe technologicznie bez perspektyw rozbudowy i zmiany nośnika grzewczego.


Jak dotąd w strukturze użytkowania paliw energetycznych na terenie gminy, gaz ziemny pełni rolę pomniejszą, jednak jego wykorzystanie wydaje się być przyszłościowe i powinno być promowane jako przyjazne środowisku. Jednym z czynników warunkujących mały udział gazu jest jego mała dostępność spowodowana brakiem sieci gazowniczej na terenie gminy i konieczność korzystania z uciążliwych butli gazowych.

3.5.2. Elektroenergetyka


Gmina Banie zasilana jest na poziomie napięcia SN – 15 kV z sąsiednich stacji 110/15 kV: „Widuchowa”, „Pyrzyce” i „Bielin”, które są z kolei zasilane są z wojewódzkiego systemu sieci 110 kV. Ze stacji „Widuchowa” i „Pyrzyce” wychodzą po 2 linie wyprowadzające i 1 ze stacji „Bielin”. Linie te zbiegają się w rozdzielni SN – 15 kV „Banie” położonej we wschodniej części gminy, w pobliżu drogi do Kunowa. Następnie linie 15 kV biegną do odpowiednich stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Później prąd przesyłany jest liniami napowietrznymi do odbiorców indywidualnych. Poza zasięgiem sieci elektroenergetycznej znajduje się południowa części gminy, która stanowi tereny leśne. Na terenie gminy funkcjonuje 58 stacji transformatorowych typu 15/0,4 kV.


Ponadto przez teren gminy, na wschód od miejscowości Banie przebiegają dwie linie najwyższych napięć. Linia relacji Krajnik – Plewiska o napięciu 400 kV oraz linia relacji Krajnik – Gorzów Wielkopolski o napięciu 220 kV. Wokół wspomnianych linii wysokich napięć obowiązują strefy ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wiąże się to z podjęciem działań mających na celu zakaz budowy budynków mieszkalnych w obrębie strefy (50 metrów od osi linii) i uwzględnienia tego w miejscowym planie zagospodarowania.

Z szacunków wynika, że istniejąca sieć energetyczna w nie pełni pokrywa zapotrzebowanie na energię ze strony gospodarki komunalnej, zakładów produkcyjnych i gospodarstw indywidualnych. dlatego Proponuje się budowę dodatkowej linii napowietrznej o napięciu 15kV ze stacji 110/15 kV „Pyrzyce” do rozdzielni „Banie”. 


Linie przesyłowe energii elektrycznej stanowią najbardziej widoczny element infrastruktury technicznej na terenie gminy, często w sposób rażący zaburzający harmonię wiejskiego krajobrazu. Szczególnie widoczne są te linie, które zostały niewłaściwie wkomponowane w lokalne układy, stanowiąc przykład nieprawidłowej polityki planowania przestrzennego. Dlatego proponuje się planowanie nowych linii wzdłuż naturalnych linii rozgraniczenia terenu.
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