                                                                                                         Banie, dnia 14.03.2014 r.

                                                                     
                         

DZK.7234.7.4.2014

Odpowiedź na  zapytanie w sprawie „Przebudowy drogi dojazdowej dom gruntów rolnych Swobnica Piaski - Las”

1.Pytanie: dotyczy SST(D-05-03.05a)
                  Wykonawca prosi o zmianę zapisów dotyczących wymagań z dokumentu WT-2        
                   2008 na  aktualny WT-2 2010. W wytycznych technicznych z 2008 r. znajdowało  
                   się wiele błędów, które uniemożliwiały spełnienie wszystkich zawartych w nich 
                   wymagań.

Odpowiedź: Zamawiającego nie obowiązuje stosowanie się do wymagań technicznych ,                   
                     załączona do SIWZ  SST pozostaje bez zmian.

2. Pytanie: dotyczy SST ( D-05.03.05b)
                   Wykonawca prosi o zmianę zapisów dotyczących wymagań z dokumentu WT-2        
                   2008 na  aktualny WT-2 2010. W wytycznych technicznych z 2008 r. znajdowało  
                   się wiele błędów, które uniemożliwiały spełnienie wszystkich zawartych w nich 
                   wymagań.

Odpowiedź: Zamawiającego nie obowiązuje stosowanie się do wymagań technicznych,                    
                      załączona do SIWZ  SST pozostaje bez zmian.


3. Pytanie: dotyczy projektu
                    W projekcie nie ma niwelety nr 1 . Prosimy o dodanie do projektu.

Odpowiedź: Załączyliśmy niweletę nr 1.

4. Pytanie:  dotyczy grubości warstwy ścieralnej
                     Według SST, ogłoszenia  oraz przekroju konstrukcyjnego podana grubość  
                     warstwy ścieralnej wynosi 4,0 cm  a według opisu technicznego oraz przedmiaru 
                     grubość warstwy ścieralnej wynosi 3,0 cm. Prosimy o sprecyzowanie.

Odpowiedź: grubość warstwy ścieralnej wynosi 3 cm.

5. Pytanie: dotyczy grubości warstwy wyrównawczej
                   Według SST grubość  warstwy wyrównawczej wynosi do 3,0 cm. Według opisu i  
                    przedmiaru 150kg/m² ( średnio 6,0 cm). Według przekrojów konstrukcyjnych 
                   125 kg/m² ( średnio 5,0 cm). Prosimy o sprecyzowanie.

Odpowiedź: grubość warstwy wyrównawczej 150 kg/m² ( średnio 6 cm).
6. Pytanie: dotyczy głębokość koryta pod poszerzenie  jezdni bitumicznej
                   W projekcie grubość konstrukcji poszerzenia jezdni bitumicznej wynosi 44,0 cm 
                    natomiast w przedmiarze podano głębokość koryta 40,0 cm. Prosimy o poprawę 
                    pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź: proszę robić zgodnie z przedmiarem.

7. Pytanie : dotyczy głębokość koryta pod nawierzchnię tłuczniową
                    W projekcie grubość konstrukcji tłuczniowej nawierzchni wynosi 35,0 cm  
                     natomiast w przedmiarze podano głębokość koryta 30,0 cm. Prosimy o 
                     poprawienie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź: proszę robić zgodnie z przedmiarem.


8. Pytanie: dotyczy robót ziemnych
                   W przedmiarze brak robót ziemnych. Według niwelety mogą wystąpić wykopy i 
                    nasypy. Prosimy o weryfikację i ewentualne dodanie pozycji.

Odpowiedź: roboty ziemne wynikają tylko z wykonania koryt.

9. Pytanie : dotyczy rozbiórek wjazdów bitumicznych
                    Po wizji lokalnej występują 4 wjazdy bitumiczne do posesji. W przedmiarze brak 
                    pozycji rozbiórka wjazdów bitumicznych. Prosimy o dodanie pozycji.

Odpowiedź: istniejące wjazdy bitumiczne nie będą  rozbierane.
