Banie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Swobnica Piaski - Las
Numer ogłoszenia: 138618 - 2014; data zamieszczenia: 24.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 68998 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4166381, faks 091 4166353.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Swobnica Piaski - Las.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. odcinek w km 0+000 - 0+275 - nawierzchnia bitumiczna na istniejącej nawierzchni bitumicznej - szerokość jezdni = 4,0m po wykonaniu lewostronnego poszerzenia o szerokości 1,50m, początek poszerzenia w km 0+025 - spadek poprzeczny jezdni - jednostronny 2% - pobocza utwardzone kruszywem łamanym na szerokość 0,5m od krawędzi jezdni II. odcinek w km 0+275 - 0+320 - nawierzchnia bitumiczna na istniejącym bruku - szerokość jezdni = 4,0m po wykonaniu lewostronnego poszerzenia o szerokości 1,50m, koniec poszerzenia w km 0+320 - spadek poprzeczny jezdni - jednostronny 2% - pobocza utwardzone kruszywem łamanym na szerokość 0,5m od krawędzi jezdni III. odcinek w km 0+320 - 0+639 - nawierzchnia bitumiczna - nowa konstrukcja drogi - szerokość jezdni = 4,0m - spadek poprzeczny jezdni - jednostronny 2% - pobocza utwardzone kruszywem łamanym na szerokość 0,5m od krawędzi jezdni IV. odcinek w km 0+639 - 0+926 - nawierzchnia bitumiczna - nowa konstrukcja drogi - szerokość jezdni = 4,0m - spadek poprzeczny jezdni - daszkowy +- 2% - pobocza utwardzone kruszywem łamanym na szerokość 0,5m od krawędzi jezdni V. odcinek w km 0+926 - 1+094 - nawierzchnia bitumiczna z wykorzystaniem jako podbudowy istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - szerokość jezdni = 4,0m - spadek poprzeczny jezdni - daszkowy +-2% - zjazd do cmentarza - bitumiczny o długości 61,5m - szerokość zjazdu 4,0m - pobocza utwardzone kruszywem łamanym na szerokość 0,5m od krawędzi jezdni VI. odcinek w km 1+094 - 1+204 nawierzchnia tłuczniowa - nowa konstrukcja drogi - szerokość jezdni = 4,0m - spadek poprzeczny jezdni - jednostronny 2% - pobocza gruntowe 2x0,5m 2.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano dla parametrów określonych przez Inwestora I. odcinek w km 0+ 000 - 0+320 - długość 320,0m 1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 3cm 2. warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilości 150kg/m2, średnia grubość 6cm 3. istniejąca podbudowa, grub. 25cm w tym: - konstrukcja lewostronnego poszerzenia - szerokość 1,50m - długość 295,0m 1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 3cm 2. warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilości 150kg/m2 średnia grubość 6cm 3. podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie o frakcji ciągłej 0/31,5mm, grubość warstwy 25 cm 4. warstwa odsączająca żwirowa, grubość warstwy 10 cm Ogólna grubość konstrukcji poszerzenia .............. 44cm Szczegóły na rysunkach 4,5,6 II. odcinek w km 0+320 - 0+639 - długość 319,0m 1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 3cm 2. warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilości 150kg/m2, średnia grubość 6cm 3. podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie o frakcji ciągłej 0/31,5mm, grubość warstwy 25cm 3. warstwa odsączająca żwirowa, grubość warstwy 10cm III. odcinek w km 0+639 - 1+094 - długość 455,0m 1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 3cm 2. warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilości 150kg/m2, średnia grubość 6cm 3. istniejąca podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie o frakcji ciągłej 0/31,5mm, grubość 25cm 4. warstwa odsączająca żwirowa, grubość warstwy 10cm Szczegóły na rysunku nr 8 IV. odcinek w km 1+094 - 1+204 - długość 110,0m 1. nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 warstwa górna o grub. 10 cm 2. nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 warstwa dolna o grub. 15cm 3. warstwa odsączająca żwirowa o grubości 10cm 2.3. ZJAZDY DO POSESJI I SKRZYŻOWANIA Zjazdy do posesji zaprojektowano w kształcie prostokątów. Długość nowych zjazdów wynosi 2,0m, długość zjazdów istniejących pozostawiono bez zmian. Szerokość zjazdów dopasowano do szerokości istniejących bram wjazdowych Skrzyżowania z innymi drogami zaprojektowano w kształcie trapezowym o długości 5,0m i wyokrąglono łukami o R=5,0m Konstrukcję zjazdów do posesji i skrzyżowań zaprojektowano jak konstrukcję drogi: 1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 3cm 2. warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilości 150kg/m2, średnia grubość 6cm 3. podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie o frakcji ciągłej 0/31,5mm, grubość warstwy 25cm 4. warstwa odsączająca żwirowa, grubość warstwy 10cm.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· MALDROBUD Sp. z o.o. Sp.Komandytowa, ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 684988,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 547760,74
· Oferta z najniższą ceną: 547760,74 / Oferta z najwyższą ceną: 680404,80
· Waluta: PLN.


