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DZK.7234.8.5.2015

Odpowiedź na  zapytanie w sprawie „Przebudowy drogi Kunowo - Parnica”

Pytanie: Zgodnie z SIWZ oraz dokumentacja projektową do wykonania podbudowy oraz nawierzchni należy użyć kruszywa bazaltowego frakcji 0/31,5 mm. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do wykonania innego kruszywa uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego o tych samych właściwościach jak kruszywo bazaltowe np. ze skały granitowej? Należy zwrócić uwagę na fakt iż kruszywa ze skały litej mają mniejszy ciężar objętościowy niż kruszywo bazaltowe i są tańsze. Zastosowanie np. kruszywa łamanego granitowego nie pogorszłoby parametrów drogi ani jej trwałości a tylko pozwoliłoby zmniejszyć koszty zakupu materiału i jego wbudowania a tym samym miałoby to wpływ na zmniejszenie ceny oferty i zaoszczędzenie pieniędzy publicznych.

Odpowiedź: proszę trzymać się SIWZ i dokumentacji projektowej.

Pytanie: Zgodnie z SIWZ oraz dokumentacją projektową należy wykonać warstwę żwirową grubości 15 cm. W dokumentacji nie ma informacji jakiej frakcji ma być żwir na warstwę odsączającą. Prosimy o podanie frakcji mieszanki żwirowej z jakiej ma być wykonana warstwa odsączająca.

Odpowiedź: Warstwę odsączającą wykonać ze żwiru o frakcji ciągłej 5-60 mm, dopuszcza się stosowanie pospółki czyli mieszanki żwiru z piaskiem.


