Banie, dnia 23.02.2015 r.

DZK.7234.8.6.2015

**Odpowiedź na zapytanie w sprawie „Przebudowy drogi Kunowo - Parnica”**

**Pytanie:** W SST D.02.03.01 pkt. 5.2 napisano , iż w miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w dokumentacji projektowej. Czy zamawiający wskaże miejsce pozyskania materiału nasypowego czy leży to po stronie Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Ustalenie miejsca pozyskania materiału nasypowego leży po stronie Wykonawcy.

**Pytanie:** Prosimy o udzielenie informacji dotyczących wymagań na oznakowanie pionowe(wielkość znaków, typ foli).

**Odpowiedź:** Oznakowanie wykonać znakami z grupy „małe” – znaki kategorii A: długość boku 750,0 mm, znaki kategorii B,C: średnica 600,0 mm, znaki kategorii D: długość podstawy 600,0 mm.

Typ folii odblaskowej: znaki A – 7 i B – 20 obowiązkowo folia typu 2, pozostałe znaki można stosować folię typu 1.