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DZK.7234.8.6.2015

Odpowiedź na  zapytanie w sprawie „Przebudowy drogi Kunowo - Parnica”

Pytanie: W SST D.02.03.01 pkt. 5.2 napisano , iż w miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w dokumentacji projektowej. Czy zamawiający wskaże miejsce pozyskania materiału nasypowego czy leży to po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź: Ustalenie miejsca pozyskania materiału nasypowego leży po stronie Wykonawcy.
Pytanie: Prosimy o udzielenie informacji dotyczących wymagań na oznakowanie pionowe(wielkość znaków, typ foli).

Odpowiedź: Oznakowanie wykonać znakami z grupy „małe” – znaki kategorii A: długość boku 750,0 mm, znaki kategorii B,C: średnica 600,0 mm, znaki kategorii D: długość podstawy 600,0 mm.
Typ folii odblaskowej: znaki A – 7 i B – 20 obowiązkowo folia typu 2, pozostałe znaki można stosować folię typu 1.


