	OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Przebudowa drogi Kunowo - Parnica
- Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 33654 - 2015r. 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4166381, faks 091 4166353.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi Kunowo - Parnica.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 
1. ROBOTY POMIAROWE 1.Roboty pomiarowe- trasa drogi w terenie równinnym z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej - km 2,30 
2. USUNIĘCIE DRZEW 2.Ścinanie drzew o średnicy 76-105cm bez karczowania pni z wywozem drewna w miejsce wskazane przez Inwestora w odległości do 10km od miejsca robót - szt 2,00 
3. ZEBRANIE HUMUSU - grubość warstwy 40cm 3.Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy 40cm - materiał do wykorzystania w poz. 9 - m2 2.430,00 
4. NASYPY NISKIE - do 1m wysokości 4.Wykonanie nasypów z zagęszczeniem z gruntu kat I-IV z pozyskaniem i transportem gruntu zagęszczanego - m3 6.335,00 
5. KORYTO DROGI - głębokość 20 cm 
5.Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość koryta 20cm z formowaniem poboczy z urobku - m2 10.879,00
 6. KONSTRUKCJA DROGI
 6.Wykonanie warstwy odsączającej żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - m2 10.879,00 
7.Wykonanie podbudowy z kruszywa bazaltowego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 20cm po zagęszczeniu. - m2 10.405,60
 8.Nawierzchnia z kruszywa bazaltowego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 10cm po zagęszczeniu. - m2 9.695,50 
7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
9.Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem mieszanką traw. Grubość warstwy humusu do 10cm - m2 1.604,00 
10.Odtworzenie rowów z profilowaniem skarp i dna rowu - m 214,00 
8. ROBOTY INNE 
11.Ustawienie barier stalowych jednostronnych SP 06 - m 62,00 
12.Zakup i ustawienie znaków drogowych pionowych - szt 12,00 
13.Zakup i ustawienie luster drogowych fi 700mm na słupkach -szt 2,00 
14.Zakup i ustawienie tablic promocyjnych o wym.900x700mm -szt 2,00.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Spółdzielnia Usług Rolnych ROL-BUD, ul. Ceglana 8, 74-510 Trzcińsko - Zdrój, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1353276,34 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 884630,00
· Oferta z najniższą ceną: 884630,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1794800,91
· Waluta: PLN.

	



