Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 133732-2016 z dnia 2016-05-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Banie
Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość 1. ROBOTY POMIAROWE 1 D-01.01.01a Roboty pomiarowe- trasa drogi w terenie równinnym z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej km 2,921 2. WYCINKA KRZAKÓW Z PASA DROGOWEGO 2 D-01.02.01...
Termin składania ofert: 2016-06-09 

Banie: Przebudowa drogi Dłużyna - Parnica
Numer ogłoszenia: 120967 - 2016; data zamieszczenia: 06.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 133732 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4166381, faks 091 4166353.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi Dłużyna - Parnica.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość 1. ROBOTY POMIAROWE 1 D-01.01.01a Roboty pomiarowe- trasa drogi w terenie równinnym z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej km 2,921 2. WYCINKA KRZAKÓW Z PASA DROGOWEGO 2 D-01.02.01 Wycinka krzaków z wykarczowaniem korzeni z wywozem w miejsce wybrane przez wykonawcę w celu utylizacji w km 2+300-2+730 str. P+L do granicy pasa drogowego 2*430,0*4,0 m2 3.440,00 razem m2 3.440,00 3. KORYTO DROGI 3 D-04.01.01 Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość koryta 20cm z formowaniem obustronnych poboczy o szer. 1,0m z urobku oraz z wywozem nadmiaru urobku w miejsce wybrane przez wykonawcę w km 0+000-2+921, szerokość koryta 5,0m 2921*5,0 m2 14.605,00 razem m2 14.605,00 4. KONSTRUKCJA DROGI - SZEROKOŚĆ 5,0m 4 D-04.02.01 Wykonanie warstwy odsączającej żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm w km 0+000-2+921, szerokość 5,0m 2921*5,0 m2 14.605,00 razem m2 14.605,00 5 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego, bazaltowego 0/63mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm w km 0+000-2+921, szerokość 5,0m 2921*5,0 m2 14.605,00 razem m2 14.605,00 6 D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa łamanego, bazaltowego 0/31,5mm, warstwa górna o grubości po zgęszczeniu 10cm w km 0+000-2+921, szerokość 5,0m 2921*5,0 m2 14.605,00 razem m2 14.605,00 5. MIJANKI - 5 sztuk, głębokość 3,0m 7 D-04.01.01 Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość koryta 20cm z formowaniem poboczy z urobku głębokość mijanki 3,0m 5*((30+23)/2*3,0) m2 397,50 razem m2 397,50 8 D-04.02.01 Wykonanie warstwy odsączającej żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 5*((30+23)/2*3,0) m2 397,50 razem m2 397,50 9 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego, bazaltowego 0/63mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 5*((30+23)/2*3,0) m2 397,50 razem m2 397,50 10 D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa łamanego, bazaltowego 0/31,5mm, warstwa górna o grubości po zgęszczeniu 10cm 5*((30+23)/2*3,0) m2 397,50 razem m2 397,50 6. ZJAZDY DO PÓL - 12 sztuk 11 D-04.01.01 Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość koryta 20cm z formowaniem poboczy z urobku. zjazdy do pól 12szt. ((10,0+5,0)/2*3,0)*12 m2 270,00 razem m2 270,00 12 D-04.02.01 Wykonanie warstwy odsączającej żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm ((10,0+5,0)/2*3,0)*12 m2 270,00 razem m2 270,00 13 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego, bazaltowego 0/63mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm ((10,0+5,0)/2*3,0)*12 m2 270,00 razem m2 270,00 14 D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa łamanego, bazaltowego 0/31,5mm, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10cm ((10,0+5,0)/2*3,0)*12 m2 270,00 razem m2 270,00 7. ROBOTY ODWODNIENIOWE 15 Wykonanie ścianek czołowych dla przepustów o średnicy 60cm szt 2,00 16 D-06.04.01 Wykonanie rowów przydrożnych trapezowych o głębokości 0,7m i szerokości dna 0,4m. Pochylenie skarp 1:1,15, z wywozem urobku w miejsce wybrane przez wykonawcę objętość w przekroju 0,84m3/m w km 0+010-2+725 str. P+L (2715*2-(12*10,0+5*30,0))*0,84 m3 4.334,40 razem m3 4.334,40 8. ROBOTY INNE 17 D-07.05.01 Ustawienie barier stalowych jednostronnych SP 06 strona lewa drogi 12,0 m 12,00 strona prawa drogi 12,0 m 12,00 razem m 24,00..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Spółdzielnia Usług Rolnych ROL-BUD, ul. Ceglana 8, 74-510 Trzcińsko -Zdrój, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 973090,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 973090,50 
· Oferta z najniższą ceną: 973090,50 / Oferta z najwyższą ceną: 1207333,81 
· Waluta: PLN .



