OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1372Z Baniewice - Lubanowo -Kunowo na odcinku 374 mb przejście przez Lubanowo**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 123819 - 2016r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4166381, faks 091 4166353.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa drogi powiatowej nr 1372Z Baniewice - Lubanowo -Kunowo na odcinku 374 mb przejście przez Lubanowo.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Nakładka Rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (frezowanie), grubość nawierzchni 3 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km w miejsce wskazane przez Inwestora- materiał Inwestora. (prawa strona) (16,60x2,50)=41,50 m2 Ogółem: 41,50 m2 m2 41,50 Mechaniczne wykonanie koryta (poszerzenie) o gł. 30 cm pod konstrukcje jezdni w gruncie kat. II-IV - 1785,00-1670,40=114,60 m2, 157,50-135,18=22,32 m2, 10,00+16,00:2x5,00=65,00 m2, Ogółem: - 201,92m2x1,15 wsp. =232,21m2 m2 232,21 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km z wbudowaniem na poboczu drogi 201,92x0,3=60,58m3 m3 60,58 Wykonanie i zagszczenie warstwy odsączającej w korycie na poszerzeniu, gr. warstwy 10 cm po zagęszczeniu m2 232,21 Jednostronne odkrycie krawędzi jezdni z rozplantowaniem urobku na poboczu drogi 357,00x0,5=178,5 m2 m2 178,50 Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową. Obmiar jak poz. 8 m2 2 007,50 Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm po zagęszczeniu, wraz z transportem na miejsce wbudowania. 2007,50x 0,100=200,75mg t 200,75 Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową. 357,00x5,00=1785,00 m2, 31,50x5,00=157,50 m2 (łącznik), 10,00+16,00:2x5,00=65,00 m2 (nowy łącznik) Ogółem: 2007,50 m2 m2 2 007,50 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z transportem na miejsce wbudowania. Ogółem: 2007,50+41,50=2049,00 m2 m2 2 049,00 Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej - szt. 17 , kratek wpustowych - szt.1, szt. 18,00 Podbudowa z kruszywa łamanego 0,31,5 mm, warstwa grubości 20 cm po zagęszczeniu. m2 232,21 Zjazdy 1 Mechaniczne wykonanie koryta o gł. 30 cm pod zjazdy bitumiczne w gruncie kat. II-IV (5,65x4,00+4,50x4,00+5,00x5,00+4,00x4,00+6,80x4,00+5,00x4,00)x1,2 wsp=154,56 m2 m2 154,56 2 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km z wbudowaniem na poboczu drogi 154,56x0,30=46,37 m2 m3 46,37 3 Wykonanie i zagszczenie warstwy odsączającej w korycie na poszerzeniu, gr. warstwy 10 cm po zagęszczeniu m2 154,56 4 Podbudowa z kruszywa łamanego 0,31,5 mm, warstwa grubości 20 cm po zagęszczeniu. m2 154,56 5 Obustronne odkrycie krawędzi jezdni z rozplantowaniem urobku na poboczu drogi 56,30x0,50=28,15 m2 m2 28,15 6 Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową. (3,45x5,00+5,45x1,55+5,8x2,30+6,00x4,10+5,00x4,00+5,20x4,00+4,40x4,00+8,00x3,20)x1,2 wsp =177,64 m2 m2 177,64 7 Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm po zagęszczeniu, wraz z transportem na miejsce wbudowania. (177,64+154,56)x0,100=33,22mg t 33,22 8 Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową. 154,56 +177,64=332,20 m2 m2 332,20 9 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z transportem na miejsce wbudowania. m2 332,20.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 01.08.2016.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* MALDROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz, kraj/woj. zachodniopomorskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 170781,67 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 151442,35
* **Oferta z najniższą ceną:** 151442,35 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 151442,35
* **Waluta:** PLN .