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[bookmark: _GoBack]W dniu 24.02.2017 wpłynęło zapytanie do SIWZ.
 Odpowiadamy  na zapytanie do SIWZ:
Pytanie: Po zapoznaniu się z projektem „ Przebudowy drogi Piaseczno – Dłużyna” oraz po dokonaniu oględzin w terenie stwierdza się , że brakuje w przedmiarze robót pozycji roboty ziemne w zakresie niwelacji terenu i pobocza wraz z przemieszczeniem i wywiezieniem nadmiaru gruntu. W części opisowej projektu budowlanego wykonawczego w pozycji 1.3 stan istniejący. Projektant stwierdza w profilu podłużnym liczne wzniesienia. Przekroje poprzeczne bardzo zróżnicowane, część drogi w wykopie, część drogi w nasypie.
Czy inwestor zakłada, że oferent brakujące w przedmiarze roboty ma doliczyć do istniejących pozycji, lub przewiduje roboty dodatkowe przed przystąpieniem do przebudowy drogi Piaseczno- Parnica.
Odpowiedź: 
 Inwestor nie zabrania wyrównania terenu przed przystąpieniem do 
korytowania, uznaje jednak, że wyrównanie terenu robót jest częścią składową 
roboty nazwanej " wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża" 
i dlatego nie przewiduje zwiększenia zakresu robót ziemnych.
W SST 04.01.01 " KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA"  pkt 5 
Wykonanie robót  zapisano: Rodzaj sprzętu a w szczególności jego moc należy 
dostosować do rodzaju gruntu w którym prowadzone są roboty i do trudności 
jego odspojenia.  Wyrównanie terenu robót wynikające z technologii wykonania 
koryta drogi należy wykonać równiarką lub spycharką o odpowiedniej mocy i 
oczywiście doliczyć do pozycji "Korytowanie"




