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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 54706
Data: 30/03/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Banie, Krajowy numer identyfikacyjny 53339200000, ul. ul. Skośna  6, 74110   Banie, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 166 381, e-mail jgurd@interia.pl, faks 914 166 353. 
Adres strony internetowej (url): www.banie.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia Roboty drogowe nawierzchnia 17 Warstwa odcinająca pod jezdnie, wjazdy, parkingi z miału kamiennego. Grubość po zagęszczeniu 10 cm 2697.3*0.1 m3 RAZEM 269.730 18 Podbudowa betonowa pod chodniki, zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy 15 cm, beton B-10 577.1 m2 19 Podbudowa betonowa pod chodniki zagęszczana mechanicznie za każdy 1 cm różnicy, beton B-10 -7*577.1 m2 RAZEM -4039.700 20 Podbudowa betonowa pod jezdni, wjazdy, parkingi zagęszczana mechanicznie o grubości 15 cm, beton B-15 2770 m2 21 Podbudowa betonowa pod jezdnię, wjazdy, parkingi, zagęszczana mechanicznie dodatek za każdy 1 cm, beton B-15 5*2770 m2 RAZEM 13850.000 Roboty drogowe parking 5 Warstwa odcinająca pod jezdnie, wjazdy, parkingi z miału kamiennego. Grubość po zagęszczeniu 10 cm 477.25 m3 6 Podbudowa betonowa pod chodniki, zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy 15 cm, beton B-10 12.75 m2 7 Podbudowa betonowa pod chodniki zagęszczana mechanicznie za każdy 1 cm różnicy, beton B-10 -7*12.75 m2 RAZEM -89.250 8 Podbudowa betonowa pod jezdni, wjazdy, parkingi zagęszczana mechanicznie o grubości 15 cm, beton B-15 564.5 m2 9 Podbudowa betonowa pod jezdnię, wjazdy, parkingi, zagęszczana mechanicznie dodatek za każdy 1 cm, beton B-15 5*564.5 m2 RAZEM 2822.500 
W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia Roboty drogowe nawierzchnia 17 Warstwa odcinająca pod jezdnie, wjazdy, parkingi z piasku średnioziarnistego. Grubość po zagęszczeniu 10 cm 2697.3*0.1 m3 RAZEM 269.730 18 Podbudowa pod chodniki, z kruszywa łamanego ze skały litej 0/31,5 mm zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy 8 cm, 577.1 m2 19 skreślono 20 Podbudowa z kruszywa łamanego ze skały litej 0/31,5 pod jezdnie, wjazdy, parkingi zagęszczana mechanicznie o grubości 25 cm, 2770 m2 21 skreślono. Roboty drogowe parking 5 Warstwa odcinająca pod jezdnie, wjazdy, parkingi z piasku średnioziarnistego. Grubość po zagęszczeniu 10 cm 477.25 m3 6 Podbudowa z kruszywa łamanego ze skały litej 0/31,5 mm pod chodniki, zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy 8 cm , 12.75 m2 7 skreślono 8 Podbudowa z kruszywa łamanego ze skały litej 0/31,5 mm pod jezdnie, wjazdy, parkingi zagęszczana mechanicznie o grubości 25 cm, 564.5 m2 9 Skreślono 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 14/04/2017, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 21/04/2017, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 


