
Zmiana w SIWZ
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Informacje ogólne: 
Roboty drogowe nawierzchnia 
[bookmark: _Hlk479331055]17 Warstwa odcinająca pod jezdnie, wjazdy, parkingi z piasku średnioziarnistego. Grubość po zagęszczeniu 10 cm 2697.3*0.1 m3 RAZEM 269.730 
18 Podbudowa  pod chodniki, z kruszywa łamanego ze skały litej 0/31,5 mm zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy 8 cm,  577.1 m2 
19 skreślono 
20 Podbudowa z kruszywa łamanego ze skały litej 0/31,5  pod jezdnie, wjazdy, parkingi zagęszczana mechanicznie o grubości 25 cm,  2770 m2 
21 skreślono. 
Roboty drogowe parking 
 5 Warstwa odcinająca pod jezdnie, wjazdy, parkingi z piasku średnioziarnistego. Grubość po zagęszczeniu 10 cm 477.25 m3 
6 Podbudowa z kruszywa łamanego ze skały litej 0/31,5 mm pod chodniki, zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy 8 cm ,  12.75 m2 
7 skreślono
 8 Podbudowa z kruszywa łamanego ze skały litej 0/31,5 mm pod jezdnie, wjazdy, parkingi zagęszczana mechanicznie o grubości 25 cm,  564.5 m2
 9 Skreślono
Rozdział XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ustala się termin składania ofert na dzień 21.04.2017 r. godz. 10:00.

Zmianie ulega Zał. 1A kosztorys ofertowy- nawierzchnia ul. Sienkiewicza
w punktach:
17 Warstwa odcinająca pod jezdnie, wjazdy, parkingi z piasku średnioziarnistego. Grubość po zagęszczeniu 10 cm 2697.3*0.1 m3 RAZEM 269.730 
18 Podbudowa  pod chodniki, z kruszywa łamanego ze skały litej 0/31,5 mm zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy 8 cm,  577.1 m2 
19 skreślono 
20 Podbudowa z kruszywa łamanego ze skały litej 0/31,5  pod jezdnie, wjazdy, parkingi zagęszczana mechanicznie o grubości 25 cm,  2770 m2 
21 skreślono. 
Zał. 1 A Kosztorys ofertowy – przebudowa parkingu ul. Sienkiewicza
w punktach:
5 Warstwa odcinająca pod jezdnie, wjazdy, parkingi z piasku średnioziarnistego. Grubość po zagęszczeniu 10 cm 477.25 m3 
6 Podbudowa z kruszywa łamanego ze skały litej 0/31,5 mm pod chodniki, zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy 8 cm ,  12.75 m2 
7 skreślono
 8 Podbudowa z kruszywa łamanego ze skały litej 0/31,5 mm pod jezdnie, wjazdy, parkingi zagęszczana mechanicznie o grubości 25 cm,  564.5 m2
 9 Skreślono
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