OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Banie , ul. Skośna 6, 74-110 Banie, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4166381, faks 091 4166353.
1. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.banie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

1. „Zakup i dostawa ciągnika rolniczego z osprzętem typu kosiarka   „
II.1.2) Rodzaj zamówienia: zakup i usługi
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
„Zakup i dostawa ciągnika rolniczego z osprzętem typu kosiarka  „ zestaw przeznaczony do koszenia poboczy dróg i ścieżki rowerowej 

Ciągnik rolniczy
1. Silnik
a) moc  znamionowa min. 45 KM ;
b) pojemność skokowa min. 2500 cm³;
c) chłodzony cieczą , czterosuwowy Diesel z bezpośrednim wtryskiem z rzędową pompą wtryskową;
2. Układ napędowy
a) napęd na oś tylną;
b) most napędowy tylni z blokadą mechaniczną oraz zwolnicami planetarnymi;
c) sprzęgło suche , dwustopniowe;
3. Układ hamulcowy i kierowniczy
a) hamulce  tarczowe, mokre;
b) układ kierowniczy ze wspomaganiem;
4. Tylny WOM
a) prędkość WOM 540 (obr/min);
5. Układ hydrauliczny
a) udźwig podnośnika tylnego min. 1200 kg
b) hydraulika zewnętrzna – 4 szybkozłącza;
c) regulacja siłowa, pozycyjna, mieszana, czułości reakcji i szybkości opuszczania;
d) Lift-O-Matic.
6. Koła i rozstaw
a) rozmiar przednich opon 6,0-16:
b) rozmiar tylnych opon   13,6-28;
c) rozstaw kół przednich do 1310 mm
d) rozstaw kół tylnych do 1980 mm.
7.Wyposażenie
a) kabina czterosłupkowa, przestronna, ogrzewana, wentylowana oraz tapicerowana uchylne szyby minimum tylne oraz  dwie boczne, spryskiwacze szyb;
b) zaczep tylnego TUZ-a- dolna belka wychylna , zaczep do przyczepy;
c) błotniki przednie
d) instalacja pneumatyczna hamulców przyczep jednoobwodowa;
e) światło ostrzegawcze.
f) instalacja elektryczna do podłączenia przyczepy;
g) tylny zaczep główny transportowy regulowany dostosowany również do przyczep samochodowych.

Kosiarka
1. kosiarka bijakowa tylno- boczna (koszenie poboczy dróg, skarp, rowów)  kompatybilna z ciągnikiem.

Gwarancja na zestaw min. 24 miesiące;
Szkolenie operatorów  z obsługi ciągnika i kosiarki  po stronie Dostawcy;
Ciągnik fabrycznie nowy może być  od rocznika 2015.


II.1) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: maksymalnie 14 dni od daty podpisania umowy.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe.
III.2) KRYTERIA OCENY OFERT
III.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
III.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
[bookmark: _GoBack]III.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.banie.pl
III.3.2) Termin składania  ofert: do 12.05.2016 r., godzina 12:00, miejsce: Gmina Banie, ul. Skośna 6, pok. nr 15( sekretariat).



