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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  
Przebudowa nawierzchni ul.Sienkiewicza oraz budowa parkingu i zjazdów na dz. nr 357/2 i 125 obręb Banie 1

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 54706

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 61475

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 
nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Banie, krajowy numer identyfikacyjny 53339200000, ul. ul. Skośna  6, 74110   Banie, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 914 166 381, faks 914 166 353, e-mail jgurd@interia.pl
Adres strony internetowej (URL): www.banie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa nawierzchni ul.Sienkiewicza oraz budowa parkingu i zjazdów nadz. nr 357/2 i 125 obręb Banie 1
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 
DZK.7234.IV.1.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Roboty drogowe nawierzchnia 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.325 Km 2 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie 92 m2 3 Rozbiorka nawierzchni jezdni z plyt betonowych JOMB na podsypce zwirowej 90 m2 4 d.1 4 Rozbiorka nawierzchni chodnikow z plyt betonowych 50x50x7 na podsypce zwirowej 475 m2 5 Rozbiorka kraweznikow betonowych na podsypce piaskowej 413 m 6 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 73.67 m3 7 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 15 szt. 8 Profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża na gruntach mineralnych - koryto wykonywane ręcznie na gł. 15 cm, grunty spoiste kat. II-III 641 m2 9 Profilowanie koryta pod chodniki i dojścia, zagęszczanie podłoża na gruntach mineralnych - za dalsze 5 cm ponad 15 cm gł. koryta wykonywanego ręcznie, grunty spoiste kat. II-III 641 m2 10 Profilowanie koryta pod jezdnie i wjazdy, zagęszczanie podłoża na gruntach mineralnych - koryto wykonywane ręcznie na gł. 15 cm, grunty spoiste kat. II-III 1793.1 m2 11 Profilowanie koryta pod poszerzenia i wjazdy, zagęszczanie podłoża na gruntach mineralnych - za dalsze 5 cm ponad 15 cm gł. koryta wykonywanego ręcznie, grunty spoiste kat. II-III 5*1793.1 m2 RAZEM 8965.500 12 Profilowanie koryta pod poszerzenia, zagęszczanie podłoża na gruntach mineralnych - koryto wykonywane ręcznie na gł. 15 cm, grunty spoiste kat. II-III 263 m2 13 Profilowanie koryta pod poszerzenia, zagęszczanie podłoża na gruntach mineralnych - za dalsze 5 cm ponad 15 cm gł. koryta wykonywanego ręcznie, grunty spoiste kat. II-III 8*263 m2 RAZEM 2104.000 14 Wywóz ziemi z poszerzenia wjazdów samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 0.55*263 m3 RAZEM 144.650 15 Wzmocnienie podłoża na poszerzeniach z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm 263 m2 16 Wzmocnienie podłoza na poszerzeniach z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 8*263 m2 RAZEM 2104.000 17 Warstwa odcinająca pod jezdnie, wjazdy, parkingi z piasku średnioziarnistego. Grubość po zagęszczeniu 10 cm 2697.3*0.1 m3 RAZEM 269.730 18 Podbudowa pod chodniki, z kruszywa łamanego ze skały litej 0/31,5 mm zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy 8 cm, 577.1 m2 20 Podbudowa z kruszywa łamanego ze skały litej 0/31,5 pod jezdnie, wjazdy, parkingi zagęszczana mechanicznie o grubości 25 cm, 2770 m2 22 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej ( na na przejściach dla pieszych i wjazdach obniżony) 868.4 m 23 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 473 m 24 Ścieki uliczne z kostki betonowej szarej gr 6cm na podsypce cementowo-piaskowej typ kostki "CEGIEŁKA" 132.1 m2 25 Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowopiaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, typ kostki "DWUTEOWNIK" 1909.9 m2 26 Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowopiaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, typ kostki "CEGIEŁKA" 518.3 m2 27 Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8cm cm na podsypce cementowopiaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (na szerokości przejścia 1m chodnika i wjazdach) 286.8 m2 28 Ustawienie typowych pref.elem.oznakowania drog - slupek do znaku o wys. 330 cm (z demontażem starych) elem. 8.000 29 Przymocowanie do słupków tarcz drogowych znaków I generacji, odblaskowych z demontażem starych 9 tabl. 30 Ręczne rozścielenie mieszanki z torfu, nawozów mineralnych i wapna rolniczego grubości 2 cm w terenie płaskim 0.045 ha 31 Dodatek do warstwy torfowej trawników za każdy 1 cm różnicy grubości warstwy do kol. 01 3*0.045 ha RAZEM 0.135 32 Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-II bez nawożenia 0.045 ha 33 Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt. 4 szt. 34 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 12 szt. 35 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 15 szt. 36 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 5 szt. Roboty drogowe parking 1 Profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża na gruntach mineralnych - koryto wykonywane ręcznie na gł. 15 cm, grunty spoiste kat. II-III 12.75 m2 2 Profilowanie koryta pod chodniki i dojścia, zagęszczanie podłoża na gruntach mineralnych - za dalsze 5 cm ponad 15 cm gł. koryta wykonywanego ręcznie, grunty spoiste kat. II-III 12.75 m2 3 Profilowanie koryta pod jezdnie i wjazdy, zagęszczanie podłoża na gruntach mineralnych - koryto wykonywane ręcznie na gł. 15 cm, grunty spoiste kat. II-III 464.5 m2 4 Profilowanie koryta pod poszerzenia i wjazdy, zagęszczanie podłoża na gruntach mineralnych - za dalsze 5 cm ponad 15 cm gł. koryta wykonywanego ręcznie, grunty spoiste kat. II-III 5*464.5 m2 RAZEM 2322.500 5 Warstwa odcinająca pod jezdnie, wjazdy, parkingi z piasku średnioziarnistego. Grubość po zagęszczeniu 10 cm 477.25 m3 6 Podbudowa z kruszywa łamanego ze skały litej 0/31,5 mm pod chodniki, zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy 8 cm, 12.75 m2 8 Podbudowa z kruszywa łamanego ze skały litej 0/31,5 mm pod jezdne, wjazdy, parkingi zagęszczana mechanicznie o grubości 25 cm, 564.5 m2 10 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej ( na na przejściach dla pieszych i wjazdach obniżony) 18.5 m 11 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 53.60 m 12 Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowopiaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, typ kostki "DWUTEOWNIK" 464.5 m2 13 Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowopiaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, typ kostki "CEGIEŁKA" 12.75 m2 14 Ręczne rozścielenie mieszanki z torfu, nawozów mineralnych i wapna rolniczego grubości 2 cm w terenie płaskim 0.016 ha 15 Dodatek do warstwy torfowej trawników za każdy 1 cm różnicy grubości warstwy do kol. 01 3*0.016 ha RAZEM 0.048 16 Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-II bez nawożenia 0.016 ha Szczegółowy zakres robót określony jest w projekcie wykonawczym, ST, kosztorysie ofertowym oraz innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie 

II.5) Główny Kod CPV: 45230000-8
Dodatkowe kody CPV: 45233000-9
SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
	
	

	Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
	

	IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT599028.17
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert3
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
DANKOM,  ,  Daniel Błażkiewicz Lisie Pole 52,  74-506,  Nawodna,  kraj/woj. zachodniopomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 438132.38
Oferta z najniższą ceną/kosztem 438132.38
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 654851.04
Waluta: PLN
 




