**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OC-7040/34/2010

 Nazwa zadania: **”Położenie nakładki asfaltowej w Lubanowie i Babinku w ciągu drogi powiatowej nr 1372Z i 1360Z ”**

 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Banie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 **I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:**

Gmina Banie

ul.Skośna 6

74-110 Banie

www.bip.banie.pl

urzad@banie.pl

tel. (091) 4166381

7:00 - 15: 00

**II. Określenie trybu zamówienia:**

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

**III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.banie.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy w Baniach

ul. Skośna 6

74-110 Banie

pokój nr 13

**IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:**

 **”Położenie nakładki asfaltowej w Lubanowie i Babinku w ciągu drogi powiatowej nr 1372Z i 1360Z ”**

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Lubanowo - wyrównanie istniejacej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym 0/31,5, gr 10 cm, nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W50/70 warstwa wiążąca 4 cm, beton asfaltowy AC11S 50/70 warstwa ścieralna 3 cm.

Babinek - wyrównanie istniejacej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym 0/31,5, gr 10 cm, nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W50/70 warstwa wiążąca 4 cm, beton asfaltowy AC11S 50/70 warstwa ścieralna 3 cm, koryto o gł. 10 cm, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego niesortowanego 0/31,5 o grubości 10 cm 2x 0,5 m.

Opis przedmiotu zamówienia przedstawia dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych , natomiast szczegółowy wykaz prac zawarto w przedmiarach robót będących załącznikami do siwz.

Kod CPV 45 100000-8, 45233000-9,

#45**V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:**

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

**VI. Termin wykonania zamówienia:**

 do 30.10.2010 r.,

**VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:**

w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24. ust 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki określone w SIWZ

**VIII. Informacja na temat wadium:**

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

**IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

#61

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa kryterium | Waga |
| Cena  | 100 |

**X. Miejsce i termin składania ofert:**

Oferty należy składać do dnia: 2010-09-01 do godz. 10:00

 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Baniach,

 ul. Skośna 6, 74-110 Banie

 pokój nr 15

**XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:**

 Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-09-01, o godz. 10:30

 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Baniach,

 ul. Skośna 6, 74-110 Banie

 pokój nr 9

**XII. Termin związania ofertą**

 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

**XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej**

 nie dotyczy

**XIV. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

ustala się w wysokości 5% ceny (brutto) podanej w formularzu oferty

 Wójt

 Teresa Sadowska