Załącznik nr 1

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Banie

Wójt Gminy Banie
zaprasza do złożenia oferty na:  Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na dz. nr 387 w Baniewicach         
1. Ofertę należy: 
a) złożyć w jednej zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego* lub
b) wysłać faksem na numer 91 4 166 381 lub 

c) przesłać e-mailem na adres: urzad@banie.pl
2. Na kopercie/faksie/e-mailu* należy umieścić:
a. Nazwę i adres Wykonawcy

                    b. Tytuł: „Oferta na „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na dz. nr 387 w Baniewicach         
3. Oferta winna:

a) zawierać cenę obejmująca całość zamówienia (cyframi i słownie);
b) zawierać cenę jednostkową netto i brutto, jeżeli wynika to ze specyfiki przedmiotu zamówienia;

c) być napisana w języku polskim, czytelnie, trwałą techniką.
4. Opis przedmiotu zamówienia:
· Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z ułożeniem w stosy do dalszego użycia      52,00 m²
· Rozebranie krawężnika betonowego na pods. cem. piaskowej     26,00 m;

· Rozebranie betonowych ław krawężnika z wywozem rumszu     1,56 m³;

· Rozebranie obrzeża bet. Z ułożeniem w stosy                              26,00 m;

· Rowki w gruncie kat. III-IV o wymiarach 40x40 cm pod krawężniki i ławy   101,90 m;

· Ustawienie krawężnika najazdowego 15x22x100 cm na ławie  betonowej z oporem z betonu C12/15          42,00 m;

· Ustawienie krawężnika wystającego 15x30x100 cm, betonowego na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15     59,90 m;

· Wykopanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podbudowy, głębokość 50 cm    218,75 m²;
· Wykonanie warstwy odsączającej żwirowej o grubości 10 cm     218,75 m²;

· Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego o frakcji 0/31 mm, grubość warstwy 25 cm stabilizowanego mechanicznie     218,75 m²;

· Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej lub zamiennie po uzgodnieniu z Zamawiającym gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm        218,75 m².

5. Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.    
6. Na ofertę Wykonawcy składają się następujące dokumenty:
a. Formularz oferty wg wzoru załączonego do zaproszenia;

b. Inne dokumenty żądane przez Zamawiającego a niezbędne do przeprowadzenia postępowania tj.: brak
7. Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena
8. Cena zaoferowana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
9. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć/przesłać* w terminie do: 3 marca 2020 r. godz. 12 :00.
10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Inspektor Mieczysław Szydełko Urząd Gminy Banie ul. Skośna 6 74-110 Banie, pok. nr 13, tel. 91 4 166 353 w. 32
11. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do Wykonawcy zamówienie/zlecenie/umowę* w sprawie zamówienia publicznego.
                                                                                                                   ………………………..










     podpis Zamawiającego
W załączeniu:

1. Formularz oferty – załącznik nr 2

2. Przedmiar robót
3. Plan zagospodarowania i przekrój konstrukcyjny
4. Wzór umowy

(*) niepotrzebne skreślić
