Załącznik nr 5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej:
1. Kanalizacji sanitarnej w Baniach obejmującej ulice: Baniewicką, Dworcową, Gryfińską, część ulicy Targowej i kanalizacji sanitarnej w Tywicy z podłączeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków w Baniach,

2. Kanalizacji sanitarnej w Babinku wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną na dz. nr. 82/41 ewentualnie dz.nr. 82/51 lub dz.nr.80/2. Lokalizacja przedmiotowych działek określona w załączniku 5a.
Sprawdzić stan techniczny istniejącej kanalizacji z możliwością jej wykorzystania i doprojektować nową kanalizację. 
3. Kanalizacji sanitarnej w Lubanowie wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków 
zlokalizowaną na dz.nr. 319/70 – załącznik nr 5b. 
Sprawdzić stan techniczny istniejącej kanalizacji z możliwością jej wykorzystania i doprojektować nową kanalizację. 
Całość dokumentacji winna zawierać niezależne opracowania kanalizacji dla  każdej miejscowości. 

Przedmiotowe miejscowości stanowią typowy obszar wiejski, gdzie poza ściekami bytowymi  wytwarzane są  również ścieki pochodzenia odzwierzęcego. 

W związku z powyższym prace projektowe powinny obejmować sieć kanalizacji sanitarnej ze studzienkami kanalizacyjnymi oraz z przykanalikami do granicy działki lub pierwszej studzienki.
Uwzględniając powyższe wymogi na dokumentację projektową składać ma się:

1. Mapy do celów projektowych 

2. Projekt budowlany kanalizacji dla poszczególnych miejscowości

3. Uzgodnienia, warunki i decyzje.
4. Kosztorys inwestorski oraz  przedmiar robót

5. Plan podziału realizacji zadania na etapy

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

7. Pozwolenie na budowę

Dokumentacja powyższa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką projektową.

Dla projektowanych obiektów technicznych wymagających zasilania należy opracować projekt przyłącza energetycznego.

Teren gdzie zostaną zlokalizowane obiekty techniczne powinien być ogrodzony i zabezpieczony.

Wykonawca zweryfikuje bilanse ścieków i wynikający z nich dobór średnic odcinków sieci kanalizacji sanitarnej  celem zaprojektowania  niezbędnych do prawidłowego  funkcjonowania sieci  przekrojów rurociągów. 

Pożądane terminy wykonania prac projektowych:

a) do 30 listopada 2008 r. - Projekt budowlany, opracowanie kosztorysowe i wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

b) do 31 grudnia 2008 r. - Pozwolenie na budowę 

