                                                                                                                            Banie, 2009-03-04
 OC-6693/1/2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OC-6693/1/2009
 Nazwa zadania:  „Przebudowa dróg transportu rolniczego Banie – Sosnowo oraz Swobnica Swobnica Piaski”
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Banie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Banie/Urząd Gminy
ul.Skośna 6
74-110 Banie
www.bip.banie.pl
urzad@banie.pl
tel. (091) 4166381
7:00   - 15: 00 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.banie.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:  w Urzędzie Gminy w Baniach
ul. Skośna 6
74-110 Banie
pokój nr 13
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 Przebudowa dróg transportu rolniczego Banie – Sosnowo oraz Swobnica Swobnica Piaski”
Zakres zamówienia obejmuje:
Przebudowa drogi transportu rolniczego Banie – Sosnowo dł. 1,432 km
1. Roboty przygotowawcze     
a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.

b) roboty rozbiórkowe elementów dróg

2. Roboty ziemne 

a) koryto o gł. 10,15 i 20 cm w gr. kat.II-IV

3. Podbudowy

a) warstwa odsączająca po zagęszczeniu 10 cm 

b) podbudowa z kruszywa łamanego warstwa 10 cm

4. Nawierzchnie

a) nawierzchnia z kruszywa łamanego  warstwa  7 cm.

b) nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej o gr. 4 cm

c) skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową

d) nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. warstwy ścieralnej  3 cm.

Przebudowa drogi transportu rolniczego Swobnica – Swobnica Piaski dł. 1,168 km

1. Roboty przygotowawcze     
a) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.

b) remont przepustu drogowego szt 2, dł. 4 m.

2. Roboty ziemne 

a) koryto o gł. 15 i 20 cm w gr. kat.II-IV

3. Podbudowy

a) warstwa odsączająca po zagęszczeniu 10 cm 

b) podbudowa z kruszywa łamanego warstwa 10 cm

4. Nawierzchnie

a) nawierzchnia z kruszywa łamanego  warstwa  7 cm.

b) nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej o gr. 4 cm

c) skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową

d) nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. warstwy ścieralnej  3 cm.

Szczegółowy zakres zawarty w  przedmiarze  robót

#45
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

VI. Termin wykonania zamówienia: 

    do 31.07.2009 r.
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni za podstawie art. 24. ust 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki określone w SIWZ
VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

	
	

	
	


#61
	Nazwa kryterium
	Waga

	Cena 
	100


X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2009-03-27 do godz. 10:00
  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Baniach,
  ul. Skośna 6, 74-110 Banie
  pokój nr 15

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-03-27, o godz. 10:30
  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Baniach,

  ul. Skośna 6, 74-110 Banie

  pokój nr 9

XII. Termin związania ofertą
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy
