Banie: Przebudowa dróg transportu rolniczego Banie-Sosnowo oraz Swobnica - Swobnica Piaski

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 47538 - 2009r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Banie, ul. Skośna 6, Banie, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4166381, faks 091 4166353.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg transportu rolniczego Banie-Sosnowo oraz Swobnica - Swobnica Piaski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: Przebudowa drogi transportu rolniczego Banie - Sosnowo dł. 1,432 km 1. Roboty przygotowawcze a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. b) roboty rozbiórkowe elementów dróg 2. Roboty ziemne a) koryto o gł. 10,15 i 20 cm w gr. kat.II-IV 3. Podbudowy a) warstwa odsączająca po zagęszczeniu 10 cm b) podbudowa z kruszywa łamanego warstwa 10 cm 4. Nawierzchnie a) nawierzchnia z kruszywa łamanego warstwa 7 cm. b) nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej o gr. 4 cm c) skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową d) nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. warstwy ścieralnej 3 cm. Przebudowa drogi transportu rolniczego Swobnica - Swobnica Piaski dł. 1,168 km 1. Roboty przygotowawcze a) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. b) remont przepustu drogowego szt 2, dł. 4 m. 2. Roboty ziemne a) koryto o gł. 15 i 20 cm w gr. kat.II-IV 3. Podbudowy a) warstwa odsączająca po zagęszczeniu 10 cm b) podbudowa z kruszywa łamanego warstwa 10 cm 4. Nawierzchnie a) nawierzchnia z kruszywa łamanego warstwa 7 cm. b) nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej o gr. 4 cm c) skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową d) nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. warstwy ścieralnej 3 cm. Szczegółowy zakres zawarty w przedmiarze robót.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.30.00-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 658293.28 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Strabag Sp. z o.o., ul. B.Brechta 7, 03-473 Warszawa, kraj/woj. zachodniopomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ 

I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 658293.28

Oferta z najniższą ceną: 658293.28 oferta z najwyższą ceną: 1028540.70

Waluta: PLN.

