Załącznik Nr  1 do SIWZ
na wytworzenie i dostawę energii cieplnej

LOKALIZACJA KOTŁOWNI I ZAINSTALOWANE URZĄDZENIA GRZEWCZE

	Lp.


	Lokalizacja kotłowni
	Lokalizacja obsługiwanych budynków
	Powierzchnia do ogrzania

/ m2 /
	Rodzaj urządzenia grzewczego i jego parametry
	Orientacyjna

ilość spalanego opału w ciągu 7 miesięcy / T /

	1.


	Banie ul. Skośna 6
	ul. Sosna 6
ul. Skośna 7
	588
509
	UKS 160 kW
	70 

	2.


	Banie ul. Sosnowa 9
	ul. Sosnowa 9
ul. Sosnowa 10
	376
248
	piec stalowy 40 kW
	40 

	3.


	Banie ul. Grunwaldzka 12
	ul. Grunwaldzka 12
	272
	VIADRUS U22 41 kW
	25 

	4.


	Banie ul. Grunwaldzka 6
	ul. Grunwaldzka 6
	153
	UKS 25 kW
	20

	5.


	Banie, ul. Myśliborska 3
	ul. Myśliborska 3
	395
	piec miałowy
	45

	6.


	Swobnica 1
	Swobnica 1
	390


	piec stalowy 40 kW
	25

	
	
	
	2.931
	
	225


